{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet5"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet5","index":0,"n_rows":308,"n_cols":8,"rows_kept":308}
["序号","公开号","产业领域","二级领域","成果名称","成果介绍","申请日","授权日"]
[1,"CN111607244B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","基于天然多酚交联棕榈油基树脂的竹原纤维增强复合材料及其制备方法","本发明属于树脂复合材料技术领域，具体涉及基于天然多酚交联棕榈油基树脂的竹原纤维增强复合材料及其制备方法。采用天然多酚交联剂与棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯共混制备环境友好棕榈油基树脂，将竹原纤维、棕榈油基树脂和引发剂通过热压成型得到竹原纤维增强棕榈油基树脂复合材料。本发明制备的竹原纤维增强棕榈油基树脂复合材料复合材料环境友好，且具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量。","2020.05.14","2022.01.07"]
[2,"CN108386120B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种魔芋葡甘聚糖空气净化纳米纱窗及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖空气净化纳米纱窗及其制备方法。魔芋葡甘聚糖空气净化纳米纱窗的制备方法，包括制作膜原液、制作无纺布、制作纺丝液、利用静电纺丝机制备纳米窗纱。本发明以魔芋葡甘聚糖为主材料，与聚乙烯材料相比，其抗拉伸强度高、抗菌效力高，可长期使室内保持清洁卫生；纳米铁酸钴的加入可以增强纱窗对颗粒的吸附效果，并且可以增强耐候性和韧性，提高抗风化能力，延长使用寿命；无纺布与滤膜层均采用天然成分，使纱窗废弃后可完全生物降解，环保低碳；本发明的魔芋葡甘聚糖空气净化纳米纱窗具有孔径小且均匀、拉伸强度大、柔韧性好、透气性好、抗老化，并且取材方便、价格低廉、使用寿命长的优点。","2018.02.01","2019.06.04"]
[3,"CN110922112B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种改性竹原纤维增强水泥砂浆及其制备方法","本发明属于纤维增强水泥基复合材料领域，具体涉及竹原纤维改性方法及改性竹原纤维增强水泥砂浆制备方法。采用异氰酸酯三乙氧基硅烷对竹原纤维进行改性，将获得的改性竹原纤维与水泥、砂、水以一定质量分数进行均匀搅拌，注入模具固化成型，相对湿度90%，温度20℃养护28d，制得性能较好且环境友好的改性竹原纤维增强水泥砂浆，本发明所得的水泥砂浆材料具有较高的抗折强度与抗拉强度。","2019.12.25","2022.01.11"]
[4,"CN110937860B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种木焦油-甲醛改性的环氧树脂透水混凝土及其制备方法","本发明属于透水路面材料成型加工技术领域，具体涉及改性环氧树脂合成及改性环氧树脂透水混凝土制备方法。采用木焦油‑甲醛改性剂对环氧树脂进行改性，将获得的改性环氧树脂与水泥、粗骨料按一定质量份数进行均匀搅拌，注入模具固化成型，20℃养护28d，制得高性能且环境友好的改性环氧树脂透水混凝土，本发明制备方法可以降低环氧树脂胶凝材料的制备成本，解决透水混凝土强度低、易开裂、脱粒掉渣、耐久性差等问题，所得的透水混凝土材料具有很高的抗折强度与抗压强度。","2019.12.25","2022.02.08"]
[5,"CN111072351B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种改性竹纤维增强水泥砂浆及其制备方法","本发明属于纤维增强水泥基复合材料领域，具体涉及竹原纤维改性技术及改性竹原纤维增强水泥砂浆制备方法。采用水玻璃对竹原纤维进行改性，将获得的改性竹原纤维与水泥、砂、水以一定质量分数进行均匀搅拌，注入模具固化成型，在相对湿度90±5%，温度20±2℃条件下养护28d，制得性能较好且环境友好的改性竹原纤维增强水泥砂浆，所得的水泥砂浆材料具有较高的抗折强度与抗拉强度。","2020.01.21","2022.03.08"]
[6,"CN113185191B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种改性竹纤维增强沥青混合料及其制备方法","本发明属于纤维增强沥青混合料技术领域，具体涉及一种改性竹纤维增强沥青混合料及其制备方法，采用环氧大豆油丙烯酸酯(AESO)与二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）对竹纤维进行改性，而后在沥青混合料的制备过程中加入改性竹纤维进行增强。本发明制备的改性竹纤维增强沥青混合料环境友好，具有很好的力学性能、高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性。","2021.05.10","2022.08.12"]
[7,"CN113248219B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种改性不饱和聚酯树脂透水混凝土及其制备方法","本发明公开了一种改性不饱和聚酯树脂透水混凝土及其制备方法。采用二苯甲烷二异氰酸酯和环氧大豆油丙烯酸酯对不饱和聚酯树脂进行改性，将获得的改性不饱和聚酯树脂与铜矿渣、骨料按一定质量份数进行均匀搅拌，注入模具成型，经高温固化、脱模养护，制得改性不饱和聚酯树脂透水混凝土，其具有很高的抗折强度与抗压强度以及良好的透水性、抗冻性、耐磨性能。","2021.05.31","2022.07.26"]
[8,"CN113480245B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种地聚物透水混凝土及其制备方法","本发明公开了一种地聚物透水混凝土及其制备方法，将铜冶炼渣、偏高岭土、激发剂、水和骨料按一定配合比均匀搅拌，注入模具固化成型，30℃保湿养护28d，制得高性能且环境友好的地聚物透水混凝土，所得透水混凝土材料具有很高的抗折强度与抗压强度。","2021.07.16","2022.08.12"]
[9,"CN115073061B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","一种再生沥青混合料及其制备方法","本发明属于再生沥青混合料技术领域，具体涉及一种再生沥青混合料及其制备方法，采用不饱和聚酯（UPE）树脂、环氧大豆油丙烯酸酯（AESO）与过氧化苯甲酸叔丁酯（TBPB）复配制备再生剂，而后在再生沥青混合料的制备过程中加入再生剂进行增强。本发明制备的改性再生沥青混合料环境友好，具有很好的力学性能、高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性。","2022.05.12","2023.02.10"]
[10,"CN104072064B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","建筑材料制造及加工","采用造纸白泥制备轻质水泥/竹材复合材料的方法","本发明公开了一种采用造纸白泥制备轻质水泥/竹材复合材料的方法，经该方法所得的复合材料原料按质量份数计为：硅酸盐水泥250～300份、造纸白泥250~300份，竹碎料120~200份、助凝剂5～10份、发泡剂10～20份、稳泡剂3～8份、增稠剂5～10份、水700～1000份。其制造工艺为将竹碎料、造纸白泥混合均匀，依次加入水泥、水、发泡剂等，搅拌均匀得到混合浆料，最后装模、发泡、成型、蒸养、静养制得利用造纸白泥制备的轻质水泥/竹材复合材料。本发明利用造纸白泥制备的轻质水泥/竹材复合材料，不仅可以合理利用竹材加工废弃物、及废弃的造纸白泥，而且解决了造纸白泥给环境带来的污染，实现了资源的再利用，完善了林产工业的产业链，符合资源集约可持续发展战略。","2014.07.11","2016.05.04"]
[11,"CN107825551B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种透光竹片的制备方法","本发明公开了一种透光竹片的制备方法，其是将竹材经去青去黄制成竹片后，采用化学药剂进行处理，以去除竹片内部的部分木质素、胞腔内含物等物质，然后经清水清洗后，依次经无水乙醇浸泡、桐油浸渍，得到所述透光竹片。本发明所得透光竹片具有良好透光性能，并保留有竹材的纤维纹理，具有独特的装饰效果，可用于制作竹灯罩、竹扇、竹窗帘等室内装饰用品。","2017.11.07","2019.07.23"]
[12,"CN106272768B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","毛竹挤压展平加工装置及挤压展平加工方法","本发明涉及一种毛竹挤压展平加工装置及挤压展平加工方法，新鲜的毛竹，截段后去除外节、内节，经开槽、热水浸泡和高温烘烤软化处理，送入毛竹挤压展平装置，制成大幅挤平竹板，毛竹挤压展平加工装置包括机架、进料装置、挤压展平装置，机架包括架体、机台、平台，挤压展平装置包括挤平舌板、驱动电机、升降台，挤平舌板前端为锥部，挤平舌板后端为展平部，展平部内设置下压辊，升降台内设置有与下压辊相配合的上压辊，下压辊一端的下压辊转轴与驱动电机输出轴带传动或链传动，进料装置位于挤平舌板前方，本发明能够解决目前竹材展平加工过程中展平竹板幅面尺寸小，竹板物理力学性能下降严重的问题，全面提升竹制品产业的科技含量和产品附加值。","2016.10.14","2018.08.17"]
[13,"CN103538125B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种无醛木塑复合板的薄木快贴工艺","本发明涉及一种无醛单板/塑料复合板表面的薄木快贴工艺，以预制成型的聚乙烯塑料薄膜作为贴面粘结材料。该工艺方法既避免了传统工艺中采用液态胶粘剂贴面容易出现的透胶、鼓泡、开胶等缺陷，又克服了木塑复合板贴面与复合板制备同时成型的薄木变色等表面质量缺点，保持了饰面木塑复合板的环保性能和薄木的最佳装饰性能。","2013.10.19","2015.12.02"]
[14,"CN103538124B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种木塑复合制造无醛弯曲胶合零部件的工艺","本发明涉及一种单板/塑料薄膜复合制备无甲醛弯曲胶合家具零部件的新工艺，该工艺是以塑料薄膜作为粘结材料，以木材单板为基本单元，单板胶合面轧孔处理，根据产品用途选择单板树种、厚度和单板规格进行组坯，板坯置于特定的模具中采用高频加热、加压，使板坯弯曲、胶合、成型，再经过冷却处理使塑料薄膜固化制得无醛弯曲胶合家具零部件。本发明生产工艺简单，生产成本低；所述产品在制备、加工及使用过程均无污染，可回收，具有环保、节能、高效的特点，满足当今木材工业与家具行业环保、安全、健康的消费理念，具有广泛推广价值。","2013.10.19","2016.01.06"]
[15,"CN103554626B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法","本发明公开一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法。该微发泡聚乙烯基木塑复合材料将基体聚乙烯树脂、改性硅灰石粉和滑石粉、交联剂、润滑剂、热平衡型发泡剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、颜料、改性植物纤维搅拌升温、混合均匀后冷却卸料，制得预混料，改性植物纤维选自木粉、竹粉、稻壳粉中的一种或两种以上以任意比例构成的混合物；将预混料放入挤出机中造粒、挤出发泡、冷却定型。本发明生产制造方便，原料价廉环保，微发泡聚乙烯基木塑复合材料的泡孔平均直径低至10μm、植物纤维含量高至45%，且复合材料的密度低、弯曲强度和冲击韧性高，应用领域广，本发明可应用于装饰、建筑、市政、包装、汽车内饰件等领域。","2013.11.06","2015.10.07"]
[16,"CN108081414B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种防霉竹刨花板及其制备方法","本发明公开了一种防霉竹刨花板及其制备方法，将竹材经削片、刨片后制得竹刨花后，经高温热处理、干燥、施胶、预压、热压制得竹刨花板。竹刨花经高温热处理后，竹刨花内携带的细菌被杀死，同时高温热处理使淀粉、糖分、蛋白等化学成分变性，不再为霉菌的营养成分，因而有效提高了竹刨花板防霉性能。另外，防霉竹刨花板是以生长周期短的竹材及竹材加工剩余物为原料，且在生产过程中仅在施胶工序添加了胶黏剂和防水剂，未添加防霉剂、防虫剂等有害成分，是环境有好型的人造板材，可广泛用作室内装饰材料或家具制造。","2017.12.20","2019.08.20"]
[17,"CN108032405B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种无胶竹刨花板及其制备方法","本发明公开了一种无胶竹刨花板及其制备方法，将竹材经削片、刨片后制得竹刨花，与竹加工下脚料筛分得到的竹屑，经干燥、施加由蒸馏竹醋液和强酸混合的处理液、密闭陈化、高温蒸煮、铺装、热压制得无胶竹刨花板。竹刨花经施加酸性处理液，再经密闭陈化、高温蒸煮后，激活竹材内含的淀粉、糖分以及单宁等成分，以及在热压过程中部分木质素在酸性处理液的作用下熔融，形成凝胶物质，在热压过程中的水热作用下实现无胶胶合，制得无胶刨花板。在生产过程中未施加任何胶黏剂，不含甲醛等化学物质，是环境有好型的人造板材，可广泛用作室内装饰材料或家具制造。","2017.12.20","2019.10.11"]
[18,"CN105111981B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种竹粉的应用","本发明公开了一种竹粉的应用，将竹材及竹材加工下脚料经粉碎、干燥、粉磨、筛分、热处理，调入脲醛树脂胶粘剂中，能提高脲醛树脂胶粘剂的初粘度、减少胶液用量、降低胶合板材的甲醛释放量。竹粉经加热处理后，降醛效果更明显，且竹粉处理过程不添加任何化学药品，处理工艺简单，不产生二次污染。","2015.09.21","2017.08.01"]
[19,"CN107606396B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种真空绝热板芯材、真空绝热板及其制备方法","一种真空绝热板芯材，包括竹纤维和玻璃纤维。一种真空绝热板，包括上述芯材。采用技术方案通过竹纤维和玻璃纤维混合制备一种新型的真空绝热板芯材，减少了芯材中的玻璃纤维使用量，降低了真空绝热板的成本，节能环保，缓解经济发展带来的环境污染和能源短缺的严重问题，更符合国家绿色可持续的发展要求。","2017.09.11","2019.07.05"]
[20,"CN107813397B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种密度可控的轻质竹木基纤维板的制备方法","本发明涉及一种密度可控的轻质竹木基纤维板的制备方法。该方法先制备热固性酚醛树脂，然后制得竹粉酚醛树脂复合泡沫颗粒，再将杉木纤维、石蜡和竹粉酚醛树脂复合泡沫颗粒放入搅拌机中，然后喷入改性脲醛树脂胶，搅拌均匀后铺装，其次置于预压机中进行预压，再次移入热压机中进行热压处理，最后经卸压，冷却，裁板，养生，得到一种密度可控的轻质竹木基纤维板。该方法借助特定的处理技术将竹粉和酚醛树脂加工成泡沫颗粒复合体系，以此泡沫颗粒复合体系替换纤维板材料的部分层结构，通过增强原材料系统的多孔性达到减轻重量的目的，有效地降低加工工艺的复杂性，提高加工工艺的可控性和产品密度的调控性。","2017.11.06","2019.06.07"]
[21,"CN109333715B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种无机盐-金属共融体系协同热处理改性木材的方法","本发明涉及一种无机盐‑金属共融体系协同热处理改性木材的方法，其方法是将一种或多种低熔点合金加热至熔融状态得金属浴，再向金属浴中加入低熔点无机盐，形成无机盐‑金属共融体系，然后将木材试样浸没于上述的无机盐‑金属共融体系中，在一定温度下反应一段时间后得到改性木材。本发明利用低熔点合金作为加热介质，同时添加不同类别的低熔点盐，形成无机盐‑金属共融体系，可以对木材同时进行化学改性和物理改性，有效避免了传统过程需要分多步处理木材的缺点，又可多次循环利用，减少木材在装填和取出过程中传热介质热量的大量损失。本发明工艺简单，绿色环保，操作简便，安全性高，可以成为制备性能优异、低碳、生态的热处理改性木材的一种新技术。","2018.11.08","2021.02.02"]
[22,"CN106079007B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种利用檫树制造具有浮雕效果的实木门的加工方法","一种利用檫树制造具有浮雕效果的实木门的加工方法，首先，经过采伐檫树、截断、干燥、加压浸渍、干燥固化、细木工小带锯加工、平刨和压刨加工等工序，制成檫树弦切板规格材；其次，上述檫树规格材经侧面涂胶、组坯、热压和砂光工序，制成大幅面檫树弦切板拼板；最后，利用木材喷砂机给檫树弦切板拼板做喷砂处理，再经修补、打磨，制成具有浮雕效果的实木门面板。再利用制成的具有浮雕效果的实木门面板与实木门框架复合，经上漆固化后，制成具有浮雕效果的实木门。本加工技术简单易行，利用价格低廉的檫树，经特殊工艺处理，生产出具有浮雕效果的实木门，该项技术能够全面提升实木门的科技含量和产品附加值。因此，具有广阔的发展前景。","2016.06.28","2018.06.15"]
[23,"CN102504557B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种低密度木塑复合刨花板及其制造方法","本发明公开了一种低密度木塑复合刨花板及其制造方法，其配方是可发性聚苯乙烯5～200份、木质刨花200~600份（表层刨花50～100份、芯层刨花150～500份）、偶联剂1.5～5份、胶粘剂4～10份。其制造工艺为先将木质刨花干燥至含水率2~5%，并经过分选设备分为表层刨花与芯层刨花两部分，其中表层刨花进行施胶后作为表层物料，芯层刨花用偶联剂表面处理后与EPS进行混合作为芯层物料，经过组坯、预压，热压成型得到低密度木塑复合刨花板。产品具有比普通刨花板密度低、物理力学性能优越，特别是防水性好、环保性能好的优点，生产工艺简单、可在现有的刨花板生产线上生产，广泛用作家具材料、包装材料和墙体材料使用。","2011.10.08","2013.10.23"]
[24,"CN103624859B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","膨胀珍珠岩低密度复合刨花板及其制造方法","本发明涉及一种膨胀珍珠岩低密度复合刨花板及其制造方法，以刨花、膨胀珍珠岩为原料，经热压制得膨胀珍珠岩低密度复合刨花板。本发明制造的膨胀珍珠岩低密度复合刨花板，采用木质或竹质刨花与无机非金属材料——膨胀珍珠岩为原料，制得低密度木质复合材料，不仅生产成本低，并且具有轻质、保温、隔音、防火、环保等特性，在一定程度上可替代传统人造板产品用于室内装饰装修、包装、家具制造等行业，具有广阔的市场前景。","2013.12.13","2016.05.11"]
[25,"CN103465322B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种采用等离子体技术制造重组竹的方法","本发明公开了一种采用等离子体技术制造重组竹的方法，采用去竹青、竹黄的炭化竹束作为表层，带竹青、竹黄的未炭化竹束作为芯层，并通过带双向加压且具有冷却功能的热压机进行热压生产重组竹。本发明制备的重组竹具有优良的物理力学性能，降低生产成本、简化工序，提高竹材综合利用率和生产效率，而且其防腐性能接近完全以炭化竹束原料生产的重组竹的指标，具有显著的经济效益和社会效益。","2013.09.29","2015.05.06"]
[26,"CN109630810B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种木纤维真空绝热板及其制造方法","本发明涉及一种新型木纤维真空绝热板的制造方法，包括以下步骤：将木纤维放入高温干燥箱中进行热处理，再将热处理后的木纤维装入网袋中，在模具中铺装好后冷压成型，得到木纤维芯材；将之迅速装入铝膜阻隔袋，放入真空室中抽真空，封口后在室温条件下静置；将静置后的板材沿封口剪开，再次放入真空室中进行二次抽真空，封口后得到真空绝热板。本发明提供的新型木纤维真空绝热板的制造方法提高了木纤维真空绝热板的隔热性能并有效延长其持续性，同时具有生产原料来源广、成本低且工艺简单易于操作等优点。","2018.12.24","2020.11.13"]
[27,"CN109866297B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","基于溶液定量吸附的木质材料糠醇树脂改性方法","本发明公开了一种基于溶液定量吸附的木质材料糠醇树脂改性方法，包括，将待改性的木质材料在常温常压下浸泡在糠醇改性溶液中，通过定期检测木质材料的湿增重量控制其浸泡时间，随后将浸泡后的木质材料置于密闭环境中，常温放置自渗透后加热固化即可。本发明为木质材料糠醇树脂改性技术提供一种可有效控制吸药量的常温常压浸泡处理工艺；通过对吸药量的控制使处理后材料中有机酸的绝对含量显著减少，减弱木材的酸解效应，有效提升材料性能；在浸泡处理中对吸药量的控制使得材料在后续自渗透的过程中形成糠醇浓度梯度差，有利于提升材料的尺寸稳定性、耐久性等，可避免糠醇分子过多造成对材料力学性能损失过大的情况；可降低糠醇用量，节约成本。","2019.04.09","2020.09.22"]
[28,"CN103341891B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","人造板热压机载热体输送管道结构装置","本发明涉及一种人造板热压机载热体输送管道结构装置，该装置涉及孔道结构的热压板、载热体输送管道系统、滞留热油导出装置、冷却水导出及蒸汽辅助加热装置、控制单元。载热体输送管道系统包括分别通冷、热导热油和水及蒸汽的管道及相应的输送和储存单元，并分别与热压板中的导热油和水的孔道相连。冷、热导热油可独立或混合后循环输送，冷却水和冷油可单独或同时对热压板进行快速或慢速冷却，用蒸汽进行辅助加热。该装置具有快速达到恒温、快速冷却、能耗低、热压板温度分布均匀等特点。","2013.06.22","2018.02.02"]
[29,"CN106625922B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","木竹板材料制造及加工","一种竹篾间距可控的竹帘编织机","一种竹篾间距可控的竹帘编织机，包括机架、进篾装置、编织动力驱动装置，还包括可将竹篾按一定间距要求连续编织成竹帘、各竹篾间位置保持固定不滑移的竹篾间距控制装置及竹篾压紧与打出联动机构和进篾与编织动力联动机构，进篾装置安装在机架的左后侧，竹篾间距控制装置位于整机的中上部，竹篾压紧与打出联动机构安装在机架的左上方、且与进篾装置相连，编织动力驱动装置安装在机架的中下部、且与竹篾间距控制装置相连，进篾与编织动力联动机构安装在进篾装置与编织动力驱动装置之间；竹篾间距控制装置包括叉杆、经线输送机构、蜗杆机构、槽轮机构和竹篾打出机构。本发明，可将竹篾按一定的间距要求连续编织成竹帘，各竹篾间位置保持固定不滑移。","2017.02.13","2018.08.21"]
[30,"CN105153391B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","用能源草沼渣制备可生物降解聚氨酯硬泡的方法","本发明公开了一种用能源草沼渣制备可生物降解聚氨酯硬泡的方法，其是利用能源草沼气发酵后的沼渣为主要原料，先将能源草经沼气发酵、干燥、粉碎、烘干后制得能源草沼渣，然后通过油浴液化成多元醇，调pH值为7，将液化的多元醇与化工聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂和水按一定比例调配，再与多异氰酸酯混合搅拌，发泡，制得所述可生物降解的聚氨酯硬泡，其表观密度为24～92Kg/m<Sup>3</Sup>，抗压强度为0.05～0.25MPa。本发明不仅降低了聚氨酯硬泡的生产成本，有效的处理了能源草沼气发酵的废弃物，实现了能源草沼渣的高值化利用；而且还可减少现有聚氨酯硬泡制备过程中对石油产品的依赖和产生的白色污染。","2015.10.29","2019.01.25"]
[31,"CN109320933B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法","本发明属于纤维增强树脂复合材料技术领域，具体涉及一种增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法。先采用植物油预聚物与竹纤维进行混合后，再将获得的涂有植物油预聚物的竹纤维进一步与聚乳酸树脂混合，混合物经双螺杆混炼机混炼诱发植物油预聚物反应后得到竹纤维/聚乳酸复合材料颗粒，该混合物经注射成型制得环境友好且可生物降解的增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料，所得的复合材料具有优异的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率。","2018.10.16","2021.03.16"]
[32,"CN111500035B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂的制备方法","本发明公开了一种聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂的制备方法，其是采用三氟化硼乙胺络合物为阳离子引发剂诱导环氧棕榈油自聚，并通过原料混合、双螺杆混炼、冷却、切割成粒、挤出成型，制得聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂。本发明制备的聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂具有很好的断裂伸长率和拉伸韧性，且保留较高的拉伸强度和拉伸模量。","2020.05.14","2022.07.08"]
[33,"CN104448793B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料","本发明公开了一种植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料及其制备方法，采用交联剂与环氧大豆油丙烯酸酯共混制备大豆油基树脂，采用改性剂对大豆油基树脂进行改性得到改性大豆油基树脂，将植物纤维、改性大豆油基树脂和引发剂通过热压成型制得植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料。本发明制备的植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。","2014.12.30","2017.01.11"]
[34,"CN109517309B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种植物多酚纳米纤维素抗菌自愈合水凝胶的制备方法","本发明公开了一种植物多酚纳米纤维素抗菌自愈合水凝胶的制备方法，利用植物多酚作为功能性改性剂，通过植物多酚分子结构上的酚羟基与纳米纤维素上的羟基形成多重氢键作用对纳米纤维素进行改性。同时利用硼砂和多酚结构形成的动态苯硼酸酯键，以及硼砂和羟基之间形成的动态二醇硼酸酯键，构筑基于动态共价键作用的植物多酚纳米纤维素自愈合水凝胶体系，该自愈合水凝胶具有良好的抗菌性能。","2018.11.09","2021.11.02"]
[35,"CN107937993B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种长竹原纤维的制备方法","本发明公开了一种长竹原纤维的制备方法，属于植物纤维生产技术领域，解决现有制备方法生产效率低、得率低、废水污染重的问题。该方法包括以下步骤：竹材切片、高温高压处理、撕裂处理、酶处理、化学处理、干燥、梳理处理。本发明所得到的竹原纤维具有以下特点：纤维平均长度4‑5厘米、细度不小于100公支，得率不小于60％。另外，还具有生产效率高(一条生产线年产量不低于5万吨)、废水污染轻、纤维柔软的有益效果。","2017.12.25","2019.12.13"]
[36,"CN108166070B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种短竹原纤维的制备方法","本发明公开了一种短竹原纤维及其制备方法，属于植物纤维生产技术领域，包括竹材切片、软化处理、撕裂处理、酶处理、化学处理、盘磨处理、预脱水、干燥。本发明为解决现有制备方法得率低、污染重、成本高的问题，主要是通过将螺旋挤压撕裂机代替传统的多辊碾压，将生物处理置于化学处理之前，减少化学药品种类和生物酶种类，将盘磨和对撞流干燥处理代替蒸汽干燥、开纤和多级梳理来实现。本发明的有益效果是短竹原纤维的得率高、成本低、制备过程污染轻。","2017.12.25","2019.08.30"]
[37,"CN103497495B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种等离子体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料","本发明公开了一种等离子体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法，采用等离子体技术对竹原纤维表面进行改性，将改性的竹原纤维、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的等离子体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。","2013.10.08","2015.11.18"]
[38,"CN102702708B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料","本发明公开了一种改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法，采用改性剂对大麻纤维进行改性后，将改性的大麻纤维、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料和改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。","2012.06.28","2013.08.07"]
[39,"CN108276550B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种大豆油基聚氨酯/环氧树脂灌浆材料及其制备方法","本发明公开了一种大豆油基聚氨酯/环氧树脂灌浆材料及其制备方法，采用大豆油衍生物和二异氰酸酯单体合成制备大豆油基聚氨酯预聚体，将环氧树脂、大豆油基聚氨酯预聚体制成的A组分和其他辅助试剂制成的B组分通过加热固化，得到大豆油基聚氨酯/环氧树脂灌浆材料。本发明制备的大豆油基聚氨酯/环氧树脂灌浆材料具有很好的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。","2018.02.13","2021.04.20"]
[40,"CN102702707B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种表面改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料","本发明公开了一种表面改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法，采用改性剂对大麻纤维进行改性后，将改性的大麻纤维、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到表面改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料和改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量与冲击强度。","2012.06.28","2013.12.04"]
[41,"CN108383972B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种纤维素基自愈合凝胶的制备方法","本发明提供一种纤维素基自愈合凝胶的制备方法，先取2‑乙氨基乙醇与二硫化碳在氯仿、碘及冰浴条件下反应，得到二硫化秋兰姆二醇；然后将制得的二硫化秋兰姆二醇溶于二甲基甲酰胺溶液中，之后加入纳米纤维素、三乙醇胺、二异氰酸根化合物、二月桂酸二丁基锡进行聚加成反应，反应所得产物即为所述纤维素基自愈合凝胶。本发明制得的纤维素基自愈合凝胶具有成本低、安全环保特征的同时，能够快速达到自愈合效果，提高自愈合效率。","2018.02.02","2020.12.08"]
[42,"CN110499541B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种基于胶原液晶原位自组装的高强度仿生纤维及其制备方法","本发明属于胶原材料领域，具体涉及一种基于胶原液晶原位自组装的高强度仿生纤维及其制备方法，本发明结合利用高浓度胶原液晶制备、高速注射剪切及模拟生理条件的凝固条件等技术，实现湿法纺丝过程中高浓胶原溶液中胶原分子原位自组装，仿生制备具有良好取向度与强度的天然胶原纤维。","2019.07.18","2021.09.14"]
[43,"CN103224668B","建筑、木竹板、纤维等材料加工","纤维、棉麻材料制造及加工","一种聚丙烯基竹塑发泡复合材料的制备方法","本发明公开一种聚丙烯基竹塑发泡复合材料的制备方法，该聚丙烯基竹塑发泡复合材料将聚丙烯树脂、交联剂、助交联剂、发泡剂和助发泡剂经转矩流变仪挤出制成发泡母料；将聚丙烯树脂、润滑剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、竹粉、界面相容剂在高速混合机中升温混合均匀，制得预混料，将预混料放入转矩流变仪中密炼，卸料粉碎成竹塑粒子；将竹塑粒子同发泡母料混合均匀后置于平板硫化机中，经预压、热压成型、冷压定型。本发明竹粉含量高达60%、原料价廉可回收，生产过程方便且环保，聚丙烯基竹塑发泡复合材料的泡孔形态良好、密度低、比强度高、耐水耐热性好，具有较好的市场空间和应用前景。","2013.05.04","2016.01.20"]
[44,"CN106320094B","建筑、木竹板、纤维等材料制造及加工","木竹板材料制造及加工","一种可见光催化降解甲醛的PVC壁纸及其制备方法","本发明公开一种可见光催化降解甲醛的PVC壁纸及其制备方法，该方法以尿素作为氮源，使用钛酸四正丁酯作为钛源，采用溶胶—凝胶法制备氮掺杂二氧化钛(N‑TiO<Sub>2</Sub>)光催化剂；以PVC壁纸作为载体，在壁纸表面附载光催化剂N‑TiO<Sub>2</Sub>，制备出光催化壁纸。本发明使用真空冷冻干燥法制备TiO<Sub>2</Sub>溶胶，可得到比传统热风干燥制备工艺具有更佳光催化活性的N‑TiO<Sub>2</Sub>光催化剂，其结晶度更高，比表面积更大。本发明制备的光催化PVC壁纸，在可见光下可降解甲醛气体，光催化活性高。","2016.09.13","2019.01.22"]
[45,"CN111925743B","建筑、木竹板、纤维等材料制造及加工","木竹板材料制造及加工","一种生物质浸渍胶膜纸及其制备方法","本发明公开了一种生物质浸渍胶膜纸及其制备方法，其是先将含植物蛋白的生物质原料制备成含微胶囊结构的生物质胶黏剂，再用其对碱处理过的原纸进行施胶，并经烘干制成所述生物质浸渍胶膜纸。在热压或模压制作木制品的过程中，涂覆在原纸上的生物质胶黏剂中的微胶囊受压力破裂，与胶黏剂中其它组分及木质纤维发生交联反应而固化，以快速实现胶接，且制备的木制品有较好的耐水性，可用于各种室内场合。","2020.08.18","2021.12.03"]
[46,"CN113263576B","建筑、木竹板、纤维等材料制造及加工","木竹板材料制造及加工","一种桂树剥皮设备","一种桂树剥皮设备，包括机架，所述机架顶部的前侧设置有桂树转动装置，所述机架顶部的后侧设置有剥皮装置，所述桂树转动装置的下方设置有桂树承托装置。本发明结构紧凑，使用方便，通过设置桂树承托装置实现桂树的固定，并设置有剥皮刀可以自适应调节的剥皮装置适应不同尺寸的桂树，直接将桂皮从桂树上剥下。","2021.05.31","2022.06.17"]
[47,"CN109176775B","建筑、木竹板、纤维等材料制造及加工","木竹板材料制造及加工","一种竹筒去节剖开一体机","一种竹筒去节剖开一体机，包括床身、接料架、传动系统、去外节部、夹具部、剖开部和去内节部、控制单元，传动系统设置在床身的左侧，接料架安装在床身的右上方，去外节部安装在床身的后导轨上，夹具部安装在床身的前、后导轨上、且与传动系统相连，去内节部安装在床身的左上方、与传动系统相连、且位于去外节部的前方，剖开部安装在去内节部的内部、且顺序与去内节部、传动系统相连，控制单元安装在床身的左上方。本发明，可将一次装夹好的竹筒连续进行去除内节、外节、单侧剖开或双侧剖分，适合于各种截面形状的呈直线状竹筒加工，结构简单、操作方便，装夹时间短，劳动强度低。","2018.09.10","2021.03.02"]
[48,"CN107116657B","建筑、木竹板、纤维等材料制造及加工","木竹藤棕草加工","一种竹箨圆茶盘的加工方法","本发明公开了一种竹箨圆茶盘的加工方法。首先，选择自然脱落的竹箨，经晒干、沸水蒸煮软化、展平、定型后送入辊筒机辊压，去除竹箨表面上生长的细毛刺。再经过冲床的冲压，制成规格三角型竹箨片；其次，将8片规格三角型竹箨片摆放整齐，用蘸水的打孔胶带纸将相临两片规格三角型竹箨片的拼缝粘紧沾好，制成圆型竹箨拼片；再次，外购浸胶透明耐磨纸和无醛豆胶，加入异氰酸脂胶粘剂，调制均匀后涂刷在作为胶板的圆型竹箨拼片的两面，依规定的要求组坯；最后，在茶盘模具内涂刷脱模剂，将组坯好的圆型竹箨拼片放入茶盘模具内，开机热压，制成竹箨圆茶盘坯料。经砂轮机磨圆、清油涂刷凉干后制成规格竹箨圆茶盘。本发明可大幅提升毛竹的经济价值。","2017.06.08","2023.08.11"]
[49,"CN103950929B","炼油、化工生产专用设备制造","化学试剂和助剂制造","一种化学法制备颗粒活性炭的方法","本发明提供了一种化学法制备颗粒活性炭的方法，将植物原料破碎至20-80目，烘干，与碱脲体系混合，依次进行低温溶解、捏合、成型、干燥、炭活化、回收、漂洗、烘干后得到产品。本发明借助碱脲体系溶解纤维素，形成胶粘物，对物料产生胶合和塑化作用，以使物料在不添加粘结剂的条件下成型，制得的颗粒活性炭具有高吸附性和高机械强度。","2014.05.23","2016.02.17"]
[50,"CN103399002B","炼油、化工生产专用设备制造","化学试剂和助剂制造","一种痕量二恶英的快速检测方法","本发明公开一种痕量二恶英的快速检测方法。利用甲基纤维素、柠檬酸钠、银氨溶液为原料，制备检测用的SERS基底。把不同浓度的二恶英溶液与基底混合，离心分离，并利用激光拉曼光谱仪进行测试，得到二恶英的SERS光谱图。获取一定波数的二恶英拉曼光谱吸收强度与二恶英浓度之间的关系，建立拉曼光谱吸收强度与二恶英浓度之间的数学关系。利用激光拉曼光谱仪对未知浓度的二恶英溶液进行测试，依据一定波数下二恶英拉曼光谱吸收强度与二恶英浓度之间的数学关系推算出二恶英的浓度。本发明解决了目前二恶英检测费用昂贵，试样需要多步分离等问题，具有易于操作，灵敏度高，能节省大量经济与时间成本的优点，有着广泛的应用前景。","2013.08.14","2015.11.18"]
[51,"CN109876785B","炼油、化工生产专用设备制造","化学试剂和助剂制造","一种超声辅助低熔点固态酸再生废活性炭的方法","本发明公开了一种超声辅助低熔点固态酸再生废活性炭的方法，超声波在介质中可以产生机械效应、空化效应、热效应和化学效应，促进熔融酸充分进入活性炭孔隙，将吸附质脱除。同时，超声波的空化效应和化学效应将促进吸附质与固态酸的反应，从而改变吸附质的化学性质，与介质具有更好的相容性，在低能耗低化学试剂消耗的条件下达到再生目的。","2019.04.09","2022.03.08"]
[52,"CN105664853B","炼油、化工生产专用设备制造","化学试剂和助剂制造","一种多孔外壳的核壳式活性炭及其制备方法","本发明属于成型活性炭的制备领域，具体涉及一种多孔外壳的核壳式活性炭及其制备方法。具体包括以下步骤：（1）初步定型：制得颗粒状物料；（2）包覆：在颗粒状物料外层形成均匀的无机包覆层；（3）热处理：使物料中的有机粘结剂发生热分解，内核颗粒状物料的结构受到破坏，形成粉末；外层的无机包覆层形成坚硬的包覆层，保护粉末不漏出来；外层的木质原料烧失，在外壳表面上形成丰富的空隙结构；（4）筛分。本发明所制得的成型活性炭产品的内核为粉末状活性炭，具有多孔外壳，结合了粉末状活性炭和颗粒状活性炭的优点，既有较高的吸附性能，又有良好的强度，并且操作过程简便，生产成本较低。","2016.02.15","2018.05.04"]
[53,"CN106865937B","炼油、化工生产专用设备制造","化学试剂和助剂制造","一种赤泥联合瘤胃液处理污泥促进短链脂肪酸生成的方法","本发明公开了一种赤泥联合瘤胃液处理污泥促进短链脂肪酸生成的方法。本发明利用赤泥联合瘤胃液处理剩余污泥，从而促进短链脂肪酸生成，提供了一种以废治废，赤泥、污泥、瘤胃内容物三者资源化利用的新方法。本发明原料易得，操作简单，水解酸化条件易于控制，具有较高的经济、社会和环境效益，具有大规模工业化运用的技术潜力。","2017.02.24","2019.07.26"]
[54,"CN108821283B","炼油、化工生产专用设备制造","化学试剂和助剂制造","一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法","本发明涉及一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法，本发明取杉木树皮粉末作为原材料；将杉木树皮粉末倒入烧杯中，并加入氢氧化钾和去离子水，搅拌，得到混合液；将混合液转移到高压反应釜中，在微波水热合成仪中反应，将反应后的混合液进行干燥，在马弗炉中烧结，将烧结后的原料先酸洗后水洗至中性，烘干，即得一种杉木树皮微波水热活性炭，其在二氧化碳捕捉方面具有很好的潜力。","2018.09.05","2021.12.07"]
[55,"CN102432686B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种微纳米纤维素及其制备方法","本发明公开了一种微纳米纤维素及其制备方法，它是由纤维素与金属盐—高沸点醇溶液反应得到的。该方法金属盐用量少，反应条件温和，对纤维素降解损伤小，设备腐蚀性小，且操作简单，收率高。经金属盐的醇溶液处理后降解纤维素的无定形区，使纤维素的聚合度下降，结晶度大大提高，同时增加了纤维素的比表面积和化学活性。获得的微纳米纤维素为棒状，网状结构，机械强度好，有利于其在复合材料中的应用。","2011.08.26","2013.06.19"]
[56,"CN115093505B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种数字光处理3D打印棕榈油基热固性聚合物及其制备方法","本发明属于生物基高分子材料技术领域，具体涉及一种数字光处理3D打印棕榈油基热固性聚合物及其制备方法。以棕榈油为原料合成棕榈油二乙醇酰胺，并进一步与甲基丙烯酸酐在4‑二甲基氨基吡啶的催化下制备棕榈油甲基丙烯基单体；并将其与丙烯酸异冰片酯共混，在光引发剂的作用下通过数字光处理3D打印技术制备环境友好棕榈油基热固性聚合物。本发明制备的棕榈油基聚合物不仅原料来源环境友好，且具有很高的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和弯曲应变。","2022.08.09","2023.10.10"]
[57,"CN113493665B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种棕榈油基水下胶黏剂及其制备方法","本发明公开了一种棕榈油基水下胶黏剂及其制备方法，属于高分子胶黏剂技术领域。以棕榈油为原料，合成棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯，并将其与丙烯酸异冰片酯共混，在光引发剂的作用下通过405nm紫外光光固化技术制得棕榈油基水下胶黏剂。本发明制备的棕榈油基水下胶黏剂环境友好，且具有很高的拉伸强度、拉伸断裂伸长率和水下胶结强度。","2021.07.31","2022.06.24"]
[58,"CN114920907B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种氨基化多孔芳香骨架类化合物及其制备方法和应用","本发明涉及环境材料领域，公开了一种氨基化多孔芳香骨架类化合物及其制备方法和应用，该氨基化多孔芳香骨架类化合物在刚性的疏水骨架上后修饰密集的氨基，从而制备出易被润湿的表面，利用骨架疏水作用和质子化氨基的静电作用协同吸附PFAS。其制备方法主要包括：2,5‑二溴苯基醛和端位炔基化合物在催化剂作用下进行碳‑碳偶联反应生成中间产物，中间产物经氨基后合成修饰得到氨基化多孔芳香骨架类化合物。该化合物提高了PFAS吸附选择性，能够高效吸附移除水中的全氟烷基化合物(如全氟烷基磺酸和全氟烷基羧酸)，克服了现有技术中吸附剂存在吸附量不足、选择性低、动力学缓慢及难以再生等问题。","2022.05.17","2023.06.20"]
[59,"CN110204748B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种高雾度高透光率柔性纤维素膜的制备方法及其应用","本发明提供一种高雾度高透光率柔性纤维素膜的制备方法及其应用，涉及天然高分子领域，也属化学、环境工程领域。先制备TEMPO氧化纤维素，然后加入去离子水配制成氧化纤维素悬浮液，再用超声波处理悬浮液，并采用旋转蒸发去除悬浮液中的部分水分，最后采用溶液流延法制得到高雾度高透光率柔性纤维素膜。该方法具有制备工艺简单、成本低、易操作等特点。本发明的制备方法能直接用于工业生产，提高纤维素膜的光学性能即透光率和雾度，且制备的纤维素膜的表面平整度高，具有质轻、价格低廉的特点，可以应用于光电基底材料。","2019.04.29","2022.06.07"]
[60,"CN105597551B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种再生纤维素纳滤膜的制备方法","一种再生纤维素的纳滤膜的方法，包括：先用溶剂溶解纤维素，制得的涂覆液，均匀的涂覆在光滑平整的基膜上，浸泡在去离子水中，然后自然干燥，获得纤维素膜；将制得的纤维素膜用NaOH溶液浸泡反应，然后用去离子水浸泡洗去膜中残余的NaOH溶液；然后再将膜浸泡在有机酸溶液中进行水解反应，然后用去离子水浸泡，洗去膜中残余的有机酸溶液，即获得纤维素纳滤膜。本发明提供一种制备工艺简单、成本低廉、对无机盐及有机物等有较高截留率的再生纤维素纳滤膜的方法。","2015.10.16","2019.05.10"]
[61,"CN109456511B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种热敏、导电及具超拉伸性的胶原基即时自愈合水凝胶","本发明公开了一种热敏、导电及具超拉伸性的胶原基即时自愈合水凝胶，通过在胶原中引入瓜尔胶和N‑异丙基丙烯酰胺，并通过原位聚合，形成三重网络结构的水凝胶，使水凝胶具有一定的强度，且具有温敏性；加入氧化石墨烯，可进一步改善胶原基水凝胶导电性，且氧化石墨烯与高分子网络形成更多的可逆物理交联点，进一步增强水凝胶的韧性（可拉伸性）；在胶原、瓜尔胶大分子间引入离子交联作用，生成大量可逆的结合位点，赋予能量耗散机制，使凝胶具有较好的可拉伸性与自修复性；本发明为制备具热敏性、导电性及具超拉伸性的胶原基自修复水凝胶提供了一种可行途径。","2018.10.30","2021.02.26"]
[62,"CN105061201B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种乳酸酯的制备方法","本发明涉及一种乳酸酯的制备方法，将碳水化合物、过渡金属盐、醇和水混合，将混合后的混合液于温度为200‑260℃、压力为4‑15MPa条件下进行搅拌反应，获得所述乳酸酯，所述过渡金属盐为酸性，所述醇为碳原子数为1‑4的低碳醇，所述碳水化合物为水解产物包括单糖的碳水化合物。本发明的乳酸酯的制备方法具有整体反应工艺简单、安全高效、成本低、对设备要求不高、推广应用、以及显著提高产物转化率的有益效果。","2015.07.31","2017.09.12"]
[63,"CN102093484B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种ZnCl2解离制备纳米晶体纤维素的方法","本发明公开了一种ZnCl<Sub>2</Sub>解离制备纳米晶体纤维素的方法：(1)将纤维素原料加入到ZnCl<Sub>2</Sub>溶液中，形成悬浊液；(2)将悬浊液在加热条件下高速均质分散，得到透明的纤维素/ZnCl<Sub>2</Sub>溶液；(3)将稀酸加入到纤维素/ZnCl<Sub>2</Sub>溶液中，控制溶液的pH值小于5，使纤维素析出，离心分层，脱除上层溶液，取下层纤维素胶状物进行超声分散处理或湿法研磨，制得纳米晶体纤维素。本发明采用的ZnCl<Sub>2</Sub>具有绿色、稳定、价格便宜、易于回收、可重复使用等优点。而且反应条件温和，对纤维素降解损伤小，设备腐蚀性小，且操作简单，收率高，获得的纳米晶体纤维素为网状结构，机械强度好，有利于其在复合材料中的应用。","2010.12.31","2012.11.07"]
[64,"CN103555353B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种超临界流体催化液化植物原料的方法","本发明公开了一种超临界流体催化液化植物原料的方法，包括以下步骤：（1）将植物原料粉碎并过40~60目筛、烘干；（2）在高压反应釜中加入植物原料和醇溶剂，以固体杂多酸为催化剂，在超临界状态下反应10‑50min后，将液化产物用无水乙醇洗出，经过抽滤、旋蒸获得生物质油。本发明可以大大地提高植物原料的液化率；以固体杂多酸为催化剂，替代传统的液体强酸催化剂如H<Sub>2</Sub>SO<Sub>4</Sub>、HCl、HNO<Sub>3</Sub>等，具有环境污染小，不腐蚀设备、易分离等优点；获得的生物质油中酯类物质含量高，特别是乙酰丙酸酯含量高达20.82%，可直接用作汽油添加剂、生物液体燃油，具有无毒、高润滑性、高热值等优点，是一种清洁能源。","2013.08.26","2016.10.05"]
[65,"CN107433143B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种负载聚电解质的抗菌纤维素纳滤膜及其制备方法","本发明属于天然高分子领域，尤其涉及一种负载聚电解质的抗菌纤维素纳滤膜及其制备方法。本发明是这样实现的：氮气保护和抽真空条件下，在90‑120℃反应釜中加入NMMO溶剂，然后加入抗氧化剂、壳聚糖和乙酸，最后加入纤维素，搅拌溶解，脱泡后，制得纤维素铸膜液，用于制备纤维素中空膜，然后用层层自组装法制备纤维素中空纳滤膜。本发明制备的纤维素中空纳滤膜可取代现有的用石油类化工原料制备的聚合物膜，用于海水、苦咸水淡化，有机染料过滤，大分子截留，且纤维素原料来源广泛、可降解、可再生，具有高附加值。制备的工艺简单、成本低廉，且化学法制备，产品性能高效稳定，对身体无毒无害，环境友好。","2017.08.14","2020.03.17"]
[66,"CN106283795B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种分离半纤维素和纤维素的方法","本发明提供一种分离半纤维素和纤维素的方法，首先取经制浆所得的浆料并采用瓦利打浆机进行打浆处理，然后在碱液即氢氧化钠溶液浸泡状态下利用微波加热方式溶解和移除半纤维素，即可获得高纤维素含量的纤维；同时采用有机溶剂置换碱液中脱除的半纤维素，最终可以达到有效分离半纤维素和纤维素的目的。本发明的优点在于：能够分离获得高纯度的纤维素、又能同时回收高纯度的半纤维素，从而提升了植物纤维原料的利用价值，实现生物质资源的综合，利用具有重要的意义；且能够降低碱液用量，调和处理温度，生产高等级溶解浆，减小环境污染和节约生产成本。","2016.11.08","2019.01.18"]
[67,"CN111848867B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种数字光处理3D打印棕榈油基热塑性弹性体","本发明属于高分子弹性体材料技术领域，具体涉及一种数字光处理3D打印棕榈油基热塑性弹性体及其制备方法。以生物质资源棕榈油为原料，合成棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯，并将其与丙烯酸共混，在光引发剂的作用下通过数字光处理3D打印技术制备环境友好棕榈油基热塑性弹性体。本发明制备的棕榈油基热塑性弹性体环境友好，且具有很好的拉伸强度和拉伸断裂伸长率。","2020.07.28","2022.06.24"]
[68,"CN111808232B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种3D打印无机盐增强棕榈油基高性能弹性体","本发明属于高分子弹性体材料技术领域，具体涉及一种3D打印无机盐增强棕榈油基高性能弹性体及其制备方法。以生物基棕榈油基单体和丙烯酸为原料，采用无机盐颗粒为增强材料，在光引发剂作用下通过数字光处理3D打印技术得到棕榈油基高性能弹性体。本发明制备的棕榈油基高性能弹性体环境友好，且具有很好的拉伸强度和拉伸断裂伸长率。","2020.07.28","2022.03.25"]
[69,"CN111533843B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种高性能生物基树脂及其制备方法和应用","本发明公开了一种高性能生物基树脂及其制备方法和应用，其采用反应性溶剂甲基丙烯酸异山梨醇与棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯共聚制备环境友好生物基树脂，所得树脂用于与红麻纤维、竹纤维、玻璃纤维或碳纤维等增强体通过热压成型技术制备高性能纤维增强生物基树脂复合材料。本发明制备的高性能生物基树脂及其纤维增强复合材料环境友好，且具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和玻璃化转变温度。","2020.05.14","2022.01.11"]
[70,"CN111500035B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂的制备方法","本发明公开了一种聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂的制备方法，其是采用三氟化硼乙胺络合物为阳离子引发剂诱导环氧棕榈油自聚，并通过原料混合、双螺杆混炼、冷却、切割成粒、挤出成型，制得聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂。本发明制备的聚环氧棕榈油/聚乳酸共混树脂具有很好的断裂伸长率和拉伸韧性，且保留较高的拉伸强度和拉伸模量。","2020.05.14","2022.07.08"]
[71,"CN108084667B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种改性微晶纤维素增强大豆油基树脂复合材料及其制备方法","本发明公开了一种改性微晶纤维素增强大豆油基树脂复合材料及其制备方法。先采用改性剂、催化剂对微晶纤维素进行改性，将获得的改性微晶纤维素再与大豆油树脂、引发剂、溶剂混合均匀，注入模具固化成型，制得具有高性能且环境友好的改性微晶纤维素增强大豆油基热固性树脂复合材料，所得的复合材料具有很好的弯曲强度、弯曲模量和耐水性。","2018.01.16","2019.10.22"]
[72,"CN110551327B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种吡咯接枝纳米纤维素制备导电复合材料的方法","本发明涉及一种吡咯接枝纳米纤维素制备导电复合材料的方法，将纳米纤维素作为基体材料与聚吡咯复合成型，首先对吡咯进行化学改性制备溴代吡咯，随后在碱性条件下与纳米纤维素上的羟基反应制备吡咯接枝的纳米纤维素，再将吡咯接枝纳米纤维素在酸性的Fe<Sup>3+</Sup>溶液中引发聚合，从而制备聚吡咯纳米纤维素导电复合材料。本发明制备的导电复合材料中聚吡咯和纳米纤维素之间通过化学键结合，使导电高分子牢固附着在纳米纤维素表面，从而制备得到导电性能稳定的复合材料，可以有效缓解导电材料在运用过程中容易导致聚吡咯脱落从而影响其导电性的问题。本发明绿色环保，安全性高，可以成为纳米纤维素导电复合材料制备的一种新技术。","2018.05.31","2021.12.24"]
[73,"CN111171162B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种纤维素电子传输聚合物及其制备方法和应用","本发明涉及有机光电器件电子传输材料的技术领域，公开了一种纤维素电子传输聚合物及其制备方法和应用。纤维素电子传输聚合物的结构式为<Image he=\"305\" wi=\"700\" file=\"DDA0002365058050000011.JPG\" imgContent=\"drawing\" imgFormat=\"JPEG\" orientation=\"portrait\" inline=\"no\"/>该纤维素电子传输聚合物用于制备有机电致发光二极管的电子传输材料和有机太阳能电池的阴极界面材料。本发明提出的TEMPO氧化纤维素电子传输聚合物通过在纤维素侧链引入具有电子传输特性的功能基团，调控纤维素及其衍生物的溶解性、成膜性和电子传输特性，拓展其光电新功能。从本发明纤维素电子传输聚合物应用来看，应用其制备的有机电致发光二极管的最大效率高达6.88cd/A，最大亮度高达21500cd/m<Sup>2</Sup>，外量子效率近6％，均取得了显著的技术效果。应用其制备的有机太阳能电池的光电转效率约达到8.6％～15.4％，效果非常优异。","2020.01.13","2020.12.04"]
[74,"CN104927074B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","用于旅行卫生睡袋的魔芋葡甘聚糖贴膜及其制备方法","本发明涉及一种用于旅行卫生睡袋的魔芋葡甘聚糖贴膜及其制备方法。用于旅行卫生睡袋的魔芋葡甘聚糖贴膜的制备方法，包括制备魔芋葡甘聚糖纯化粉、溶胶液的配制、离心脱气、浇板、干燥和揭膜。本发明用于旅行卫生睡袋的魔芋葡甘聚糖贴膜，以魔芋葡甘聚糖为主要材料，加入其它助剂。使用本发明的方法生产的产品具有优良的抗菌性、透气性，同时抗拉伸强度高，经常折叠也不易损坏。","2015.07.03","2017.10.20"]
[75,"CN105396233B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种防PM2.5细颗粒物鼻腔过滤膜及其制备方法","本发明涉及一种防PM2.5细颗粒物鼻腔过滤膜及其制备方法。一种防PM2.5细颗粒物鼻腔过滤膜的制备方法，包括制备魔芋葡甘聚糖提取液、制备膜液和制膜。本发明以魔芋葡甘聚糖为主要原料，取材方便、制备方法简单、操作便捷。魔芋葡甘聚糖具有优良的生物活性和流变性能，并具有抗菌性、吸水性、粘结性、抗氧化性和成膜性，对PM2.5污染物有很好的阻隔和吸收作用。根据本发明的制备方法制备的防PM2.5细颗粒物鼻腔过滤膜具有结构简单、佩戴舒适、天然无副作用等优点，能很好解决因为大气污染导致的呼吸系统损害问题。","2015.10.29","2018.09.18"]
[76,"CN106432784B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种魔芋葡甘聚糖净水海绵及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖净水海绵及其制备方法。魔芋葡甘聚糖净水海绵的制备方法，包括氧化石墨烯溶液的制备、碱性氧化石墨烯溶液的配制、脱乙酰魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯溶胶的制备、不可逆凝胶的制备和净水海绵的制备。本发明的魔芋葡甘聚糖净水海绵，以魔芋葡甘聚糖为主要成分，通过加入Na<Sub>2</Sub>CO<Sub>3</Sub>使魔芋葡甘聚糖脱乙酰基，进而形成不可逆凝胶，制得的魔芋葡甘聚糖净水海绵具有丰富的孔隙和极大的比表面积，极大的增强了净水海绵的吸附性能，净水海绵还具有抗菌性，可以有效的杀死有害微生物，抑制水中有害细菌的滋生。本发明的魔芋葡甘聚糖净水海绵还具有成本低廉、天然可降解、易推广等优点。","2016.11.15","2019.02.22"]
[77,"CN102408530B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","改性化学竹浆纤维复合材料及其制备方法","本发明公开了一种改性化学竹浆纤维复合材料及其制备方法。采用改性剂对竹浆纤维进行改性后，将改性的竹浆纤维与不饱和聚酯及引发剂热压成型，得到改性化学竹浆纤维复合材料，该方法制备的化学竹浆纤维复合材料和改性化学竹浆纤维复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。","2011.09.14","2013.01.02"]
[78,"CN104786314B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种丙烯酸异氰酸酯交联的大豆油基树脂/纤维复合材料","本发明公开了一种丙烯酸异氰酸酯交联的大豆油基树脂/纤维复合材料，采用一种双功能团异氰酸酯单体作为环氧大豆油丙烯酸酯的交联剂制备得到大豆油基树脂，然后将天然纤维、丙烯酸异氰酸酯交联的大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到天然纤维增强大豆油基树脂复合材料。本发明制备的天然纤维增强大豆油基树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。","2015.04.18","2016.08.17"]
[79,"CN104448846B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种植物纤维增强大豆油基树脂复合材料及其制备方法","本发明公开了一种植物纤维增强大豆油基树脂复合材料及其制备方法，采用交联剂与环氧大豆油丙烯酸酯共混制备大豆油基树脂，将植物纤维、大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到植物纤维增强大豆油基树脂复合材料。本发明制备的植物纤维增强大豆油基树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。","2014.12.30","2017.05.10"]
[80,"CN103802410B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法","本发明公开了一种PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法，采用等离子体技术对PET纤维毡表面和竹原纤维毡表面进行改性，将改性的PET纤维毡和竹原纤维毡、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料和改性PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料均具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。","2014.01.16","2015.11.18"]
[81,"CN105111478B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种环氧单体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料","本发明公开了一种环氧单体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法，以1,2‑环氧‑4‑乙烯基环己烷为偶联剂对竹原纤维进行表面改性处理，并以此作为不饱和聚酯复合材料的增强体，制备出改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料，具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量，而且冲击强度未见明显降低。","2015.09.09","2017.11.21"]
[82,"CN109107539B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","具有阳离子选择性吸附的磁性纤维素微球及其制备方法","本发明涉及高分子微球科学与技术领域。本发明提供一种具有阳离子选择性吸附的磁性纤维素微球及其制备方法，赋予纤维素微球具有阳离子选择性吸附功能效果。将阴离子单体与多巴胺类单体的共聚物负载在磁性纤维素微球上，制备具有阳离子选择性吸附的磁性纤维素微球。本发明利用阴离子型多巴胺共聚物对磁性纤维素微球进行改性，得到的微球具有选择性吸附，能使阳离子物质被顺利吸附，而阴离子物质被留下。可用于造纸、印染等工业污水处理。","2018.07.06","2021.06.01"]
[83,"CN113527596B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种光固化3D打印竹纤维增强棕榈油基复合材料","本发明公开了一种光固化3D打印竹纤维增强棕榈油基复合材料及其制备方法，属于复合材料技术领域。以生物质资源——棕榈油为原料，合成棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯，并将其与甲基丙烯酸丁香酚酯共混，同时加入改性竹纤维作为增强体，在光引发剂的作用下，在波长为405nm的紫外光照射下，打印出竹纤维增强棕榈油基复合材料。本发明制备的复合材料环境友好，且具有很好的拉伸和弯曲性能。","2021.07.31","2022.09.06"]
[84,"CN105037448B","炼油、化工生产专用设备制造","新能源新材料","一种快速大量提取分离薏苡仁低聚糖单体的方法","本发明公开了一种快速大量提取分离薏苡仁低聚糖单体的方法，属于植物活性成分的提取分离技术领域，其是以新鲜薏苡仁为原料，经选料烘干、粉碎过筛、加水复配、水洗淀粉、超声波‑微波协同提取、真空抽滤、醇析、离心浓缩、冷冻干燥、MPLC分离、MPLC二次分离的步骤，制得具有不同聚合度的薏苡仁低聚糖单体粉末。本发明以UMAE提取、MPLC分离为基础，利用微波、超声波协同提取具有振动匀化的优点，及MPLC制备量大，操作时间较短，分离柱填料能够自主填充、可增加分离选择性的特点，使低聚糖的提取时间、提取效率及分离效率都得到极大提高，且该工艺过程稳定、操作简便，可用于大量分离高纯度的薏苡仁低聚糖单体。","2015.09.10","2017.09.15"]
[85,"CN110537526B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","畜牧业机械制造","一种尺蠖幼虫及其寄生蜂饲养实验系统及其实现方法","本发明提供了一种尺蠖幼虫及其寄生蜂饲养实验系统及其实现方法，包括用于饲养尺蠖幼虫的饲养机构和设置于所述饲养机构上方用于饲养寄生蜂的饲养箱体，所述饲养箱体上表面为敞开，所述饲养箱体内由第一格栅组件分隔形成多个隔间，所述隔间上设置有盖板，所述盖板中部开设有第一通孔，所述第一通孔下方设置有第一可开合组件，所述饲养箱体内下表面开设有与第一通孔相对应的第二通孔，所述第二通孔下方设置有第二可开合组件；所述隔间内均设置有第一黄灯组；所述饲养箱体左侧面固定设置有一控制盒，所述控制盒正面设置有一控制面板；本发明结构简单，操作便捷，实现了尺蠖幼虫及其寄生蜂饲养实验的一体化。","2019.09.29","2020.10.16"]
[86,"CN107258703B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","畜牧业机械制造","用于显微注射的蜜蜂卵移取方法","本发明涉及一种用于显微注射的蜜蜂卵移取方法，首先利用蜂王产卵的生物学特性进行限王产卵，然后利用蜂卵直立黏在巢房底部的特点以及蜂蜡的粘性，用移虫针铲出蜂卵底部的蜂蜡，将其粘在巢础条上。本发明对大量取自1小时内蜂卵进行转移，取得孵化率达94%的效果，解决了1小时内蜂卵孵化率低的难题，提供了一种高效移取蜜蜂卵的方法。可以无伤害转移大量1小时内的蜂卵，为蜜蜂基因组编辑技术在蜜蜂育种领域中的应用提供方法支持。","2017.08.16","2019.12.13"]
[87,"CN105294278B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","肥料制造","一种甘蔗炭基水肥双控型复合缓释载体及其制备方法","本发明涉及一种甘蔗炭基水肥双控型复合缓释载体及其制备方法，本发明的复合缓释载体按以下重量份配置：甘蔗炭4~35、温度敏感剂0~5、pH敏感剂0~1.2、交联剂0.1~0.6、表面活性剂0.1~0.4、引发剂0.2~0.5、水160~200。本发明的甘蔗炭原料可再生、生产成本低廉、操作工艺简单；甘蔗炭含有丰富的有效态氮、磷、钾等养分资源，具有稳定、可循环的综合肥料效应；甘蔗炭的pH在6~11范围内可调节，适用于甘蔗田等酸性土壤改良。本发明提供的环境敏感型微凝胶修饰的复合缓释载体能够随外界环境温度、pH变化作出响应，通过微凝胶高分子三维网络结构的收缩/溶胀过程形成了水肥一体化缓控释体系，充分提高水肥利用效率，促进环境友好型可持续化肥技术的田间规模化应用。","2015.11.19","2019.02.05"]
[88,"CN104969786B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","室内植物源负离子激增装置","一种室内植物源负离子激增装置，该装置以龙舌兰科植物作为植物源负离子的直接来源，以土壤或培养液作为耦合介质，对植物施以特定参数的负高压脉冲信号，形成植物电信号与外加电信号耦合共振，使植物释放大量植物源负离子。同时，以离子空间均化装置来实现植物源负离子在室内空间的远距离输送、长时间存留、均匀分布，通过防触电安全保护装置消耗植物叶尖上的残留电荷，避免人畜不小心碰触植物时受惊，实现与现有室内负离子发生器所不同的安全、环保、生态的室内植物源负离子生成装置。","2014.08.21","2017.10.20"]
[89,"CN110710700B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","一种烟草烘烤热回收装置","本发明涉及一种烟草烘烤热回收装置，包括烤房本体、新风输送机构以及尾气热转换机构，所述新风输送机构安装在烤房本体的进气口，用以输送新风；所述尾气热转换机构包含转换箱体，所述转换箱体的内部上、下两端分别设有新风输送通道和尾气输送通道，所述新风输送通道的一端与新风输送机构的输入端连通，所述尾气输送通道的一端与烤房本体的排湿口连通，新风输送通道与尾气输送通道之间竖设有导热组件，所述导热组件的下端位于尾气输送通道的内部、上端位于新风输送通道的内部，用以将尾气中的热量向上传导至新风输送通道内。本发明结构简单、合理，将烤房排出尾气中的热量回收至用于加热新风，实现热能的回收利用，节约了能源，提高经济效益。","2019.10.30","2020.11.03"]
[90,"CN107555255B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","一种手动绕线装置","本发明公开了一种手动绕线装置，包括底座、放料机构、导向机构和手动收料机构，在放料机构和导向机构之间设置压紧机构，压紧机构的压紧件可滑动套设在导向件上，压紧件由于具有一定的重力，所以在压紧件的重力作用下可将压紧件下端的线料压紧，使得线料可以紧实地缠绕在收料机构上，通过手动驱动组件驱动收料件连接轴带动收料件转动，可以根据需要手动调节收料件的转速，尽管手动驱动组件会造成收料速度不均的情况，但是压紧件可以自动调节线料的松紧，可以有效防止收料速度不均而造成断线，提高绕线效率。","2017.09.28","2023.02.10"]
[91,"CN107548952B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","甩浆式水稻稀泥育秧制浆机及其工作方法","本发明涉及一种甩浆式水稻稀泥育秧制浆机，包括机架，所述机架上设置有甩浆轮，所述甩浆轮上间隔布置有若干片甩浆叶片，所述甩浆轮的中部向外伸出有用以承接从甩浆叶片甩出的泥浆的承浆盘，所述承浆盘的外侧伸出有用以承接从承浆盘内流出的泥浆的滤浆盘；本发明还涉及一种甩浆式水稻稀泥育秧制浆机的工作方法。本发明结构设计简单、合理，采用甩浆轮进行甩浆，结合承浆盘、滤浆盘将水田畦沟中的泥浆过滤后洒向秧床中，高效便捷，易于使用，具有广阔的应用前景。","2017.10.30","2022.11.11"]
[92,"CN108076822B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","菠萝采摘装置及其工作方法","本发明涉及一种菠萝采摘装置，包括机台，所述机台上设置有由电机驱动转动的机械臂，所述机械臂的末端经铰链铰接有采摘器，所述采摘器包含倒U形夹爪，所述倒U形夹爪的内侧壁设置有两个相对设置的第一充气气囊与第二充气气囊，所述第一充气气囊与第二充气气囊在充气后将竖直置于倒U形夹爪内的菠萝发生扭转、并从菠萝茎杆上折断脱落至第一充气气囊与第二充气气囊之间；本发明还涉及一种菠萝采摘装置的工作方法。本发明结构设计简单、合理，便于菠萝采摘，高效便捷，大大降低了菠萝的损伤，灵活性好，适用性高，具有广阔的应用前景。","2017.12.25","2023.05.30"]
[93,"CN111532287B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","一种带有可拆卸导轨的果园输送装置及方法","本发明涉及一种带有可拆卸导轨的果园输送装置及方法，包括轨道及在轨道上运行的载物车，所述轨道由若干可拆导轨组成，两相邻可拆导轨均通过凸块与凹槽插接配合，所述载物车根据前后位置分为车前部与车后部，前后部之间通过旋转轴相连接，所述车前部前端与车后部后端均固设有牵引挂钩，并经牵引挂钩连接牵引绳与绞盘机连接，该可拆卸导轨的果园输送装置结构简单，输送稳定高效。","2020.05.19","2021.12.07"]
[94,"CN109972099B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","一种制备片状氧化铁的方法","本发明公开了一种制备片状氧化铁的方法，所述片状氧化铁通过真空镀膜机制得，所述真空镀膜机包括真空泵、真空管路布置、真空镀膜室、片状氧化铁承料室和放电气体接入口，其将氧化铁靶材产生的高能粒子沉积在传送带表面，再将传送带上的片状氧化铁剥离和煅烧，得到颜色鲜艳的片状氧化铁；本发明能够控制真空溅射时间来制备各种径厚比的片状氧化铁；本发明能够避免传统的化学沉积制备方法所造成的污染，制备方法简单环保，通过与辊轮传动结合，提高生产效率，且作为无机防腐材料能够应用于涂料，高档珠光颜料和化妆品中。","2019.05.10","2020.11.27"]
[95,"CN107628144B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","驱动轮轮距可调的探杆式避桩液压底盘及其控制方法","本发明涉及一种驱动轮轮距可调的探杆式避桩液压底盘及其控制方法，包括水平的支撑底座以及活动设置于支撑底座上的左驱动轮和右驱动轮，支撑底座前端设有探杆，探杆的底端与一铰接座铰接，铰接座经一连接板与支撑底座固定连接；探杆的底端还连接有一复位弹簧，复位弹簧与所述铰接座的铰接点固定连接；探杆上还设有角度传感器，左驱动轮和右驱动轮分别经第一液压马达和第二液压马达驱动；支撑底座上还设置有第一液压缸和第二液压缸，第一液压缸和第二液压缸的伸缩杆分别与第一和第二液压马达连接，通过驱动第一和第二液压缸的伸缩杆实现左驱动轮和右驱动轮相互靠近或分离。本发明的有益效果在于：可以实现左、右驱动轮轮距可调，进行避桩。","2017.10.25","2023.08.18"]
[96,"CN107055035B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔机械配件制造","钟摆式调偏托辊及其使用方法","本发明提供一种钟摆式调偏托辊及其使用方法，包括输送机的机架及设置于机架上的纠偏托辊，所述纠偏托辊底部固定于一底板上，所述底板铰接于机架。本发明结构简单，利用钟摆式调偏机构当皮带跑偏时会给自动调偏托辊施加相同于跑偏方向的一个横向偏心力，致使自动调偏托辊产生钟摆式运动，绕与机架铰接点运动至倾斜状态，为皮带施加偏向中轴线的横向摩擦反力，使皮带自动调偏至正常轨道，同时自动调偏托辊也会渐渐归位，提供的摩擦力也随着皮带的归位而渐渐减小，实现自适应调偏效果。","2017.06.09","2023.09.01"]
[97,"CN111199270B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔业环境与生态监测检查服务","一种基于深度学习的区域波高预报方法及终端","本发明公开一种基于深度学习的区域波高预报方法及终端，获取预设时间段内数值模式产生的数据，所述数据包括区域波高、气压、气温以及风场分量；将所述数据划分为训练数据和测试数据；利用所述训练数据对神经网络进行训练，得到不同的神经网络模型，所述神经网络包括输入层、隐藏层和输出层，所述隐藏层包括LSTM层和卷积层；利用所述测试数据对所述不同的神经网络模型进行测试，确定预测效果最好的神经网格模型，根据所述预测效果最好的神经网络模型对待预测时间内的区域波高进行预报；将LSTM层与卷积层叠加在一起不仅能得到数据的时序关系，还能够提取空间特征，这样就能够学习到波高数据的时空特征，从而提高区域波高预报的精度。","2019.12.30","2023.04.18"]
[98,"CN106570534B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔业环境与生态监测检查服务","全自动微小昆虫诱集检测方法及其系统","本发明提供一种全自动微小昆虫诱集检测方法及其系统，方法包括识别出所述采集图像中的目标昆虫，并标记；利用局部极小值算法对标记后的采集图像中存在部分重叠的目标昆虫进行分离，获取第一分离计数结果；利用局部区域近似估算算法对标记后的采集图像中存在严重重叠和被遮挡的目标昆虫进行分离，获取第二分离计数结果；获取包括第一分离计数结果和第二分离计数结果的总计数结果。本发明能够显著提高目标微小昆虫的计数精度，能够针对其中发生部分重叠、严重重叠或者被障碍物遮挡的目标昆虫进行分离，获取最贴近事实的计数结果；同时，本申请的图像采集装置提高了环境适应能力以及微小害虫的采集图像质量。","2016.11.15","2019.12.03"]
[99,"CN107832967B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔业环境与生态监测检查服务","一种适用于竹林空间的声景协调度动态评价方法","本发明公开一种适用于竹林空间的声景协调度动态评价方法，包括步骤：1）在拟应用的竹林空间区域确定均匀分布的若干测量点；2）在各测量点通过同时进行的多人声景协调度主观评价试验和I级声级计测量，得到测量点的声景协调度主观评价得分和等效A声级；3）分别基于韦伯‑费希纳定律和斯蒂文斯定律对地球物理声、生物声和人工声元素的协调度建立评价模型；4）选取拟合优度值更大的评价模型作为该元素的最终评价模型；5）计算得到声景协调度动态评价模型。本发明将竹林空间中的声压级数据近似转化为相应的声景协调度评价得分，为森林公园、自然保护区乃至风景名胜区中的竹林空间建设和开发提供了参考依据。","2017.11.23","2021.09.14"]
[100,"CN106679829B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔业环境与生态监测检查服务","冷链物流温度轨迹可视化系统","本发明在冷藏车上安装了定位装置，实现了轨迹可视化，并把ZigBee测量的温度以颜色方式叠加在轨迹上；通过在冷藏车车厢内安置多个ZigBee测温点，将感知的温度传递给ZigBee网关，ZigBee网关根据实时温度，控制各温区的制冷；ZigBee网关将温度信息上传至云端数据库，移动终端从云端下载温度数据，以可视化的方式展示车厢多个区域的温度，实现“温度控制可视化”，顾客手机可获得自己货物所处温区的温度轨迹，实现“温度轨迹可视化”；该方案能够提高冷链物流公司的竞争力，提高吞吐率，保证冷链质量。而调度中心也可以通过互联网监控多个温区的温度轨迹，加强对冷链的精细化管理，并通过大数据分析及时技术整改。","2017.03.07","2023.08.01"]
[101,"CN111950812B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔业环境与生态监测检查服务","一种自动识别与预测雨量的方法及其装置","本发明涉及降水观测技术领域，具体是一种自动识别与预测雨量的方法及其装置，自动识别与预测雨量的方法，包括：1)获取一地点的历史降雨图像数据及当时的时降雨量，根据时降雨量大小，赋予对应降雨图像雨量等级标签；2)对获取的历史降雨图像数据进行预处理，对预处理后的历史降雨图像数据进行雨量大小的预测与识别训练，训练得到的分类结果与对应的标签进行比对，计算误差；3)根据误差进行反向计算，更新模型参数，提高识别正确率；4)重复进行2)和3)两步，直到模型拟合，保存模型；5)获取同一地点当前环境下的降雨降雨图像数据，根据经历史降雨图像数据训练后模型，对预处理后的当前降雨图像数据进行雨量大小的识别与预测。","2020.08.31","2022.05.24"]
[102,"CN113283554B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","农林牧渔业环境与生态监测检查服务","基于北斗和RFID的昆虫追踪系统及方法","本发明涉及一种基于北斗和RFID的昆虫追踪系统及方法。利用北斗卫星导航技术与射频识别技术扫描采集林业害虫所带重量大约为0.48克的信号源，应用数学建模计算其相应的空间位置，使用RFID模块、Zigbee模块、北斗模块和NB‑IoT模块实现数据之间的通信，以基站为单位的组网部署模式实现在大范围内对林业害虫位置进行实时追踪以及飞行数据提取，实现林业害虫飞行轨迹的可视化展示。本发明不仅对揭示林业害虫传播森林病虫害的规律具有重要意义，通过对大量同种林业害虫飞行数据的整合分析可以得到同类林业害虫的活动习性，还为其他昆虫飞行轨迹的自动监测研究提供一种有效的手段，在未来还可运用于对部分林业害虫藏匿窝穴进行定位并进行定点清除，达到清除病虫害目的。","2021.04.27","2022.05.13"]
[103,"CN107027658B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","可溯源弦式摇蜜机及其使用方法","本发明专利提供一种可溯源弦式摇蜜机使用方法，包括摇蜜机底座、支架及设置于支架中部由驱动装置驱动的转轴，所述转轴上下两端沿径向设有两对或两对以上的蜜脾盒承架，相邻蜜脾盒承架外侧端之间固定有用于放置蜜脾的蜜脾盒，所述蜜脾盒底部封闭且设置有以供蜂蜜流出的流蜜口，所述流蜜口处设有启闭阀。本发明结构简单，操作便捷，由于蜂蜜分离时仍然处于蜜脾盒内蜜脾的蜂蜜能单独分离出来，单独标记，以利于蜂蜜生产溯源体系的建立，此外蜜脾盒内设置有过滤装置，使得生产出来的蜂蜜更加的纯净，减轻蜂蜜在工厂加工过程中对蜂蜜中营养物质的破坏，保证了蜂蜜的品质。","2017.04.06","2022.05.31"]
[104,"CN108401949B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","一种织网加芯强化巢础及其制造方法","本发明提供一种织网加芯强化巢础及其制造方法，包括蜂蜡面板及嵌于蜂蜡面板内的织网，所述蜂蜡面板的两侧面均匀布设有由菱形凸起片构成的六角形蜜蜂巢房房基，所述织网由一层或多层网状织物构成，本发明结构简单，能够大幅度提高人工巢础的强度，方便地实现巢础在巢框中固定，也可以直接夹入组合式巢框之间，无需加强筋也无需嵌拉金属线，方便快捷，更便于养蜂生产的进行。","2018.03.30","2023.06.23"]
[105,"CN108432663B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","一种V型横卧式中华蜜蜂蜂箱及其制造方法和使用方法","本发明提供一种V型横卧式中华蜜蜂蜂箱及其制造方法和使用方法，包括底板及对称固定于底板两侧且由下至上向外侧倾斜的前后面板，底板及前后面板的两端具有与前后面板可拆连接的活动侧板。本发明蜂箱因其配套巢框为梯形结构，与天然蜂巢结构更为接近，更有利于蜂群的保温；同时通过斜向的前后面板，能够满足多个蜂箱的逐个堆叠，从而减小叠放空间方便转地运输及贮藏；此外，因可相互堆叠便于储输，免去了蜂箱到蜂场组装的麻烦，可很大程度上减轻蜂农的劳动负担；此外，该蜂箱为横卧式结构，可利用隔王板分隔为多个区，多群同箱饲养，从而更有利于蜂群间的相互保温，控制较大群势不分蜂有利蜂群的快速繁殖及抵御恶略天气。","2018.04.20","2023.06.23"]
[106,"CN106900598B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","可溯源辐射式摇蜜机及其使用方法","本发明专利提供一种可溯源辐射式摇蜜机及其使用方法，包括摇蜜机底座、支架及设置于支架中部由驱动装置驱动的转轴，所述转轴沿径向方向分散设置有用于放置蜜脾的蜜脾盒，所述转轴上还有用于蜜脾盒安装的支撑杆或圆环，所述蜜脾盒底部封闭且设置有以供蜂蜜流出的流蜜口，所述流蜜口处设有启闭阀。本发明结构简单，操作便捷，由于蜂蜜分离时仍然处于蜜脾盒内蜜脾的蜂蜜能单独分离出来，单独标记，以利于蜂蜜生产溯源体系的建立，此外蜜脾盒内设置有过滤装置，使得生产出来的蜂蜜更加的纯净，减轻蜂蜜在工厂加工过程中对蜂蜜中营养物质的破坏，保证了蜂蜜的品质。","2017.04.06","2022.05.31"]
[107,"CN108419717B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","一种纤维强化巢础及其制造方法","本发明提供纤维增强巢础及其制造方法，包括巢础芯板及均布在芯板两侧由菱形凸起片构成的六角形蜜蜂巢房房基，所述巢础芯板及菱形突起片内均布增强纤维，本发明结构简单，利用了增强纤维的巢础克服了现有巢础强度不足的缺陷，便于实现巢础在巢框中固定，也可以直接夹入组合式巢框之间，无需另加加强筋也无需嵌拉金属线，方便快捷，便于养蜂生产的进行。","2018.03.30","2023.05.23"]
[108,"CN108576288B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","茶叶自动速包、包揉机及其使用方法","本发明公开了茶叶自动速包、包揉机及其使用方法，包括机架，间隔设置在机架上的上揉盘和下揉盘，形成于上揉盘和下揉盘之间的包揉空间，所述上揉盘的中部设有供茶叶包袋口穿过的可扩张或闭合的开口，所述开口的上方设有用于夹紧或拧紧茶叶包袋口的机械爪，所述机械爪与驱动其夹紧或旋转的机械爪电机连接，所述上揉盘的上端通过加压机构与上揉盘升降驱动机构连接，所述加压机构包括一端与上揉盘连接且另一端与上揉盘升降驱动机构连接的若干个弹性件，所述下揉盘可旋转地设置在机架上，下揉盘的下方设有驱动下揉盘旋转的下揉盘旋转驱动机构，下揉盘的两侧设有可横向滑动的托辊组，所述托辊组分别与托辊组横向滑动驱动机构和托辊旋转驱动机构连接。","2018.06.28","2023.07.18"]
[109,"CN102692482B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","一种基于茶叶生化成分的乌龙茶产地判别方法","本发明涉及一种基于茶叶生化成分的乌龙茶产地判别方法，适用于判别闽南、闽北和广东三个产地的乌龙茶归属，首先提出乌龙茶产地Bayes判别函数，通过检测自变量咖啡碱、C、EGCG、ECG、锰和锌代入所述Bayes判别函数，计算所得最大值所对应的函数类别即为该茶的归属地。该方法提出的判别函数的正判率达95%，判别效果良好。且简单易行，只需上述六项生化成分数值经简单计算即可实现乌龙茶闽南、闽北、广东三产地的快速、有效区分，不仅能够满足普通消费者茶类区分的要求，还可为国际茶叶贸易中的茶类判别提供参考。","2012.06.13","2015.02.04"]
[110,"CN109105047B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","用于研究根系亲缘识别的试验装置及其工作方法","本发明涉及一种用于研究根系亲缘识别的试验装置，包括上端面敞口的培养槽，培养槽上方设置有两块用以阻隔植物根系释放挥发物向地上部空间扩散的盖板，两块盖板沿侧边相互紧贴，在盖板的紧贴边上设置有两个半圆形种植孔，在盖板上方设置有两个用以阻隔植物之间通过根系上部释放化学挥发物进行信息交流的玻璃罩，玻璃罩上设置有与外界空气连通的通气管；本发明还涉及一种用于研究根系亲缘识别的试验装置的工作方法。本发明能够对植物根系亲缘识别作出互惠共存或竞争互斥等行为进行观察研究，并能阻隔植物之间通过根系上部释放化学挥发物进行信息交流，增加实验的准确性。","2018.07.14","2023.09.08"]
[111,"CN108811939B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","基于育苗袋育苗法的育苗体制备装置及其工作方法","本发明涉及一种基于育苗袋育苗法的育苗体制备装置，包括机架，所述机架上从前往后顺序设置有挖掘铲、第一提升输送组件、土肥混合组件、第二提升输送组件以及多工位育苗组件；本发明还涉及一种基于育苗袋育苗法的育苗体制备装置的工作方法。本发明不仅结构设计简单、合理，而且提高育苗效率，高效便捷，具有广阔的应用前景。","2018.08.13","2023.07.28"]
[112,"CN107517601B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","其他农林牧渔业机械","一种温室大棚电动微耕机及其使用方法","本发明提供了一种温室大棚电动微耕机及其使用方法，包括微耕机，还包括绕线装置和绕线动力装置，微耕机包括第一控制器和第一电缆线，第一电缆线一端与第一控制器电连接，绕线装置包括绕线电机、绕线盘、第二电缆线和第三电缆线，第二电缆线一端缠绕在绕线盘上，第三电缆线一端与第二电缆线的一端电连接，另一端与市电连接，绕线动力装置包括牵线小车、导轨、支撑架和排插，牵线小车沿着两条平行的导轨行驶，导轨安装在温室大棚内的顶部，排插安装在牵线小车的底部，第一电缆线的另一端插接在排插上，第二电缆线的另一端与排插电连接。通过市电给微耕机直接供电，且可防止电缆线发生缠绕。","2017.10.20","2023.05.09"]
[113,"CN109794262B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","涉农土壤污染治理与修复","一种利用镉超富集植物制备光催化材料的方法及应用","本发明公开了一种利用镉超富集植物制备光催化材料的方法及应用，本发明将富含镉的超富集植物收获物转化成具有较窄的禁带宽度和高效光催化活性的碳负载的硫化镉光催化材料，实现了镉超富集植物的全量资源化、高值化回收利用，化解镉污染场地植物修复的成本高和环境二次污染问题，有利于促进镉超富集植物在土壤污染修复中的推广应用。","2019.01.31","2021.11.30"]
[114,"CN107018964B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","渔业机械制造","一种多功能浅海滩涂采贝车及其使用方法","本发明涉及一种多功能浅海滩涂采贝车及其使用方法，包括用于在浅海滩涂中行驶的车辆，所述车辆前侧铰接有由驱动机构驱动用于采收浅海滩涂中贝类的采贝铲，车辆上设置有用于冲洗采贝铲中贝类的清洗装置，车辆的后部设置有集贝斗，车辆上还设置有用于将海底涂泥连同贝类抽至集贝斗内的泵吸机构，所述集贝斗的底部后部设置有用于滩涂泥排出的网孔。该不仅结构紧凑，而且可以适应滩涂各类贝类的采捕，使用方便。","2017.05.31","2022.05.17"]
[115,"CN109116395B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","渔业机械制造","一种基于北斗定位的无人机集鱼系统","本发明公开了一种基于北斗定位的无人机集鱼系统，属于智能水产养殖领域,包括无人机、定位系统、集鱼系统；所述无人机安装有自控系统、探鱼器、第一无线通信系统；所述定位系统包括北斗定位芯片、北斗卫星系统及通信接收站，所述北斗定位芯片安装在无人机上；所述集鱼系统包括集鱼箱，所述集鱼箱安放在无人机下部，由无人机控制升降，所述集鱼箱的两端均设有入口，在集鱼箱的中部设有诱鱼灯。实现了高精度定位鱼群在水域中的位置，为捕捞中心派捕鱼船提供了目标；利用诱鱼灯与集鱼箱的协同作用，可以稳定鱼群的位置，防止定位信息偏差；同时集鱼箱起到辅助捕鱼的作用，可为后续渔船的捕捞提供便利。","2018.10.22","2023.03.28"]
[116,"CN105724299B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","渔业机械制造","一种延绳垂下式牡蛎采苗器生产装置及生产方法","本发明涉及一种延绳垂下式牡蛎采苗器生产装置及生产方法，属于渔业机械领域，包括机架，所述机架上部设置有加工台，所述加工台上沿塑料带输送方向依次设置有送带装置、冲孔机构、顶绳穿孔装置以及位于顶绳穿孔装置上侧的防锈铝线旋转绕线机构，所述防锈铝线旋转绕线机构的旁侧设置有防锈铝线裁剪装置，位于加工台的输出端还设置有塑料带裁带机构和采苗器收串机构。该装置不仅结构紧凑，而且方便用于生产延绳垂下式牡蛎采苗器，同时生产方法简便。","2016.04.26","2018.08.14"]
[117,"CN107087573B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","渔业机械制造","翻耕滩涂采蛏车及其工作方法","本发明涉及一种翻耕滩涂采蛏车，包括车架，所述车架的前部设置有控制台，所述车架的后部设置有采蛏斗，所述车架的中部设置有升降台，所述升降台上设置有吸管，所述吸管的入口朝向车架底部，所述吸管的出口朝向采蛏斗，所述吸管上设置有抽吸泵。本发明结构设计简单、紧凑、合理，依水位地形变化调整升降台与吸管高度，做到适应各种地形的采捕，具有广阔的应用前景。","2017.05.31","2022.05.17"]
[118,"CN107006439B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","渔业机械制造","一种滩涂多功能采蛏车及其使用方法","本发明涉及一种滩涂多功能采蛏车及其使用方法，包括可在滩涂中行走的车辆，所述车辆的前端铰接有由第一驱动机构驱动实现绕铰接点转动的采蛏铲，车辆中部设置有进水端可升降的吸管，所述吸管上设置有隔膜泵，吸管的另一端与采蛏铲相连接，所述车辆的后端还设置有由第二驱动机构驱动用于实现高度调节的采蛏斗。不仅结构紧凑，而且方便用于蛏类采收，使用方法简便。","2017.05.31","2022.05.17"]
[119,"CN107223641B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","渔业机械制造","浅海滩涂采蛏车及其工作方法","本发明涉及一种浅海滩涂采蛏车，包括车架，所述车架的前部设置有控制台，所述车架的后部设置有采蛏斗，所述车架的中部设置有升降台，所述升降台上设置有吸管，所述吸管的入口朝向车架底部，所述吸管的出口朝向采蛏斗，所述吸管上设置有抽吸泵，所述车架的下方设置有前底盘与后底盘，所述前底盘与后底盘之间经前后转向连杆与铰链相连接，所述前后转向连杆与铰链设置在前底盘与后底盘的中轴线上，所述前后转向连杆与铰链的旁侧设置有连接前底盘与后底盘并控制转向的转向液压缸；本发明还涉及一种浅海滩涂采蛏车的工作方法。本发明结构设计简单、紧凑、合理，依水位地形变化调整升降台与吸管高度，做到适应各种地形的采捕，具有广阔的应用前景。","2017.05.31","2022.07.12"]
[120,"CN103960038B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","一种用于研究根系竞争策略的试验装置及方法","本发明提供一种用于研究根系竞争策略的试验装置及方法，包括用于模拟植物根系竞争区域的中心圆筒和同心套置在中心圆筒外侧的同心圆筒，所述中心圆筒与外层同心圆筒之间的区域沿径向方向均匀布设有若干个竖直隔层，以分隔出若干个用于放置养分的扇形区域，所述中心圆筒和同心圆筒的底部设置有底板，本发明的试验装置可以在模拟自然的状态下，研究植物根系随着对土壤水肥资源竞争强度不断加大，其根系感知环境变化并启动竞争策略的能力，尤其是试验植物根系拓展占领空间的能力。其整体结构简单，造价低廉，取材和制作方便。","2014.05.29","2017.05.10"]
[121,"CN106068877B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","根茎类作物收获机","本发明提供了一种根茎类作物收获机，包括机架、挖掘铲，还包括振动筛、振动机构、传送机构，所述挖掘铲的前端为刀刃部，所述刀刃部由至少两个并行排列且相邻的矩形刀片组成，所述矩形刀片的前端为圆弧形；所述振动筛包括顶部筛网、筛选组件，所述筛选组件包括至少两个并行排列的齿板和至少两个并行排列的导流管，所述齿板的上部设有至少两个的三角形齿，所述筛选组件位于所述顶部筛网的上表面；所述挖掘铲固定在所述机架的底部前端，所述振动筛位于所述机架的底部后端，所述振动筛通过所述振动机构与所述机架连接，所述传送机构位于所述挖掘铲和振动筛之间。所述收获机入土省力，且便于作物的植株与果实的分离。","2016.06.17","2018.02.16"]
[122,"CN107743848B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","全自动育苗容器成型及基质装填设备与生产工艺","本发明涉及一种全自动育苗容器成型及基质装填设备，包括机架，所述机架上设置有用以承放基质的料斗，所述料斗与用以输送基质的上料管相连接，所述上料管上设置有气动送料器，所述上料管外设置有用以将平面状的包装膜卷成筒状的育苗袋的育苗袋成型器，基质与育苗袋在所述上料管的出口处复合形成育苗容器，所述上料管的前方设置有育苗容器进给机构；本发明还涉及一种全自动育苗容器成型及基质装填设备的工作方法。本发明结构设计简单、合理，从而有利于大大提高生产效率、降低劳动量。","2017.11.21","2022.07.12"]
[123,"CN112403682B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","白茶静电除杂降尘装置","本发明公开了一种白茶静电除杂降尘装置，属于茶叶加工设备技术领域，该白茶静电除杂降尘装置包括机架和设置在机架上的进料装置、吸尘装置和除杂装置；进料装置包括进料斗、进料板和推料杆；进料板上设有开口，开口处设有茶叶滤网；吸尘装置包括风筒和风筒内的风机、除尘管和茶尘滤网；除尘管包括内部中空的滚筒和设置于滚筒内的喷水管；除杂装置包括送料板、出料板、水平传输带、静电发生辊、静电消除辊。该白茶静电除杂降尘装置可对茶尘进行集中分离收集，可有效避免茶尘在设备中大量积累损坏设备的问题，同时也避免了茶尘悬浮在空气中被作业人员吸入的风险；茶尘中还含有大量的茶多酚，集中收集后的茶尘可用于二次开发利用。","2020.10.27","2022.12.06"]
[124,"CN107889723B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","一种旋转自推式稀泥育秧制浆机及其使用方法","本发明涉及一种旋转自推式稀泥育秧制浆机，包括机架，所述机架上设有行走轮，所述行走轮包括外筒，所述外筒的内部设有经电动机构驱动旋转的绞龙，所述外筒的周部设有带滤网的进泥孔，所述外筒的外端部设有出浆口，所述出浆口上设有带小孔的隔板。该旋转自推式稀泥育秧制浆机的结构简单，设计合理，带滤网的进泥孔能够阻止大石块进入筒内，田泥在绞龙的旋转自推式输送下被不断的稀化、浆化，操作方便，打泥效率高，打泥效果好，能够很好满足育秧的要求，具有广阔的应用前景。","2017.12.26","2023.03.28"]
[125,"CN107006199B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","一种用于叶面施肥供养控制的装置及方法","本发明涉及叶面肥施用技术领域，公开了一种用于叶面施肥供养控制的装置及方法。该装置包括支撑装置和隔离装置，所述支撑装置包括平板和用于支撑所述平板的伸缩支架，所述平板上设置有通孔，植株的主干穿过所述通孔使所述植株的地上部位于所述平板的上方，所述通孔的平板上设置有可活动的隔离装置，用于罩住所述植株的地上部，所述隔离装置上设置有喷施口，所述平板的上表面还设置有吸水材料。本发明叶面施肥供养控制的装置，能够在不影响植株生长的情况下，将植株的地上部分和地下部分隔离开来，能在现实栽培条件下进行均匀喷施，防止喷施溶液进入土壤，从而能够提升研究叶面施肥控制的准确性和科学性。","2017.06.12","2023.07.04"]
[126,"CN110326799B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","一种荔枝脱皮去核装置及其工作方法","本发明提供一种荔枝脱皮去核装置及其工作方法，包括机架，所述机架上端设置有用于将荔枝放入的进料板，所述进料板出料口下方横向设置有用于将荔枝去皮的套筒滚子，所述套筒滚子表面沿圆周方向间隔均匀设置有若干个表面粗糙的去皮刮板，所述套筒滚子下方设置有用于传送去皮后荔枝的链传动机构，所述链传动机构输出端上方设置有用于将荔枝去核的去核装置。本发明设计合理，结构简单，方便操作，提高荔枝脱皮去核的效率和完整性，解决荔枝去皮去核损伤率高的问题。","2018.12.29","2022.01.18"]
[127,"CN115316236B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","一种基于5G技术的智慧灌溉控制装备及其控制系统","本发明公开的一种基于5G技术的智慧灌溉控制装备，灌溉控制装备及其控制系统包括主管道，所述主管道内设置有用于输水的传输管道，所述主管道的上侧弧形面上固定设置有导轨，所述导轨内设置有开口向左的导轨滑道，所述导轨滑道与所述传输管道之间连通设置有一连通滑道，所述传输管道内可滑动的设置有滑梭，所述滑梭的上侧弧形面上固定设置有可在所述连通滑道内滑动的连接滑块，所述连接滑块的上端固定连接有可在所述导轨滑道内滑动且左端面与所述导轨左侧端面相齐平的梭块，本例旨在设计一种能够减小喷灌设备安装范围并在较小压力下即可完成较大范围喷淋的基于5G技术的智慧灌溉控制装备及其控制系统。","2022.08.15","2023.09.15"]
[128,"CN107006870B","农林牧渔业生产资料和农田水利设施建设","种植业机械制造","一种龙眼去皮去核一体机及其加工方法","本发明涉及机械设计领域，尤其涉及一种龙眼去皮去核一体机及其加工方法。所述龙眼去皮去核一体机包括机架；所述机架上设有去皮装置和去核装置；所述去皮装置包括去皮金属板、去皮刀和第一电机；所述第一电机与去皮刀连接，为去皮刀提供向去皮通孔中心移动的动力；所述去核装置包括去核金属板、去核刀、第二电机和第三电机；所述第二电机与去核金属板连接，为去核金属板提供向去核刀下方移动的动力；所述第三电机与去核刀连接，为去核刀提供向去核通孔中心移动的动力。本发明采用切刀法、顶针法相结合的方法，有效的控制了龙眼果肉被切开的面积，提高了去皮去核的去净率，大大降低了去皮去核过程中汁液损失率，更好地保证了龙眼果肉的完整性。","2017.06.02","2022.10.11"]
[129,"CN111919535B","农业生产","草种植及割草","一种资源化利用菌糠种植菌草改良黄河河套盐渍地的方法","本发明公开了一种资源化利用菌糠种植菌草改良黄河河套盐渍地的方法，其是以巨菌草、绿洲6号、沙芥、冰草、沙打旺、沙蒿、无芒稗为菌草品种，结合菌糠的特性，及积盐区、过渡区、风沙侵害区的土壤结构特点，通过物理改造和生物改良相结合，充分运用“农业废弃物再利用+生物技术干预”模式，建立的黄河河套盐渍地生态改良修复技术，其可快速改良土壤，恢复区域小生态，实现水‑盐动态平衡，实现对黄河河套盐渍地的综合、高效、可持续改良。","2020.08.28","2022.08.05"]
[130,"CN106912232B","农业生产","草种植及割草","一种巨菌草种植机","本发明提供了一种巨菌草种植机，包括送料机构、排种机构和转向机构，所述送料机构包括种箱和种箱移动机构，所述种箱上设有多个隔板，相邻的隔板之间的距离与巨菌草种苗的宽度适配，所述种箱移动机构带动所述种箱沿着种植机前后方向往复移动，所述排种机构包括排种辊和排种电机，所述排种电机带动所述排种辊转动，所述排种辊与所述隔板均垂直于种植机前后方向设置，所述转向机构上端与所述排种辊的出口对接，所述转向机构用于将从排种辊掉落的巨菌草种苗的方向旋转90°。种箱上的隔板垂直于种植机前后方向设置，同时在排种机构的下方设有转向机构，使巨菌草种苗实现自动转向，使巨菌草种植机的宽度和体积小，结构灵巧。","2017.03.09","2022.12.09"]
[131,"CN104823839B","农业生产","谷物种植","一种富含花色苷黑色稻温敏两系不育系的选育方法","本发明公开了一种富含花色苷黑色稻温敏两系不育系的选育方法，属于特种稻育种技术领域。该方法以糙米花色苷色价达20以上的黑色稻为父本，以温敏两系不育系为母本，进行人工杂交；从F<Sub>2</Sub>代开始每个世代选择出糙米花色苷色价达20以上、育性稳定、临界温度低且稳定不育期长、植株茎秆粗壮、分蘖强、叶片直立、叶角小、穗粒数多的单株，最终选育成富含花色苷黑色稻温敏两系不育系。该方法为富含花色苷、稳产、高产黑米杂交稻良种的组配奠定了基础。所选育的不育系应用于黑米杂交稻品种选育，可使所选育的黑米杂交稻植株形态良好、高产、稳产，其糙米色泽光亮、黝黑、富含花色苷，并且具有杂种优势。","2015.05.22","2017.01.18"]
[132,"CN114403010B","农业生产","谷物种植","多花黄精微块茎黑暗节能离体繁殖方法","本发明提供了多花黄精微块茎黑暗节能离体繁殖方法，属于植物组织培养技术领域。该方法通过优化植物生长调节剂和黄精外植体体外培养，降低外植体顶端优势，从休眠状态释放侧芽的生长潜力，诱导块茎形成。细胞学观察发现，莲座型植物外植体可形成多个块茎，每个块茎均起源于叶片基部的腋芽。与不定器官发生不同，新发育的块茎起源于内在侧芽，没有愈伤组织形成。本发明的块茎生产系统提供了一种繁殖多花黄精植物的新方法，有助于更容易地储存、移植和块茎播种。在没有愈伤组织形成的情况下，可以获得更高的遗传稳定性。","2022.02.22","2022.11.15"]
[133,"CN111892968B","农业生产","棉、麻、糖、烟草种植","一种正山小种烟熏专用燃料棒及使用方法","本发明公开了一种正山小种烟熏专用燃料棒及其使用方法，该专用燃料棒是以松木屑、炭粉、腐植酸类物质、松脂和松节油为原料制成，其具有原料来源广泛，点火容易、升温快、温度调节灵敏度高、发烟效果稳定、烟熏性能好等优点。在茶叶萎凋、熏焙和复焙过程中，采用所述专用燃料棒进行暗火烟熏，其在产生热量的同时，燃料棒中的挥发性成分和热解产物可散发出来并被茶叶吸收，而使所得正山小种品质更稳定，松烟香更浓郁持久，二次耐泡性更持久，茶味松烟香融合度较高，具有较好市场前景。","2020.07.30","2021.09.28"]
[134,"CN102400421B","农业生产","其他农业生产活动","一种茶梗工艺品的制作方法","本发明提供了一种茶梗工艺品的制作方法，包括茶梗加湿、制浆、施胶、干燥、成型、模压、脱模、冷却，然后进一步加工制成雕刻工艺品。本发明制成的茶梗工艺品美观环保，甲醛释放量低，亦具有茶的清香，有利于人们身体健康，市场前景十分广阔。本发明充分地利用茶叶加工剩余物，无其他附加污染物生成，产品性能优良、绿色环保。","2011.11.10","2014.02.19"]
[135,"CN106811227B","农业生产","其他农业生产活动","一种利用能源草沼渣制备生物油的方法","本发明提供了一种利用能源草沼渣制备生物油的方法，该制备方法包括如下步骤：能源草厌氧沼气发酵处理、沼渣洗涤、沼渣烘干、沼渣粉碎、热裂解、热裂解蒸汽冷凝、加氢脱氧反应和加氢裂解反应等步骤。本发明利用沼气工程中排放的废弃物能源草沼渣生产商品化价值很高的生物油，是能源草沼渣在生物能源领域的进一步应用，可以使沼气工程的经济效益提高15%以上。","2017.01.20","2018.09.18"]
[136,"CN105254902B","农业生产","其他农业生产活动","用能源草沼渣制备植物纤维基聚醚多元醇的方法","本发明公开了一种用能源草沼渣制备植物纤维基聚醚多元醇的方法，其以能源草沼气发酵后的沼渣为主要原料，先将能源草经沼气发酵、干燥、粉碎、烘干制得能源草沼渣，再将其添加到由混合多元醇和酸制得的液化试剂中，搅拌均匀并保温反应1.2～3h；再加入固体碱调节反应体系至pH值为7，出料获得所述植物纤维基聚醚多元醇。本发明可有效处理能源草沼气发酵的废弃物，实现了能源草沼渣的高值化利用，所得植物纤维基聚醚多元醇可用于生产硬质聚氨酯泡沫。","2015.10.29","2019.03.15"]
[137,"CN107908198B","农业生产","其他农业生产活动","一种植物盆景光照塑形引导系统及方法","本发明涉及一种植物盆景光照塑形引导系统及方法，该系统包括花盆位姿调整机构；环形光强检测阵列；图像采集装置，设于花盆位姿调整机构的上方，用于采集盆景的俯视图；盆景姿态评估软件模块，运行于控制微机上，用于通过对图像采集装置采集的俯视图进行分析，得到盆景当前状态与用户设定状态间的差异；视觉校正决策软件模块，运行于控制微机上，用于利用环形光强检测阵列得到的光照强度信息，结合盆景姿态评估软件模块得到差异信息，计算得到花盆位姿调整机构的水平旋转角度、仰起角度及停留时间。与现有技术相比，本发明通过花盆姿态调整使盆景的各部分受光不均，从而生成富有观赏效果的虬枝，特别在光线不足的室内也有助于盆中植物的生长。","2017.11.17","2020.11.03"]
[138,"CN113429108B","农业生产","涉农土壤污染治理与修复","猪场污物资源化利用生产装置及其生产工艺","本发明涉及一种猪场污物资源化利用生产装置，包括连接猪场粪水池的粪便干湿分离机，粪便干湿分离机的干燥粪污口依次连接有掺混机、猪粪烘干机、收集器，粪便干湿分离机的分离液输送管连接有至少一组污水池，污水池均沿水流向依次由沉淀池与吸附池组成，吸附池的清洁废水输送管均通往猪场的清洁水箱。充分利用猪粪，把猪粪变废为宝，形成炭基肥和清洁废水，达到再循环的特点，大大降低了对周边环境和空气质量的污染。大大提高猪粪污渍利用率，形成“粮多猪多、猪多粪多、粪多粮多”的良性循环，具有更高的经济效益。","2021.07.19","2022.08.16"]
[139,"CN110078101B","农业生产","生物医药","一种抗茶叶真菌病害纳米氢氧化镁的制备与应用","本发明涉及一种抗茶叶真菌病害纳米氢氧化镁的制备与应用。纳米氢氧化镁的制备方法，包括配制六水合氯化镁溶液、配制氢氧化钠溶液、搅拌、制备纳米氢氧化镁。本发明用X‑射线粉末衍射（XRD）和扫描电镜对所得到的纳米氢氧化镁进行粒径和形貌的表征，纳米氢氧化镁的粒径为10~20 nm，Zeta电位为+15.2 mV，分散在水中，浓度为5‑50 mg/mL。本发明开创了纳米氢氧化镁在茶叶抗真菌上的应用。实验表明，本发明的纳米氢氧化镁，对茶叶真菌病害有很好的抗菌的效果，浓度与抑制率呈正相关，浓度越高抑制率越高。本发明的纳米氢氧化镁，取材方便、价格低廉、绿色环保，并且具有制备方法简单，防治效率高的特点，社会经济效益显著。","2019.05.30","2022.02.01"]
[140,"CN106358936B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种茶-紫花苜蓿-圆叶决明-除虫菊立体种植方法","本发明涉及一种茶‑紫花苜蓿‑圆叶决明‑除虫菊立体种植方法，其特征在于：在茶园内种植紫花苜蓿、圆叶决明和除虫菊，用以通过紫花苜蓿、圆叶决明和除虫菊开花期吸引茶树害虫的天敌，从而控制茶树害虫。由于紫花苜蓿、圆叶决明和除虫菊的开花期不同，因此能覆盖形成茶树生长期，为寄生蜂和蜘蛛等天敌提供蜜源等营养，提供避难所、栖息地和替代寄主等，从而控制叶蝉、蚜虫等茶树害虫，保证茶树生产的茶叶优质高产。","2016.08.30","2020.03.20"]
[141,"CN104012280B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种印楝—茶树—圆叶决明立体间套作的方法","本发明针对茶园中有害生物猖獗、治理难等问题，提供了一种印楝—茶树—圆叶决明立体间套作控制茶园有害生物的方法。该方法主要为：4～6月在茶园茶行间间作圆叶决明，7～10月在茶园茶行间、山顶、山岗、道路旁、水沟旁和四周立体间套作印楝，构成“印楝—茶树—圆叶决明”三层结构。在茶园间套种印楝和圆叶决明，改善了茶园的生态条件，提高了土壤肥力，保护、利用和恢复了茶园生物多样性；并且可持续控制茶园有害生物，明显提高茶叶品质，增加茶叶产量，带来了良好的经济效益、生态效益和社会效益，将促进我国茶产业朝着持续、稳定的方向发展。且本方法简单易行，方便操作，有很好的推广应用前景。","2014.06.13","2015.12.02"]
[142,"CN108668869B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","慈姑水培育苗的方法","本发明公开了一种慈姑水培育苗的方法，包括以下步骤：(1)顶芽消毒：切取慈姑顶芽，将顶芽浸没在消毒液中消毒30‑45min；(2)水培育苗：将步骤(1)处理后的顶芽均匀施撒渣水培池中，保持水层2‑5cm，生长5‑10天后，加入营养液，保持水层8‑15cm，25‑30天后可进行移栽。本发明慈姑水培育苗的方法，水培慈姑种苗既可节省劳力、便于管理，又可突破季节限制，做到快速地提供适龄、健壮、无毒的种苗，缩短菜农从事慈姑生产的时间。水培育苗慈姑长势更旺盛、根系发达，黑粉病等病害明显减轻。根系与土壤隔离，可避免各种土传病害，也无需进行土壤消毒。无需中途更换营养液种苗健壮度高于普通育苗方式，根系发达对水培的适应性强，分蘖速度快，育苗期25‑30天周期短。","2018.05.21","2020.11.27"]
[143,"CN108703068B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","去除慈姑培养过程中内生菌的方法、培养方法以及应用","本发明公开了一种去除慈姑培养过程中内生菌的方法、培养方法以及应用。该去除慈姑培养过程中内生菌的方法包括：采用硫酸链霉素和氨苄西林组合处理，并将半固体培养基和液体培养基结合进行培养，去除慈姑组织培养过程中的内生菌。该方法具有高效的杀菌、抑菌作用，消除了慈姑组织培养过程中的内生菌，同时避免高浓度抗生素对慈姑产生毒副作用；另外，该方法能够更好地消除内生菌对组培苗产生的生长缓慢、不增殖的影响，可使慈姑组培苗内生菌污染率降低至10％，继代增殖倍数3.5左右，生根率达到90％，能够保证慈姑组培苗正常生长；该方法用于增殖状态中被污染的组培苗处理中，能够彻底消除慈姑组织培养过程中继代增殖和生根时的内生菌，成功解决慈姑组培苗生产过程中内生菌难以去除的瓶颈问题。","2018.04.04","2021.09.10"]
[144,"CN101113409B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","菌草栽培鹿角灵芝的方法","本发明公开了一种菌草栽培鹿角灵芝的方法，属菌业生产中食用菌的栽培方法。采用巨菌草、芒、比特草等菌草作为主要原料和以麸皮为辅料的栽培鹿角灵芝的配方，同时根据鹿角灵芝生长对二氧化碳含量的外部条件和经过合理配比后进行栽培鹿角灵芝的方法。由于本发明经过科学的实验与优择，将鹿角灵芝生产所需要的营养成分优化组合在一起，可以最大限度的保证鹿角灵芝的中灵芝多糖、灵芝三萜等有效成分的含量。接入菌种后，待菌丝体培养成熟后，采用提高二氧化碳浓度的方法进入鹿角灵芝管理。本发明与常规的灵芝栽培技术相比，具有栽培的鹿角灵芝品质优良，有效成分含量高的优点，其中灵芝多糖的提取率是常规木屑栽培灵芝的2倍。","2007.07.30","2010.10.13"]
[145,"CN102351580B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种利用食品加工剩余物制备黑木耳营养液的方法","本发明提供了一种利用食品加工剩余物制备黑木耳营养液的方法，所述方法以胡萝卜渣为黑木耳固态发酵主要原料，以黑木耳菌为出发菌株，进行液体培养、固态发酵，获得大量的黑木耳发酵菌质；然后将发酵菌质用热水浸提法获得富含黑木耳多糖和氨基酸的提取液，并制成浓缩液，当浓缩液可溶性固形物为6%时，多糖含量可达3.3﹪，氨基酸含量可达1150.59mg/100mL；最后将此浓缩液调配成适口性良好的营养液。该工艺的应用，充分利用了食品加工剩余物，还能够保护天然资源、缓解目前野生黑木耳资源严重缺乏的问题，部分代替黑木耳子实体进行应用。","2011.10.14","2013.01.09"]
[146,"CN102523921B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种金针菇菌丝球的制备方法及其产品","本发明涉及一种金针菇菌丝球的制备方法及其产品。首先该方法以金针菇为出发菌株，进行液体发酵，培养基的主要成分为果蔬汁，获得金针菇菌丝球。本发明还提供了所述制备方法得到的金针菇菌丝球制成各种金针菇菌丝球干品、饮料、果冻、口服液或胶囊产品。本发明用果蔬汁作培养基，制备的金针菇菌丝球及其产品具有色泽天然美观、风味独特、营养丰富和一定的保健作用的特点。","2012.01.11","2013.12.04"]
[147,"CN110326485B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种栽培血红栓菌栽培方法及应用","本发明公开了一种草栽血红栓菌的栽培方法及应用。伴随着食用菌产业的发展，“菌林矛盾”日益严重。采用其他栽培料代替木材也是食用菌发展的新思路。血红栓菌分布较广的一类药用真菌，色泽鲜红，具有多种药用价值。草栽血红栓菌现为国内外首创。草栽血红栓菌和野生血红栓菌的氨基酸含量分别是18.01%和13.54%，粗蛋白质含量分别是25.49%和18.76%，多糖含量分别是1.91%和1.87%，粗脂肪1.79%和1.87%，粗纤维23.47%和24.38%。草栽血红栓菌子实体的氨基酸、蛋白质和多糖含量均高于野生血红栓菌子实体，且粗脂肪和粗纤维的含量基本与野生血红栓接近。","2019.05.23","2023.07.07"]
[148,"CN110184201B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种真姬菇菌株及其选育方法","本发明提供了一种真姬菇菌株及其选育方法，是通过海鲜菇和蟹味菇的多孢杂交获得杂交菌株，在利用杂交菌株的多孢自交获得的真姬菇品种真姬1号；本发明通过杂交及自交育种获得真姬1号，生长速度上与亲本菌株相比，满袋时间比出发菌株海鲜菇提前5d，生长周期比亲本海鲜菇提早10d育成采收，平均菌柄长度14.4cm，平均菌盖直径1.4cm，平均单瓶产量330.5g，平均生物学效率110.1%，优于亲本出发菌株海鲜菇和蟹味菇，其经济效益提高。","2019.06.20","2021.01.29"]
[149,"CN104541977B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种牛樟芝的杉木板培方法","牛樟芝是生长在牛樟树上的一种珍贵的药用真菌。目前牛樟芝的人工栽培方法包括牛樟树椴木栽培法、固态栽培法和液体发酵法。但牛樟树椴木栽培法培养时间长、花费的成本高，得到的牛樟芝产量低，固态栽培法和液体发酵法得到的牛樟芝营养含量少。本发明提供了一种牛樟芝的杉木板培方法，以5*10*25厘米的杉木板块为载体，经浸泡处理，高温消毒，接种牛樟芝菌种培养，配合菅养粉，在杉木板上生长出牛樟芝子实体，所得牛樟芝子实体产量高，且生育期短。实现了牛樟芝不用牛樟树的栽培技术，既有利于对稀少的牛樟树资源的保护，又促进了牛樟芝原料的中药企业的发展，能带来良好的生态效应、经济效应和社会效应。","2015.01.08","2018.05.11"]
[150,"CN105052558B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种牛樟芝的快速培育方法","本发明公开了一种牛樟芝的快速培育方法，采用牛樟芝菌丝快速生长培养基进行玻璃瓶或塑料袋培育牛樟芝，生育期短，子实体产量高，经济效益显著。本发明实现了牛樟芝不用牛樟树而子实体生长在木头上的栽培技术，既有利于对稀少的牛樟树资源的保护，又促进了牛樟芝原料的中药企业的发展，能带来良好的生态效应、经济效应和社会效应。","2015.09.08","2017.12.15"]
[151,"CN102934679B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种茶树菇微波真空干燥方法","本发明公开了一种茶树菇微波真空干燥方法，包括：选料、分级、剔除菌柄、清洗、沥干、初始含水率测定、护色、微波真空干燥、真空包装。应用微波真空干燥技术与护色相结合的手段对新鲜茶树菇进行干燥，在得到优质茶树菇干制品的同时极大提高了生产效率，降低了生产能耗，具备显著的经济和社会效益。","2012.11.13","2014.08.06"]
[152,"CN101461417B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","香菇微波真空干燥方法","本发明提供一种香菇微波真空干燥方法，包括选料、分级、剔除菌柄、冷藏、干燥、包装、贮存制备成干制香菇成品。本发明以提高干制香菇品质研究及降低能耗为目的，应用微波真空干燥技术对香菇进行干燥，提高干制香菇的品质，延长产品的货架期；高新组合干燥技术的应用为香菇的干制开辟了另一条干制出路，且易于即时控制，生产环保，能实现真正连续自动化的清洁生产。","2009.01.13","2012.05.09"]
[153,"CN109287461B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种显著提高早期产量的番茄苗栽培方法","本发明属于农业技术领域，具体涉及一种显著提高早期产量的番茄苗嫁接方法及配套栽培措施。通过嫁接后的番茄苗具有两个结果接穗，育苗栽培，补光愈合以及水肥管理。本发明方法获得番茄早期产量（前两穗果）显著高于传统嫁接方法，花期比传统管理方法提前4‑15天。","2018.11.23","2022.08.26"]
[154,"CN110278859B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种高效节约型辣椒无土栽培方法","本发明涉及一种高效节约型辣椒无土栽培方法，包括无土栽培基质槽的设置、水肥一体化施肥、植株管理3个方面。所述无土栽培基质槽的设置包括长方形基质槽，基质槽的槽底与槽的两壁中上部皆设置排水孔，基质槽的两壁槽口上设置多个平行并排的悬挂栓；本发明利用无土栽培基质槽，能够克服基质袋栽培保水性差、栽培温度及水肥施用量不易控制的缺点，还可以配合植株管理简化栽培程序，提升栽培空间利用率；在此基础上，应用水肥一体化技术实现对灌溉和施肥的精准控制，使肥水供应与植株生长需求相匹配，在提高辣椒栽培水肥利用率的同时，充分发挥其丰产潜力，提高产量和品质，促进辣椒产业化的发展。","2019.01.08","2021.12.31"]
[155,"CN109644846B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种番茄悬槽式无土栽培方法","本发明涉及一种番茄悬槽式无土栽培方法，包括无土栽培基质槽的设置、无土栽培基质的配制、高效节约型嫁接、植株管理4个方面。所述高效节约型嫁接包括育苗、新型接穗准备、嫁接和愈合培养；所述植株管理包括定植、整枝引蔓、花果管理和株型维持。本发明利用无土栽培基质槽，能够克服基质袋栽培保水性差、温度及水肥施用量不易控制的缺点，并充分发挥栽培基质特性；而采用高效节约型嫁接及配套的植株管理方法，可以优化植株构型，简化植株管理的工作内容，提升栽培空间利用率；这皆能契合水肥一体化施肥灌溉的大趋势，使肥水供应与植株生长需求相匹配，在提高水肥利用率的同时，充分发挥番茄的丰产潜力，实现高产优质，进而促进番茄产业的发展。","2019.01.08","2021.09.10"]
[156,"CN105519420B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种樱桃番茄的无土栽培方法","本发明公开了一种樱桃番茄的无土栽培方法，包括无土栽培基质的配制、水肥一体化施肥、整形修剪3个方面；所述无土栽培基质采用椰糠复合基质；所述整形修剪包括整枝留干、引蔓吊绳、花果管理、株型维持。本发明采用椰糠复合基质，应用水肥一体化技术实现对灌溉水量、施肥量和施肥时间等的控制，使肥水管理与整形修剪方式相匹配，可以发挥番茄自身的生育特性，协调营养生长与生殖生长的关系，在提升品质的同时挖掘丰产潜力，同时其可简化设施栽培管理程序，提高番茄栽培水肥利用率，从而提高樱桃番茄的产量和品质，促进番茄产业化的发展。","2016.01.07","2018.08.17"]
[157,"CN105660243B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种瓜类蔬菜周年高效生产方法","本发明涉及一种瓜类蔬菜隧道式栽培设施及周年高效生产方法，该栽培设施包括建造地，所述建造地起有至少两个栽培畦，所述栽培畦设置有用于填充有机肥并配施生物酵母的内腔，所述栽培畦上设置有通向栽培畦内腔的滴灌管道，相邻的两个栽培畦之间开有作业沟，相邻的两个栽培畦之间连接有横跨作业沟的拱形钢架以形成栽培隧道，每个栽培隧道的四角分别立有高于拱形钢架顶的立柱，相邻的立柱顶端之间拉设钢丝以形成支架，所述支架上覆盖有防虫网。本发明应用于瓜类蔬菜栽培时，避免了搭架和吊绳，方便瓜类蔬菜的栽培，简化瓜类蔬菜周年生产的栽培管理程序，优化瓜类蔬菜的生长环境，能够满足瓜类蔬菜周年生产的需求，并且优质高产。","2016.01.22","2018.06.15"]
[158,"CN108371093B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种菜心水培方法","本发明提供一种菜心水培方法，属于农业生产领域。菜心种植在有防虫网的设施大棚内，菜心的生物学特性和虫害发生特点，从育苗、水培装置设计及使用、高效栽培技术全方位进行集成优化，获得一种菜心简约化栽培装置及水培方法，该技术生产的菜心达到绿色标准，产量高，品质佳。","2018.02.26","2020.11.24"]
[159,"CN108450314B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种芥蓝简约化无土栽培方法","本发明提供一种芥蓝简约化无土栽培方法，属于农业生产领域。芥蓝种植在有防虫网的设施大棚内，根据芥蓝的生物学特性和虫害发生特点，从育苗、利用水培装置高效栽培技术全方位进行集成优化，获得一种芥蓝简约化无土栽培方法，该技术生产的芥蓝达到绿色标准，产量高，品质佳。","2018.02.26","2020.12.25"]
[160,"CN108401870B","农业生产","蔬菜、食用菌及园艺作物种植","一种小白菜简约化水培方法","本发明提供一种小白菜简约化水培方法，属于农业生产领域。小白菜种植在有防虫网的设施大棚内，根据小白菜的生物学特性和虫害发生特点，从育苗、利用水培装置高效栽培技术全方位进行集成优化，获得一种小白菜简约化无土栽培方法，该技术生产的小白菜达到绿色标准，产量高，品质佳。","2018.02.26","2020.12.01"]
[161,"CN106472206B","农业生产","中药材种植","一种茶-苦参树-白三叶立体种植方法","本发明涉及一种茶‑苦参树‑白三叶立体种植方法，其特征在于包括以下步骤：步骤1：在茶园的四周种植苦参树；步骤2：3月份或9月份在茶园中种植白三叶。本发明通过在茶园种子苦参树以及白三叶，利用苦参树和白三叶的生长特性以及对昆虫的吸引，来有效防治茶树的虫害，不仅减少了茶叶农药污染，而且节约了茶叶种植成本，提高了茶树生长速度。","2016.08.30","2020.05.19"]
[162,"CN112705323B","农业生产","种植业机械制造","一种竹笋壳破碎设备及竹笋壳应用于植物栽培基质的方法","本发明提供了一种竹笋壳破碎设备及竹笋壳应用于植物栽培基质的方法，其中，竹笋壳破碎设备，包括入料仓，破碎室，刀具盘，电机，出料仓，传送带，传动电机，支持架；收集仓下端连接破碎室，破碎室包括挡板和刀具盘，刀具盘由电机带动转动，破碎室连接出料仓，出料仓下方设置传送带，传送带顶端设置传动电机，整体由支持架固定。通过本申请所提供的竹笋壳破碎设备破碎后的竹笋壳可以形成纤维束，纤维束通过网格状结构连接且末端缠绕成团，网格状结构具有良好的透气性，缠绕的纤维团具有良好的保水、保肥性，在制备成植物栽培基质后，不仅具有良好的保水性、透气性，还具有良好的肥效，能够提高水果的糖含量，并且不含病菌、虫卵、草籽，减少农药的使用，促进农作物生长。","2020.11.19","2022.03.01"]
[163,"CN114651548B","生物产业","生物环保","一种土壤原位固氮的方法","本发明公开了一种土壤原位固氮的方法，该固氮方法包括以下步骤：在土壤中添加电活性菌，并在三电极系统工作下进行原位固氮。本发明中的固氮方法通过在低氮土壤体系中接种电活性菌，构建三电极系统并施加工作电位，从而实现在土壤中原位固氮，降低经济成本，提高固氮效率，固氮过程中无污染物产生，对环境友好。此外，本发明通过在土壤中投入导电颗粒可进一步提高固氮效率，该方法操作便利，经济有效。","2022.03.09","2023.01.10"]
[164,"CN106474944B","生物产业","生物环保","一种抗菌纤维素平板纳滤膜的制备方法","本发明提供一种抗菌纤维素平板纳滤膜的制备方法，采用含水率为10％‑16％的N‑甲基吗啉‑N‑氧化物溶剂、没食子酸正丙酯、纳米SiO<Sub>2</Sub>致孔剂、纳米TiO<Sub>2</Sub>抗菌剂(或纳米银抗菌剂)以及纤维素浆粕作为原料制得均匀透明的纤维素铸膜液；接着沉浸凝胶法制备抗菌多孔纤维素膜；之后配置聚哌嗪水相溶液和含均苯三甲酰氯的正己烷有机相溶液，并进行操作使得聚哌嗪和均苯三甲酰氯聚合的交联产物均匀的附着在膜孔及膜表面，最终得所述抗菌纤维素平板纳滤膜。本发明整个制备过程简单、成本低廉，制得的抗菌纤维素平板纳滤膜能够用于脱除多价离子、部分一价离子的盐类和分子量大于300的有机物，并具有高截留、高水通量、选择性吸附、对环境友好的特点。","2016.11.08","2019.04.23"]
[165,"CN112725229B","生物产业","生物环保","一种减少氧化亚氮排放的复合菌剂及其应用","本发明公开了一种减少堆肥过程中氧化亚氮排放的复合菌剂及其应用。该复合菌剂包含居海杆状菌(Marivirga tractuosa)、栖牙普雷沃菌(Prevotella denticola)和瘤胃脱硫肠状菌(Desulfotomaculum ruminis)。本发明中的三株菌协同作用，能够更高效的将温室气体氧化亚氮还原为无害的氮气。对氧化氧氮的减排最高达到了402μg/kg。通过这些菌剂的添加，来有效控制堆肥过程氧化亚氮的排放，保护生态环境。","2020.12.31","2022.05.17"]
[166,"CN113816501B","生物产业","生物环保","一种同步实现塑料降解及重金属还原的生物光电化学试剂及其制备方法","本发明公开了一种同步实现塑料降解及重金属还原的生物光电化学试剂及其制备方法，其含有光敏剂和化能异养微生物。该试剂基于附着于化能异养菌细胞膜上的光敏剂在光照条件下能够将污水中的塑料降解为有机酸，而降解产物能够被化能异养微生物利用，进而将污水中的重金属还原成金属单质。这些金属单质能够通过自沉淀作用附着于微生物及光敏剂表面，从而提高异养微生物的细胞活性及光敏剂的光捕获效率，进而有效驱动污水中塑料降解及重金属还原。本发明中的光电化学试剂不受限于特殊的反应条件，能够以普遍存在的太阳光为驱动力实现污水中的塑料降解及重金属还原，操作简单易行，具有较高的应用价值和经济价值。","2021.08.25","2022.08.12"]
[167,"CN106450361B","生物产业","生物能源","一种废菌棒碳阳极的制备方法及应用","本发明公开了一种废菌棒碳阳极的制备方法及其在微生物燃料电池中的应用。与传统碳刷阳极相比，废菌棒碳阳极的最大功率密度能提高1倍以上；废菌棒碳阳极制备方法简单、省去了复杂的盐酸浸洗步骤，且原材料成本低廉、适于大规模工业化生产，为废菌棒的资源化利用提供了全新的应用模式。","2016.09.20","2019.11.26"]
[168,"CN108440035B","生物产业","生物能源","一种减少氧化亚氮和氨气排放的堆肥方法","本发明公开了一种减少氧化亚氮和氨气排放的堆肥方法。该方法包括如下步骤：1)取有机固体废弃物为堆肥原料；2)进行超高温堆肥；其中，超高温指堆肥温度达到80℃以上。该方法能有效减少堆肥过程中氧化亚氮和氨气的排放量，尤其是氧化亚氮的排放量，有利于环境的保护，同时还能提高堆肥产品中氮素含量；该方法操作简单、易于实施，处理成本低，有利于大规模使用。","2018.05.25","2021.10.26"]
[169,"CN104726322B","生物产业","生物能源","一种能源草液固联合沼气发酵系统","本发明涉及一种能源草液固联合沼气发酵系统，其特征在于：包括只装有沼液的液体发酵罐和与之连接的若干个固体发酵罐，所述固体发酵罐装有发酵用的原料，固体发酵罐罐内总固体浓度大于15%，所述液体发酵罐与3～8个固体发酵罐相连接，液体发酵罐的体积是固体发酵罐的5～10倍，液体发酵罐上部通过恒流泵及输入管路与固体发酵罐的上端的沼液入口相连，沼液入口连接有设置在固体发酵罐内并向原料喷洒沼液的喷头，固体发酵罐的下部与液体发酵罐的下部通过恒流泵及输出管路相连接，本发明针对能源草青贮期长和干发酵中原料容易酸化的问题，开发出一种行之有效的一液多固的联合发酵装置。","2015.03.03","2017.01.11"]
[170,"CN103757058B","生物产业","生物能源","一种利用能源草和大型海藻共同发酵制备生物燃气的方法","本发明公开了一种利用能源草和大型海藻共同发酵制备生物燃气的方法，由原料预处理、常温初发酵、启动发酵、稳定产气、发酵结束5部分组成。本发明利用能源草和大型海藻的生长环境各异，成分差异明显且互补，大大提高两种原料的产气率，具有显著的实际应用价值。","2014.01.28","2015.09.09"]
[171,"CN103060388B","生物产业","生物能源","利用能源草湿干联合发酵制备沼气和生产有机肥的方法","本发明针对能源草营养物质丰富，木质纤维素含量高，碳氮比接近最佳沼气发酵碳氮比范围等特点，开发出了一套适合以能源草为原料的短期湿发酵配合干发酵制备沼气和生产有机肥的方法，即利用能源草湿干联合发酵制备沼气和生产有机肥的方法。本方法主要包括原料粉碎、短期湿发酵、中间处理、干发酵和有机肥生产5个步骤,总产气率高达596.26m<Sup>3</Sup>/tTS。","2013.01.31","2013.12.25"]
[172,"CN106992570B","生物产业","生物能源","一种微生物燃料电池能量获取及其自供电的电路及方法","本发明提供一种微生物燃料电池能量获取及其自供电的电路及方法。利用微生物电源为沉积物微生物燃料电池，该种形式的电池最大的优点就是免维护，在改善环境的同时提供源源不断的电能；最佳功率点跟踪电路利用数字信号处理器根据微生物燃料电池最佳功率点变化，通过串行总线控制迟滞比较器的参考电压实现最佳功率点跟踪。升压电路利用耦合电感进行升压，电容作为储能元件，通过控制升压电路工作通时间，使电路工作在恒压恒流恒阻恒功率等模式下。所述自供电电路就是在经过初始化后，储能元件A会被充电并为最佳功率点跟踪电路和升压电路提供电能。","2017.05.08","2023.04.07"]
[173,"CN105859347B","生物产业","生物能源","一种太子参专用复合微生物肥料及其制备方法与应用","本发明涉及一种防治太子参连作障碍的专用复合微生物肥料，由专用复合微生物菌剂和有机物料（豆柏、米糠、烘干猪粪、鱼粉、红糖重量比为2:1:1:1:0.03）一起发酵制成。所述的复合微生物菌剂由通用有益菌菌液和土著有益菌菌液按4:6的体积比混合制成。其中土著有益菌包括分离至太子参根际土壤的伯克霍尔德菌、假单胞菌、芽孢杆菌，单独发酵后按4:1:1的体积比混合制成土著有益菌复合菌液。有机物料经专用复合微生物菌剂厌氧发酵和耗氧发酵两个阶段后制成专用复合微生物肥料。本发明经长期实地验证，配方合理，功效稳定，对防治太子参连作障碍效果明显，是一种生防效果好、无污染、安全生态的微生物肥料，开发应用前景广阔。","2016.04.06","2019.05.03"]
[174,"CN112521477B","生物产业","生物农业","一种天然肉制品抗氧化护色剂的制备方法及应用","本发明提供一种天然肉制品抗氧化护色剂的制备方法及应用，天然肉制品抗氧化护色剂的组成成分为经分离纯化后获得的带鱼鱼肉抗氧化肽，氨基酸序列经鉴定为Asp‑Leu‑Tyr‑Ala‑Asn‑Thr‑Val‑Leu‑Ser‑Gly‑Gly‑Thr‑Thr‑Met‑Tyr‑Pro‑Gly‑Ile‑Ala‑Asp‑Arg。将天然肉制品抗氧化护色剂涂抹于肉品表面时，能够明显的抑制贮藏过程中肉品的脂质氧化和颜色劣变，是极具开发及应用潜力的抗氧化活性物质。","2021.01.20","2022.07.08"]
[175,"CN101642054B","生物产业","生物农业","一种斑玉蕈及其育种中漆酶转化体系的建立方法","本发明提供一种斑玉蕈及其育种中漆酶转化体系的建立方法，属于斑玉蕈技术领域。要解决现有技术中的斑玉蕈不具有漆酶活性、生长速度较慢、生产周期较长，抗菌弱的问题，本发明的斑玉蕈(Hypsizigus marmoreus)新菌株金山1号，具有漆酶活性，已经于2009年6月12日在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏，保藏编号为CGMCC No.3120；本发明采用具有漆酶活性的凤尾菇与斑玉蕈进行原生质体融合，建立斑玉蕈中的漆酶转化体系。本发明的方法培养的斑玉蕈新菌株具有具有漆酶活性高、生长速度快、生产周期短等优异形状。","2009.09.04","2012.08.29"]
[176,"CN107333651B","生物产业","生物农业","一种提高霍山石斛原球茎生物碱含量的方法","本发明提供的是一种提高霍山石斛原球茎生物碱含量的方法，以霍山石斛原球茎作为材料，利用拟茎点霉诱导子提高霍山石斛原球茎的生物碱含量。本发明研究了拟茎点霉诱导子对霍山石斛原球茎悬浮培养时生物碱含量的影响，旨在为霍山石斛大规模工厂化生产生物碱等药用成分提供新思路，为以后霍山石斛的药源开发提供理论基础。","2017.07.03","2019.05.10"]
[177,"CN106093369B","生物产业","生物农业","Bt水稻对非靶标害虫褐飞虱的安全性评价方法","本发明涉及一种Bt水稻对非靶标害虫褐飞虱的安全性评价方法。该方法通过年龄‑龄期两性生命表对褐飞虱的生态适合度进行研究，从而阐明Bt水稻对褐飞虱的生态安全性风险；具体包括五个部分：（1）发育历期和寿命；（2）年龄‑龄期存活率；（3）生殖力和种群参数；（4）寿命期望和生殖价值；（5）年龄分布和种群预测；通过五个方面的比较分析综合评价Bt水稻对非靶标害虫褐飞虱的生态风险。本发明在实验室内利用两性种群生命表建立了系统评价Bt水稻非靶标效应的评价方法，对完善Bt水稻对非靶标生物的影响研究以及确定Bt水稻种植的生态安全性具有重要意义。","2016.06.29","2017.10.20"]
[178,"CN104396569B","生物产业","生物农业","一种资源化利用互花米草的方法","本发明属于农业微生物技术领域，具体涉及一种资源化利用互花米草的方法。先通过脱盐工艺处理收割后的互花米草，部分脱除互花米草的盐分；然后将其与麸皮、玉米粉、活性炭堆制发酵制得培养料；将该培养料用于培养耐盐食用菌菌株—黄平菇。该方法实现了互花米草的资源化利用，化害为利，既创造了经济效益，又产生很好的生态效益。","2014.12.10","2016.04.27"]
[179,"CN104521752B","生物产业","生物农业","一种莱竹草组培快繁和工厂化育苗的方法","本发明属于农业生物技术领域，具体涉及一种莱竹草组培快繁和工厂化育苗的方法。该方法包括以下步骤：莱竹草的预处理、外殖体选择及处理、愈伤组织诱导、增殖分化、生根培养、移栽炼苗、工厂化育苗。通过莱竹草预处理、外殖体选择及处理，筛选出愈伤组织、增殖分化、生根等培养基配方，建立再生体系，并采取适宜炼苗措施和工厂化育苗条件控制，实现莱竹草的组培快繁和工厂化育苗，愈伤组织诱导率为92‑98%，增殖系数5.6，生根率98%，移栽炼苗成活率99%，解决了莱竹草不能通过种子繁殖、扦插繁殖力低的难题。","2014.12.10","2016.09.28"]
[180,"CN105063132B","生物产业","生物农业","一种提高竹材纤维素高浓酶水解产可发酵糖效率的方法","本发明公开了一种提高竹材纤维素高浓酶水解产可发酵糖效率的方法，其步骤为：原料切削和筛选；第一步无酸催化的高沸点醇预处理；第一步预处理所得固体基质的分散处理；第二步无酸催化醇/水预处理；第二步无酸催化醇/水预处理所得固体基质的超声处理；超声处理所得固体基质的洗涤；洗涤后固体基质的高浓酶水解。本发明耦合两步预处理和超声处理可高效移除竹材原料中的半纤维素和木素，同时确保纤维素降解率处在较低水平。当固体基质作为酶水解底物的质量浓度为20%时，进一步添加半纤维素酶后，竹材固体基质中纤维素高浓酶水解转化率和葡萄糖回收率分别高达82.34%和75.38%。可避免废液中半纤维素糖的降解和木素的缩合。","2015.08.27","2019.01.25"]
[181,"CN109652342B","生物产业","生物农业","一种以蔬菜废弃物为原料制备Bt液体发酵培养基的方法","本发明涉及一种以蔬菜废弃物为原料制备Bt液体发酵培养基的方法，制备方法包括选择蔬菜废弃物、灭菌、配制发酵培养基、优化发酵条件。本发明以四季豆汁液和白菜汁液的重量比为2∶1混合后，作为苏云金芽胞杆菌发酵培养基的原料，通过添加氮源和碳源、单因素试验筛选合适的碳源、氮源添加物和最佳的金属离子，并且利用正交试验确定添加物的最佳浓度组合，确定可溶性淀粉（6 g/L）、黄豆饼粉（6 g/L）、Al<Sup>3+</Sup>（0.4 g/L）、Fe<Sup>2+</Sup>（0.4 g/L）作为最适外源添加物。优化发酵条件为：pH（7.0）、温度（35℃）、通气量（80 mL/250 mL装量），同时，生物活性测定结果表明其制备的Bt菌株的杀虫效果良好。","2019.02.01","2022.06.03"]
[182,"CN107904178B","生物产业","生物农业","一种莫勒菌的原生质体制备方法","一种莫勒菌的原生质体的制备方法,接PDA菌体培养基上健壮菌丝体于PDB液体培养基中，在150rpm，28℃摇床培养36‑54h,再将菌丝用四层无菌纱布过滤后，用无菌的研钵对菌丝进行研磨。将研磨好的菌丝放入PDB培养基中于100rpm，28℃摇床培养16h。再用四层无菌纱布过滤出菌丝，再用无菌药匙将菌丝转入无菌的三角瓶中，并用10mL 0‑0.08%β‑巯基乙醇预处理菌丝体30分钟,采用20‑26.6mg真菌溶壁酶（酶液pH5.6‑6.2），在24‑30℃酶解2.4‑3.3h,用0.4‑0.7mol/L某溶液做渗透压稳定剂时,原生质体数量达到2.2‑3.2×10<Sup>7</Sup>个/mL,再生率达15%‑45%。","2017.12.12","2021.06.01"]
[183,"CN111073898B","生物产业","生物农业","小麦条锈病抗性基因YrU1及其克隆与应用","本发明提供了小麦条锈病抗性基因<Italic>YrU1</Italic>及其克隆与应用，属于植物基因工程技术领域。所述小麦条锈病抗性基因包括自身启动子和5′‑UTR、3′‑UTR在内的基因全长的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示，其编码区的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示，编码的蛋白其氨基酸序列如SEQ ID NO.3所示。小麦条锈病抗性基因<Italic>YrU1</Italic>在小麦抗性育种中具有广阔的应用价值。","2020.01.21","2021.06.15"]
[184,"CN107236746B","生物产业","生物农业","小麦白粉病抗性基因PmR2及其克隆与应用","本发明提供了小麦白粉病抗性基因<Italic>PmR2</Italic>及其克隆与应用。所述PmR2的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示，其核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明还提供了基因<Italic>PmR2</Italic>的等位基因<Italic>PmR2‑a</Italic>和<Italic>PmR2‑b</Italic>，它们分别来源白粉病抗性乌拉尔图小麦材料PI428210和PI428215。<Italic>PmR2‑a</Italic>、<Italic>PmR2‑b</Italic>的基因编码序列如SEQ ID NO.3、SEQ ID NO.5所示。<Italic>PmR2‑a</Italic>和<Italic>PmR2‑b</Italic>的基因编码序列与<Italic>PmR2</Italic>比较具240 bp缺失或插入的差异，但是蛋白功能间却有相似性，二者在抗性育种中也具有应用潜力。","2017.07.28","2020.03.24"]
[185,"CN103815279B","生物产业","生物农业","一种富含辅酶Q10红曲及其制备方法","本发明公开了一种富含辅酶Q10红曲及其制备方法，以丛毛红曲菌和红色红曲菌为发酵菌株，以粳米和籼米为主要原料，辅以蔗糖、红辣椒粉和亚油酸，经分段控温培养而成富含辅酶Q10红曲。本发明利用双菌株混菌发酵，并结合控温培养制备富含辅酶Q10红曲，方法简单，易于控制，制得的红曲中辅酶Q10的含量可达400～550mg/kg，且不含桔霉素，同时在制备过程中添加红辣椒粉和亚油酸，可促进洛伐他汀和γ-氨基丁酸的合成，可作为原料广泛应用食品、药品和化妆品的加工。","2014.02.08","2015.02.04"]
[186,"CN103173359B","生物产业","生物农业","一株能促进木麻黄根系生长作用的内生真菌","本发明涉及一株能促进木麻黄根系生长作用的内生真菌。所述内生真菌为叶点霉（Phyllostictasp.）木麻黄根际真菌15，已于2012年6月28日在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心登记保藏，保藏编号为CGMCCNo.6307。经接种于木麻黄水培苗，根据根系生长的各项指标综合评判，进一步证实木麻黄根际真菌15对生根作用具有促进作用以及实际对木麻黄的干物质的增效作用，寻找到对促进生根作用有益的功能内生真菌可应用于生产。","2013.03.05","2014.05.28"]
[187,"CN104004667B","生物产业","生物农业","一株能促进杉木磷吸收的内生真菌","本发明提供的是一株能促进杉木磷吸收的内生真菌（Paecilomyces？sp.），包括其分离、提纯、接种与培养接及其应用方法，该真菌为拟青霉（Paecilomyces？sp.）AJ6，已于2014年5月20日在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心登记保藏，保藏号为CGMCC？NO.9186。本发明涉及的菌株是从杉木植株中分离纯化得到的，经接种于杉木组培苗，根据光合作用的各项指标综合评判，进一步证实其对植株生长具有促进杉木磷吸收的作用，寻找到对促进植株磷吸收的有益的功能内生真菌可应用于生产。","2014.06.05","2016.05.11"]
[188,"CN108504608B","生物产业","生物农业","一株内生解磷解钾固氮乙酸钙不动杆菌及其应用","本发明提供一株内生解磷解钾固氮乙酸钙不动杆菌及其应用，所述菌为乙酸钙不动杆菌（<Italic>Acinetobacter calcoaceticus</Italic>）WYS‑A01‑1，已于2017年7月3日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心，保藏编号为：CGMCC No.14378。所述毛竹内生乙酸钙不动杆菌具有解磷解钾固氮的作用，可以在植物体内定殖，促进毛竹光合作用，提高生物酶活性，对调节植物生长和发育具有重要的作用。","2018.04.27","2020.01.10"]
[189,"CN110438169B","生物产业","生物农业","一种全细胞催化合成1-羟基-2-丁酮的方法","本发明提供了一种全细胞催化合成1‑羟基‑2‑丁酮的方法，属于生物工程技术领域。本发明通过对甲醛裂合482氨基酸的定点饱和突变，构建突变库，筛选获得一株含甲醛裂合酶FLS的工程菌株。以该菌株为全细胞，以甲醛、正丙醛为原料，全细胞催化合成1‑羟基‑2‑丁酮。该菌株能够将1分子的甲醛和1分子的丙醛在甲醛裂合酶的作用下生成1‑羟基‑2‑丁酮。该方法只需一步即能完成1‑羟基‑2‑丁酮的合成，且反应条件温和原料广泛易得，成本低廉。","2019.08.21","2021.04.27"]
[190,"CN114686516B","生物产业","生物农业","水稻马铃薯卷叶病毒2侵染性克隆及其构建方法和应用","本发明公开了一种水稻马铃薯卷叶病毒2（Rice polerovirus 2，RPV2）侵染性克隆载体及其构建方法和应用，在获得RPV2基因组全序列的基础上，通过同源重组的方式将其克隆到含花椰菜花叶病毒双35S启动子的pXT双元载体而获得。本发明首次制备了能通过农杆菌介导的方法成功接种并稳定高效侵染本生烟、水稻（籼稻和粳稻）植物的侵染性克隆，为研究该病毒基因结构和功能及其与寄主之间的关系奠定基础；使利用正向遗传学方向研究水稻抗病机制，明确水稻中更多潜在的抗病基因成为可能，为培育抗病新品种提供理论和实践依据，最终实现水稻产量和质量的提高。","2022.04.21","2023.07.14"]
[191,"CN105779305B","生物产业","生物医药","一种消除太子参连作障碍的专用复合微生物菌剂及其制备方法","本发明公开了一种消除太子参连作障碍的专用复合微生物菌剂，由通用有益菌与土著有益菌按体积比为4:6组成；所述通用有益菌由乳酸菌、光合细菌、酵母菌、放线菌按体积比为1:1:1:1的比例混合制成；所述土著有益菌由伯克霍尔德菌、假单胞菌、芽孢杆菌按体积比4:1:1的比例混合而成。本发明又公开了一种消除太子参连作障碍的专用复合微生物菌剂的制备方法，包括以下步骤：步骤一、土著拮抗菌的筛选；步骤二、通用复合菌液制备；步骤三、土著有益菌活化及扩大培养；步骤四、复合微生物菌剂制备。本发明制备的专用复合微生物菌剂，根际定殖能力好并且安全可靠，对太子参连作障碍、土传病害防治效果明显，并且对后茬其他作物均无致病侵染能力。","2016.03.30","2020.12.01"]
[192,"CN107252108B","生物产业","生物医药","一种乳糖酶微胶囊及其制备方法","本发明公开了一种乳糖酶微胶囊及其制备方法，属于食品加工领域。本发明以乳糖酶为芯材，以κ‑卡拉胶和海藻酸钠为壁材、CaCl<Sub>2</Sub>和ε‑聚赖氨酸作为胶粒的固化剂，以及κ‑卡拉胶为涂膜剂、ε‑聚赖氨酸为表面硬化剂，经乳糖酶胶液的制备、超声消泡、喷雾造粒、固化、二次涂膜与硬化、干燥制得所述乳糖酶微胶囊。本发明技术合理，所得产品具有在胃中稳定、在小肠中溶解释放乳糖酶的性能，且其颗粒细小、流动性和分散性好，品质佳，可广泛适用于乳糖不耐受症人群，预期经济与社会效益好。","2017.06.27","2021.01.29"]
[193,"CN109222179B","生物产业","生物医药","一种姜黄素纳米微胶囊的制备方法","本发明涉及一种姜黄素纳米微胶囊的制备方法，属于功能性食品技术领域。本发明以蜡质玉米为基材，通过酯化和球磨改性制备复合改性蜡质玉米淀粉，以姜黄素为功能性成分、二聚甘油二油酸酯为乳化剂、精练大豆油为基油经均质制备油液，采用Pickering法结合适度加热获得O/W型糊化纳米乳液，运用高速离心喷雾干燥制得姜黄素纳米微胶囊。本发明具有工艺先进，安全性好，姜黄素包封率高，产品粒度小、利于吸收等优点。","2018.08.02","2020.12.29"]
[194,"CN103789309B","生物产业","生物医药","一种长链非编码RNA lncRNA-BcrAR及其在抗细胞癌变中的应用","本发明涉及一种长链非编码RNA？lncRNA-BcrAR及其在抗细胞癌变中的应用。lncRNA-BcrAR在Bcr-Abl阳性的人类慢性髓性白血病细胞系K562中表现为低水平表达。构建过表达lncRNA-BcrAR的K562细胞系，观察lncRNA-BcrAR在Bcr-Abl诱导的细胞恶性转化过程中的作用，表明lncRNA-BcrAR的过表达能够明显促进K562细胞走向Imatinib（Abl阳性白血病患者治疗药物）诱导的细胞凋亡，并且能够显著抑制K562细胞在裸鼠体内诱导的肿瘤生长。另外，lncRNA-BcrAR的过表达能够明显促进A-MuLV转化的小鼠白血病细胞BC44走向Imatinib诱导的细胞凋亡。本发明揭示lncRNA-BcrAR在抗Bcr-Abl和v-Abl介导的细胞癌变过程中发挥重要的作用，为Abl诱导的白血病的诊疗提供新的分子标记和药物靶点。","2014.02.13","2016.01.20"]
[195,"CN102755352B","生物产业","生物医药","一种鲍鱼脏器醇溶性抗氧化物质的提取方法","本发明涉及一种鲍鱼脏器醇溶性抗氧化物质的提取方法，属于提取鲍鱼脏器中抗氧化物质提取的技术领域。所用提取方法包括以下步骤：将鲍鱼脏器打浆，浸提、去重金属、浓缩、醇沉、精馏、浓缩、干燥后得到鲍鱼脏器醇溶性抗氧化物质。本发明所涉及的鲍鱼脏器醇溶性抗氧化物质含有丰富的蛋白质、氨基酸、糖类、脂类等，具有良好的抗氧化活性，可用于制备氨基酸补充营养品和抗氧化的各种制剂。","2012.07.26","2013.06.05"]
[196,"CN107163149B","生物产业","生物医药","一种莲子淀粉-蛋白复合物的制备方法","本发明提供了一种莲子淀粉‑蛋白复合物的制备方法，包括以下步骤：将莲子淀粉溶于酸性溶液中，加入淀粉酶进行酶解反应24～48h，接着调节体系为碱性，然后离心去除上清液得沉淀，将沉淀进行洗涤后去除上清液，干燥并粉碎得到莲子多孔淀粉；将磷脂与莲子多孔淀粉混合后后用微波‑超声波联合处理16～20min，得粗制的莲子多孔淀粉‑磷脂复合物；将蛋白、粗制的莲子多孔淀粉‑磷脂复合物及水混合后进行超高压处理，然后离心去除上清液得湿态的莲子淀粉‑蛋白复合物，接着将湿态的莲子淀粉‑蛋白复合物干燥至恒重后粉碎、过筛，得到终产品。本发明能制备出复合指数高的莲子淀粉‑茶多酚复合物。","2017.05.17","2020.10.23"]
[197,"CN105112305B","生物产业","生物医药","一种富含Monacolin K的红曲米及其制备方法","本发明公开了一种富含Monacolin K的红曲米及其制备方法，以分离获得的40株红曲霉菌株为对象，筛选出一株高产Monacolin K且不产桔霉素的红曲霉菌株FG‑8，其发酵产物的Monacolin K含量为2.46mg/g，是模式菌株ACCC 30501的2.29倍。经分子鉴定，确定该菌株为红色红曲霉。以红色红曲霉FG‑8为出发菌株，对26份不同品种的稻米原料进行筛选，发现当以水稻品种“加州红米”的精米为底物进行发酵，得到所述富含Monacolin K的红曲米。本发明红曲米制备方法简单，在最佳发酵条件下测得的Monacolin K含量为4.64mg/g，约为市售古田红曲米的8.30倍，且未检出桔霉素。","2015.09.18","2018.08.17"]
[198,"CN113317312B","生物产业","生物医药","一种可延长猪精液常温存活期的稀释液制剂","本发明提供一种可延长猪精液常温存活期的稀释液制剂，所述稀释液制剂是将抗氧化剂加入到基础稀释液中混合制得，抗氧化剂和基础稀释液质量体积比g/L为0.03～0.15：1，每升基础稀释液含有以下质量原料：葡萄糖为15.0～50.0g、乙二胺四乙酸0.5～5.0g、茶多酚0.2～0.5g、柠檬酸钠二水合物5.0～15.0g、碳酸氢钠0.05～5.0g、氯化钾0.02～3.0g，所述抗氧化剂由质量比为0.3～0.8:2～5:1.3～2:1的芹菜素、咖啡酸苯乙酯、香豆酸和白花丹提取物制得，本发明优化稀释液制剂的基本原料和用量比例，提高在常温条件下延长猪精液存活期，并且维持与受精能力相关的精子指标，为获得高品质、高产量、低成本的常温储存猪精液具有一定指导意义。","2021.06.01","2022.07.12"]
[199,"CN105001009B","生物产业","生物医药","牛樟芝富萜菌丝体培养基及应用","本发明提供了一种牛樟芝富萜菌丝体培养基及应用，属于生物科技领域，通过Placket‑Burman设计、爬坡实验设计、响应面设计优­­­­化出制备牛樟芝菌丝体的最佳培养基配方：葡萄糖10.32g·L<Sup>‑1</Sup>，麦芽糖42.58 g·L<Sup>‑1</Sup>，蛋白胨15.37 g·L<Sup>‑1</Sup>，MgSO<Sub>4 </Sub>1.12 g·L<Sup>‑1</Sup>，KH<Sub>2</Sub>PO<Sub>4</Sub>0.63 g·L<Sup>‑1</Sup>，灵芝水提取物0.55 g·L<Sup>‑1</Sup>，接种量3%，培养15天后，其菌丝体三萜含量达36.84 mg·g<Sup>‑1</Sup>，可为实际工业生产中提升液体培养基中牛樟芝菌丝体三萜含量。","2015.08.13","2018.07.13"]
[200,"CN104130948B","生物产业","生物医药","一种牛樟芝菌丝体培养基的制备方法及应用","本发明公开了一种牛樟芝菌丝体培养基的制备方法及应用，菌草灵芝菌糟提取物、葡萄糖、麦芽糖、酵母提取物、KH<Sub>2</Sub>PO<Sub>4</Sub>、MgSO<Sub>4</Sub>·7H<Sub>2</Sub>O和VB<Sub>1</Sub>按照一定比例混合而成的液体培养基。本发明具有使牛樟芝菌丝体具有萌发快、大量、快速生长的特点，且菌丝多糖含量可达0.43-0.97%、三萜含量为0.2%-0.41%，分别比传统培养基高2倍，可为实际生产中提供大量牛樟芝菌丝体的新方法，其制备方法简单，可重复性强，操作简便易行。","2014.07.11","2016.06.29"]
[201,"CN114262360B","生物产业","生物医药","一种带鱼抗氧化肽及其抗氧化面霜","本发明提供了一种带鱼抗氧化肽及其抗氧化面霜。所述带鱼抗氧化肽的氨基酸序列为Asp‑Ser‑Thr‑Leu‑Ile‑Met‑Gln‑Leu‑Leu‑Arg。一种含带鱼抗氧化肽的抗氧化面霜包括以下组分：十八醇4‑6%、鳄梨油4‑6%、角鲨烷2‑4%、维生素E醋酸酯0.2‑0.8%、单甘酯1‑3%、尼泊金甲酯0.05‑0.1%、甘油2‑4%、竹叶黄酮1‑4%、丙二醇2‑6%、带鱼抗氧化肽0.5‑5%、玻尿酸0.05‑0.6%、余量为水。该面霜能够提高皮肤抗氧化酶活性，有效清除皮肤表面的自由基，加强皮肤的保湿锁水效果，有效防止皮肤老化，同时面霜细腻柔和，铺展性佳，使用体验良好。","2021.12.31","2023.09.01"]
[202,"CN105534801B","生物产业","生物医药","一种含竹荪提取物的滋润唇膏及其制备方法","本发明公开了一种含竹荪提取物的滋润唇膏及其制备方法，其所用原料按重量份计包括：竹荪提取物1~10份，油质成分80份，蜡质成分25~30份，羊毛脂5~8份，维生素E 1~2份。本发明采用不同极性的溶剂对竹荪所含不同营养成分进行提取，包括高浓度醇提、中浓度醇提和水提，再将所得竹荪提取物用于制备滋润唇膏，其制备方法简易，成本低，所得滋润唇膏保湿效果好，并具有消炎镇痛的功效，无副作用。","2016.01.07","2018.06.15"]
[203,"CN103404855B","生物产业","生物医药","一种灰树花保健口服液及其制备方法","本发明公开了一种灰树花保健口服液及其制备方法，以灰树花菌为出发菌株，获得灰树花液态菌种；然后将液态菌种接种至由五节芒、巨菌草、象草、芒萁等野生草本植物经特定比例配制而成的固体培养基上，固态发酵25-40天，取出发酵菌丝体产物，菌丝体产物用热水浸提法获得富含灰树花多糖的提取液并制成浓缩液；将浓缩液与降糖传统中药熬制的中药液按质量比1:0.5-1进行混合并调配成适口性良好的口服液。本发明通过固体发酵菌丝体得到的灰树花多糖含量可达3.05%；产品经动物降血糖试验，表明其具有降低由四氧嘧啶（Alloxan）致病的Ⅰ型高血糖模型小鼠血糖的功效，降糖率可达到41.10%；工艺稳定可靠，适合于工业化生产。","2013.08.05","2015.02.04"]
[204,"CN109998988B","生物产业","生物医药","一种纤维素/N-异丙基丙烯酰胺药物可控释放水凝胶及其制备方法","本发明属于纤维素水凝胶技术领域，具体涉及一种纤维素/N‑异丙基丙烯酰胺药物可控释放水凝胶及其制备方法。将多巴胺添加到纤维素溶液中，对纤维素表面进行改性，可使其包裹到纤维素大分子骨架上，使纤维素不仅起到机械力增强作用，同时还具有光响应的特性。与此同时，将N‑异丙基丙烯酰胺分散到改性过的纤维素溶液中，通过自由基溶液聚合形成水凝胶，从而赋予该纤维素水凝胶具有近红外响应性同时也具有温敏性。该纳米复合水凝胶在药物智能控制释放材料和生物医用领域具有一定的潜在应用价值。","2019.04.19","2022.06.17"]
[205,"CN111607629B","生物产业","生物医药","一种莲子活性多糖、莲子活性物质及其提取方法和应用","本发明涉及莲子活性物质提取技术领域，尤其涉及一种莲子活性多糖、莲子活性物质及其提取方法和应用。将莲子依次经过内肽酶和端肽酶复合酶的第一次酶解和胰蛋白酶的第二次酶解，酶解后过滤得到酶解液；将酶解液经过一次以上离心醇析得到莲子活性物质。其可以通过简单的方法和较低的成本将糖蛋白分离出莲子多糖和莲子蛋白，并保持其活性，更为重要的是可以实现产业化发展；莲子活性物质，其包括高活性和高纯度的莲子多糖和莲子蛋白，其具有较强的抗氧化、抗菌以及益生元功能；可以在益生元及抗氧化制品中应用。","2020.06.05","2022.06.17"]
[206,"CN104799642B","生物产业","生物医药","一种药愈颈椎枕及其制备方法","本发明涉及一种药愈颈椎枕及其制备方法。药愈颈椎枕的制备方法包括魔芋葡甘聚糖碱性水溶液的制备、魔芋葡甘聚糖乳液制备、魔芋葡甘聚糖凝胶微球制备、载药魔芋葡甘聚糖凝胶微球的制备和制备药愈颈椎枕。本发明的一种药愈颈椎枕的制备方法，以魔芋葡甘聚糖凝胶微球为主要原料，吸收中药浓缩成分后，首先，可提供完美的缓释效果，使药物稳定、持续地释放，提高人体对药物的吸收及保证药效；其次，能够掩盖药物的不良气味，降低因气味引起的人体不适反应；还能使药物不易于变质，便于贮存与使用；并且显著提高了药物的利用率，增大对人体的效用。","2015.05.09","2016.02.24"]
[207,"CN106619145B","生物产业","生物医药","一种魔芋葡甘聚糖多功能假牙及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖多功能假牙及其制备方法。魔芋葡甘聚糖多功能假牙的制备方法，包括制备魔芋葡甘聚糖多孔材料、LABS益生菌的吸附固定化、打磨成型、制备魔芋葡甘聚糖纳米多孔膜、覆膜。本发明以魔芋葡甘聚糖为主要成分，利用魔芋葡甘聚糖特有的凝胶特性，通过电场技术的应用，获得了魔芋葡甘聚糖多功能假牙。在充分满足假牙基本功能的基础上充分发挥了假牙中含有LABS益生菌，在消灭肠道中的腐败细菌、保持肠胃道的正常功能、能产生多种维生素及游离氨基酸和显著增强巨噬细胞活性的优势，延长了LABS益生菌作用的时间，同时魔芋葡甘聚糖纳米多孔膜大大解决了假牙清洗难的问题，魔芋葡甘聚糖多功能假牙具有很大的应用潜力。","2017.01.06","2019.05.03"]
[208,"CN107099061B","生物产业","生物医药","一种魔芋葡甘聚糖一次性注射器及其制备方法","本发明的一种魔芋葡甘聚糖一次性注射器的制备方法。魔芋葡甘聚糖一次性注射器的制备方法，包括羧甲基化玉米淀粉的制备、复合溶胶液的制备、魔芋葡甘聚糖‑羟基磷灰石超长纳米线制备、羟基磷灰石超长纳米线穿孔强化、离心脱气和一次性注射器的制备。本发明的魔芋葡甘聚糖一次性注射器，无毒无害，可在自然条件下降解，与现在广泛使用的聚丙烯一次性注射器相比较，该注射器具有低碳环保，抗菌性强，印刷性和粘合性好的优点，而且具有韧性强，不容易因破裂而产生碎屑而污染药物，在医疗设备的安全卫生方面有极大的优势。","2017.05.22","2019.03.12"]
[209,"CN104800813B","生物产业","生物医药","一种魔芋葡甘聚糖晕车贴及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖晕车贴及其制备方法。晕车贴的制备方法包括魔芋葡甘聚糖胶粘剂的制备、药膏的制备和涂布成型。本发明的产品是一种药愈及按揉穴位相结合的晕车贴，胶体部分以魔芋葡甘聚糖为主要原料，配合其他辅料制成的胶粘体，粘合性好，强度高，且成本低，制作工艺简单，不含甲醛及酚类等有害物质成分，对人体无害，不污染环境，为可降解绿色环保的胶粘剂。海绵体中使用的中药方剂，能温胃散饮、降逆止呕、清利头目、平肝潜阳，对恶心呕吐、眩晕头痛有很好的防治效果。利用装有磁石的海绵体贴在内关穴上，能使晕车贴起到一定的按压和药效稳定释放的作用，可有效缓解晕车症状。","2015.05.09","2018.04.13"]
[210,"CN105726352B","生物产业","生物医药","一种魔芋葡甘聚糖婴幼儿爽身粉及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖婴幼儿爽身粉及其制备方法。魔芋葡甘聚糖婴幼儿爽身粉的制备方法，包括制备魔芋葡甘聚糖纯化粉、制备薄荷粉末、制备金银花粉末、制备桃叶粉末、混合形成爽身粉。本发明的魔芋葡甘聚糖婴幼儿爽身粉，以魔芋葡甘聚糖为主要成分，加入其它三种天然药用植物粉末，薄荷在防治痱子方面具有特效，金银花具有抗菌作用，可以治疗热毒疮肿、痱子等，桃树叶片是治疗痱子的古老偏方，可以使痱子迅速消散，并起到解毒消炎，止痒止痛的作用。魔芋葡甘聚糖具有良好的抗菌性和强吸水性。本发明的魔芋葡甘聚糖婴幼儿爽身粉可以吸收汗液和其他分泌物，破坏痱子和细菌生长的条件,减小皮肤病的发病概率，并且该产品还具有纯天然无毒副作用、使用中对衣物的污染小，生产工艺简单，原料价格低廉的优点。","2016.01.29","2018.07.13"]
[211,"CN107828669B","生物产业","生物医药","一种虫壳属真菌发酵生产葡甘聚糖酶的培养基及方法","本发明涉及真菌的发酵培养基及工艺。更具体地，本发明涉及一种虫壳属真菌发酵生产葡甘聚糖酶的培养基及方法。所述培养基的原料含有果糖6‑48 g/L，蛋白胨2.75‑22 g/L，锰离子50‑400.0 g/L，叶酸0.005‑0.04 g/L，pH 5.7‑6.6。该方法通过将发酵种子液接种于上述产葡甘聚糖酶的培养基中培养，250mL的三角瓶装液量为100mL，接种量10%，于25℃，转速110 r/min下培养。本发明的发酵方法有发酵周期短；条件温和，易于控制；提供的用于虫壳属真菌发酵生产葡甘聚糖酶的培养基，具有葡甘聚糖酶产率高，活力高等优点。","2017.12.12","2020.10.13"]
[212,"CN111635923B","生物产业","生物医药","一种鳗鱼抗炎糖肽及其制备方法","本发明公开了一种鳗鱼抗炎糖肽及其制备方法，属于水产加工技术领域，其主要利用鳗鱼加工下脚料——鳗鱼头为原料，经鳗鱼头蛋白液的制备、动态高压微射流预处理、酶解、脉冲电场强化超滤膜分离、糖基化修饰和冷冻干燥等步骤，制得一种具有抗炎功能的糖肽。本发明制备得到的糖肽的抗炎活性较好，且其可实现鳗鱼的深加工和副产物的综合利用，对于提高其附加值具有重要意义。","2020.06.12","2021.11.02"]
[213,"CN106946987B","生物产业","生物医药","高浓度酸溶性胶原溶液及水溶性胶原溶液的制备方法","本发明涉及了一种高浓度酸溶性和水溶性胶原溶液制备方法，包括以下步骤：胶原海绵剪碎至细条→在含氢键破坏剂的溶液中进行溶解，达到所需浓度→透析置换出氢键破坏剂→得到高浓胶原溶液。上述技术方法将胶原海绵在含氢键破坏剂的溶剂中进行溶解，由于氢键破坏剂可破坏胶原之间形成的氢键，避免溶液中的胶原形成胶原聚合体，从而降低胶原溶液的粘度，提高胶原在溶液中的溶解度，使得胶原在溶液中的浓度增加至30g/L以上，再通过透析置换出含氢键破坏剂的溶剂，从而得到高浓度的均匀一致的胶原溶液。该方案可用胶原海绵在短时间大批量制备浓度均匀的高浓度酸溶性胶原溶液和水溶性胶原溶液。","2017.02.20","2020.02.28"]
[214,"CN106399436B","生物产业","生物医药","一种一步酶解制备鱼皮抗冻肽的工艺","本发明公开了一种一步酶解制备鱼皮抗冻肽的工艺，通过选料、清洗、匀浆、酶解、膜过滤、双效真空浓缩和冻干步骤制备鱼皮抗冻肽。本发明工艺简单，生产成本低，减少了获得抗冻肽的中间步骤，减少了中间步骤造成的抗冻肽的损失，抗冻肽得率较高，通过控制酶解过程，获得了热滞活性较高的的抗冻肽，其热滞活性显著高于猪皮和鸡皮，实现抗冻肽产业化生产。","2016.09.08","2019.12.20"]
[215,"CN109529095B","生物产业","生物医药","一种莲子淀粉-壳聚糖复合止血粉及其制备方法","本发明涉及医用止血材料领域，目的在于提供一种莲子淀粉‑壳聚糖复合止血粉及其制备方法，包括以下步骤：步骤1：将壳聚糖和超纯水混合后，搅拌水合5~7h，得到壳聚糖溶液；步骤2：将莲子淀粉加入步骤1的壳聚糖溶液中，混合，于70~90℃加热搅拌5~10min后进行高压灭菌，得到复合液；步骤3：将步骤2的复合液加入致孔剂，接着进行微流控处理，然后紫外灭菌得到莲子淀粉‑壳聚糖复合止血粉。本发明制备得到的莲子淀粉‑壳聚糖复合止血粉具有多孔性结构，止血快速，且生物活性高。","2018.11.20","2021.07.27"]
[216,"CN105483183B","生物产业","生物医药","一种马尾藻寡糖的制备方法及其在降血糖药物中的应用","一种马尾藻寡糖的制备方法，以马尾藻脱脂和除蛋白后的精多糖为原料，利用超声波处理，依次添加褐藻胶裂解酶、甘露聚糖酶、木聚糖酶、果胶酶酶解多糖后，经乙醇沉降法去除未降解充分多糖，离心上清液过分子筛后截留物，冷冻干燥制备得到马尾藻寡糖，本发明中制备的马尾藻寡糖对á‑葡萄糖苷酶具有强抑制活性，其IC50值为4.82 mg/mL，且呈现剂量依赖性，同时对胰岛素抵抗HepG2细胞的葡萄糖消耗具有明显的促进作用。该方法采用非特异性商业化酶，工艺路线简单合理，适合工业化，即提高了降血糖活性寡糖的制备量，同时又降低了酶的消耗和生产成本，是一种制备马尾藻活性寡糖的有效方法，可在降血糖药品、保健品、食品中得到应用。","2016.01.07","2019.05.10"]
[217,"CN110079576B","生物产业","生物医药","一种低值鱼抗炎肽的制备方法","本发明公开了一种低值鱼抗炎肽的制备方法，涉及低值鱼生物活性肽及相关抗炎药物产品的开发利用，属于低值鱼加工技术领域；通过盐提法制备金线鱼肌球蛋白，利用高压均质法使肌纤维蛋白高螺旋状结构域充分展开；微调蛋白溶液pH至7.5，加入胰蛋白酶，酶解90分钟，利用外加电流促进超滤膜分离金线鱼蛋白酶解液，并得到500‑3000组分的肽段；最后，通过冷冻干燥法得到粉末状产品；该方法可以提高金线鱼肌球蛋白肽的水解度、抗炎肽的生物性能和得率，利用该方法制备的抗炎肽的抗炎活性较好；本发明实现了低值鱼的深加工和综合利用，对于提高其附加值具有重要意义。","2019.06.18","2021.09.07"]
[218,"CN110184319B","生物产业","生物医药","一种低值鱼蛋白源抗氧化肽高效制备的方法","本发明公开了一种低值鱼蛋白源抗氧化肽高效制备的方法，涉及低值鱼抗氧化肽产品的开发利用，属于低值鱼加工技术领域；二长棘鲷鱼肉经加水匀浆，然后采用电刺激法对鱼肉蛋白进行物理改性，再在所得蛋白溶液中加入碱性蛋白酶酶解，经灭酶，离心后的酶解液通过超声波联合超滤膜分离得到分子量为500‑3000的抗氧化肽，最后，通过中短波红外干燥得到粉末状产品；该方法可以提高二长棘鲷鱼肉蛋白的酶解效率，抗氧化肽的得率以及干燥速率；利用该方法制备的二长棘鲷抗氧化肽的抗氧化活性高，生物功能性好；本发明实现了低值鱼的深加工和综合利用，对于提高其附加值具有重要意义。","2019.06.18","2021.09.07"]
[219,"CN105349461B","生物产业","生物医药","一株产琼胶酶溶藻弧菌及应用","本发明涉及一株溶藻弧菌（<Italic>Vibrio </Italic><Italic>alginolyticus</Italic>）A‑001，保藏在中国典型培养物保藏中心，简称CCTCC，其保藏编号为CCTCC M 2015555，保藏日期：2015.9.18，以及用该菌株产生的琼胶酶制备琼胶寡糖的方法。本发明以该菌株作为菌种，采用碳源、氮源、无机盐组成的发酵培养基产酶，发酵液通过硫酸铵进行盐析，离心，透析，过离子交换柱及凝胶柱，制得酶干粉，并用琼胶酶和0.5%的琼胶底物反应，于超滤膜上过滤，收集滤液、冻干，即获得琼胶寡糖。","2015.11.26","2019.03.08"]
[220,"CN106399419B","生物产业","生物制造","一种提高木质生物质酸法预处理固体基质酶解效率的方法","本发明公开了一种提高木质生物质酸法预处理固体基质酶解效率的方法，其步骤为：原料筛选；酸法预处理；酸法预处理后固液混合物的双螺杆处理；双螺杆处理所得固体基质的等离子处理；大豆蛋白提取；大豆蛋白屏蔽经等离子体处理的固体基质表面的木质素；经等离子体和大豆蛋白处理的固体基质的酶水解。本发明将等离子体和大豆蛋白协同作用于酸法预处理所得固体基质上，可显著提高大豆蛋白对固体基质表面木质素的屏蔽作用；在较低酶用量情况下，固体基质中纤维素酶水解转化率达88%以上。本发明所用等离子体属于绿色物理方法，无二次污染；大豆蛋白提取方法简单、成本低，其与后续酶水解及发酵体系具有良好的生物兼容性，对酶和发酵微生物无毒害作用。","2016.09.12","2019.07.02"]
[221,"CN114225983B","生物产业","生物制造","用于长DNA分子长度筛分的微流芯片、装置及其应用方法","本发明公开了用于长DNA分子长度筛分的微流芯片、装置及其应用方法，本方案通过在单分子DNA与单个磁性微米球进行连接，形成DNA‑磁性微球组合体，通过作用在磁性微球上的磁场力和作用在DNA分子上的电场力共同作用，使得不同长度的DNA组成的DNA‑磁性微球组合体运动到对应的力平衡位置，从而实现DNA分子长度筛分；本方案具有设备简单，操作简易，通用性强等优点，相较于传统装置，本方案不依赖含空隙基质或微纳结构对DNA运动的阻力，同时也不受固定的基质空隙或微纳结构尺寸的约束，因此其能显著提高长DNA分子的筛分速度(秒级)和可筛分的DNA分子量范围(几百到几十万碱基对)，该方案对长DNA分子的筛分和操控以及微流芯片技术的发展具有重要意义。","2021.12.17","2022.08.30"]
[222,"CN105885117B","生物产业,其他","新能源新材料","一种魔芋葡甘聚糖汽车方向盘套及制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖汽车方向盘套及其制备方法。魔芋葡甘聚糖汽车方向盘套的制备方法，包括原料配制、加料、溶解、冷却成型。本发明的魔芋葡甘聚糖汽车方向盘套，以魔芋葡甘聚糖为基材，并添加其他助剂，使产品具有良好的防滑性、耐用性、抗菌性和生物降解性，对人和环境无毒害、无污染，掩埋于土壤中，在有水和二氧化碳的环境下，可以完全降解。本发明的魔芋葡甘聚糖汽车方向盘套，还具有良好的防滑性、防水性、抗菌性、耐用性，抗拉伸强度高，不易撕裂，还具有无毒环保和容易清洁等优点。","2016.06.20","2018.03.09"]
[223,"CN103113980B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种金柑皮油的高效提取纯化方法","本发明公开了一种金柑皮油的高效提取纯化方法，原料经清洗、取皮、将皮破碎，然后采用亚临界水萃取法提取金柑皮油，提取液经快速冷却、过滤、沉淀后取上清精油，再经超分子蒸馏仪进行纯化浓缩，得精制的金柑皮油。本发明首次采用亚临界水萃取法从金柑皮中提取精油，并采用分子蒸馏技术进行纯化浓缩，提取纯化过程中不使用有机溶剂，过程清洁环保，产品天然无毒，设备易操作，提取快速，效率高，为充分利用我国金柑资源优势和开发利用金柑皮油提供了基础。","2013.02.16","2014.11.05"]
[224,"CN105831720B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种高复合指数莲子直链淀粉-脂肪酸复合物的制备方法","本发明涉及一种高复合指数莲子直链淀粉‑脂肪酸复合物的制备方法，属于改性淀粉加工技术领域。该方法首先将莲子直链淀粉通过超微粉碎形成亚微米级颗粒，通过微波预处理辅助超高压处理，形成单螺旋V型直链淀粉‑脂肪酸复合物，具有较高的复合指数和包埋率。本发明包括以下步骤：直链淀粉的制备，超微粉碎，脂肪酸预处理，微波处理，超高压复合，低温冷却结晶，醇洗离心，冷冻干燥及粉碎包装。本发明产品复合指数高，具有较好的抗消化性和包埋率；与传统的制备方法相比，本发明在制备直链淀粉‑脂肪酸复合物的过程中没有添加有害化学试剂，安全性高，将其添加到食品中可以在提供饱腹感的同时降低血糖，具有良好的应用前景。","2016.04.09","2019.10.18"]
[225,"CN105685891B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种高抗性淀粉速溶全藕粉及其制备方法","本发明属于食品技术领域，具体公开了一种高抗性淀粉速溶全藕粉及其制备方法。以新鲜莲藕为原料，经清洗、去皮、切片、护色、磨浆、冷冻粉碎后制得新鲜藕浆；然后经有限酶解—滚筒干燥、交联吸附、络合、真空干燥、粉碎、调配、挤压造粒、过筛、包装，制得所述高抗性淀粉的速溶全藕粉。本发明将包埋交联、络合、酶法脱支处理与滚筒干燥结合应用于全藕粉生产过程中，能有效改善全藕粉的冲调性，增加了莲藕粉的流动性和溶解性，并提高产品中抗性淀粉含量，对调节肠道微生态平衡，改善胃肠功能也有一定功效。另一方面，通过挤压造粒生产的粉粒体颗粒均匀、疏松多孔，可在短时间内溶胀糊化，具有良好的速溶性和湿透性。","2016.02.23","2020.01.10"]
[226,"CN102342457B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种组合干燥龙眼肉的加工方法","本发明公开了一种组合干燥荔枝果肉和龙眼肉的加工方法，以荔枝或龙眼果实为原料，经去壳和核后的果肉先进行烫漂和护色处理，然后进行热风干燥得半干品，再进行微波真空干燥至产品含水量为10～15%。产品色泽金黄、风味浓郁、酸甜可口、外形美观，营养成分保持好，产品品质明显优于传统脱水荔枝果肉、龙眼肉产品。加工方法具有健康环保、生产周期短、操作成本低、能量利用率高的特点，有助于提高荔枝和龙眼干制品的市场竞争力。","2011.09.28","2013.01.02"]
[227,"CN107259271B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种果蔬综合开发利用的方法","本发明公开了一种果蔬综合开发利用的方法，该方法以果蔬为原料，通过榨汁将果蔬汁与果蔬渣分离。果蔬汁通过金针菇、黑木耳、灰树花三种食药用菌复合液体发酵，获得抗氧化活性发酵果蔬汁，在DPPH自由基清除体系中，IC50为40~100 ul/mL；果蔬渣通过植物乳杆菌、嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌三种乳酸菌复合固体发酵后，获得具有降血糖功能的果蔬酵素，体外降血糖实验表明对α‑葡萄糖苷酶抑制率为40%~55%。本发明开辟了一条果蔬综合开发利用的新途径，不仅能获得具有抗氧化活性的果蔬汁，还能收获具有降血糖功能的果蔬酵素。","2017.07.14","2021.01.01"]
[228,"CN102630742B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种保持鲜莲品质的超高压保鲜方法","本发明公开了一种保持鲜莲品质的超高压保鲜方法，将经过预处理的鲜莲真空密封包装后置于超高压容器中，通过控制超高压设备的压力、介质温度和保压时间，进行1~3次加压、保压和泄压的循环过程对鲜莲进行超高压处理，所述方法的步骤包括：鲜莲采收、去壳去膜、通芯、护色、真空包装、超高压处理、包装、冷藏得到成品。本发明的方法能有效抑制鲜莲中PPO、POD活性，防止鲜莲在加工和贮藏期间的褐变和品质变化，实现在冷藏条件下使鲜莲保藏期延长至3个月以上。超高压处理是一个物理过程，本发明充分保留了鲜莲的外观品质和营养成分，且工艺简单、可操作性强、能耗小、安全无污染，为莲子产业开辟一条新的途径。","2012.05.14","2013.06.05"]
[229,"CN108783306B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种生姜浓缩汁的加工方法","本发明公开了一种生姜浓缩汁的加工方法，所述加工方法包括原料处理、液氮喷淋冻结、液氮排氧打浆、复合酶酶解、过滤离心、纳滤结合反渗透浓缩、常压冷等离子体结合臭氧杀菌，最终得到高品质的生姜浓缩汁。本发明采用液氮喷淋冻结技术，在提高生姜出汁率和可溶性固形物含量的同时，避免生姜榨汁前的酶促褐变；采用液氮排氧打浆方法，利用液氮汽化迅速排氧降温原理进行打浆，解决了生姜在打浆过程中，由于组织细胞破碎，与空气的接触面积增大导致酶促褐变严重等问题；采用常压冷等离子体结合臭氧技术对浓缩后的生姜汁进行杀菌处理，在杀灭生姜汁中腐败菌的同时，保持了生姜中特有的风味和活性物质。","2018.06.29","2021.11.09"]
[230,"CN106832435B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种莲子淀粉-脂质复合物纳米颗粒的加工方法","本发明涉及一种莲子淀粉‑脂质复合物纳米颗粒的加工方法，属于改性淀粉加工领域。该方法以莲子淀粉，单硬酯酸甘油酯为原料，经α‑淀粉酶与异淀粉酶水解、高压微射流均质复合、短时低温回生结晶、水洗离心、冷冻干燥、粉碎包装的加工步骤，制备得到莲子淀粉‑脂质复合物纳米颗粒。本发明原理基于双酶协同酶解技术切割支链淀粉侧链分支，形成大量长链直链淀粉；进而采用高压微射流均质，降解直链淀粉链段长度，促使短链片断与单甘酯复合；短时低温回生结晶生成纳米颗粒。本发明方法克服了传统酸解制备方法耗时、得率低、纳米颗粒粒径较高等缺点。与传统酸解方法相比可显著提高纳米颗粒得率30‑45%，粒径分布在60‑120nm。","2017.01.22","2019.10.18"]
[231,"CN106820006B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种橄榄盐渍液及防止橄榄析出物产生的方法","本发明提供一种橄榄盐渍液及防止橄榄析出物产生的方法。一种橄榄盐渍液，包括以下重量份原料制备而成：水100份、氯化钠12～16份、焦亚硫酸钠0.6～1.2份及柠檬酸0.2～0.6份；防止橄榄析出物产生的方法，包括以下步骤：步骤1：将去除表皮蜡质层的橄榄进行拷扁；步骤2：将拷扁后的橄榄于80～100℃水中煮制5～10分钟；步骤3：将煮制后的橄榄浸泡上述橄榄盐渍液中。本发明防止橄榄析出物产生的方法，通过拷扁、煮制及控制橄榄盐渍液成分，能有效防止橄榄析出物的产生，本发明方法简单、条件易控、可操作性强，且能大大缩短了盐渍时间与橄榄蜜饯加工周期，节约了生产成本。","2016.12.26","2020.09.29"]
[232,"CN106819324B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种抑制橄榄析出物形成的方法","本发明提供一种抑制橄榄析出物形成的方法，包括以下步骤：步骤1：将新鲜橄榄进行脱皮；步骤2：将脱皮后的橄榄用氯化钠溶液浸泡1～3天，然后加入酸性蛋白酶溶液，继续浸泡6‑24小时。本发明抑制橄榄析出物形成的方法，通过脱皮与蛋白酶处理，能有效控制橄榄析出物的形成，本发明方法简单、条件易控、可操作性强，且能大大缩短了盐渍时间与橄榄蜜饯加工周期，节约了生产成本。","2016.12.26","2020.09.01"]
[233,"CN109820178B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种即食莲子的制备方法","本发明提供了一种即食莲子的制备方法，包括将新鲜带壳毛莲喷洒碱液再进行超高温瞬时处理，接着用盐水浸泡，再用温度为32~36℃的软化液进行浸泡，然后用清水漂洗，得到软化的带壳毛莲；对软化后的带壳毛莲依次进行去芯、纵向切口、护色处理及微波加热，接着进行速冻、然后把速冻带壳毛莲移入压力容器中，先将压力容器抽真空至30Pa，再通入温度为210~250℃、压力为3.5~4.5MPa的过热蒸汽，维持压力3.0~5.0min，在20s以内快速泄压。本发明的即食莲子的制备方法无需去壳去皮且出品率高，获得的即食莲子品质好。","2019.04.04","2022.01.18"]
[234,"CN109820177B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种即食带壳毛莲的制备方法","本发明提供了一种即食带壳毛莲的制备方法，包括将新鲜带壳毛莲喷洒碱液再进行超高温瞬时处理，接着用盐水浸泡，再用温度为32~36℃的软化液进行浸泡，然后用清水漂洗，得到软化的带壳毛莲；对软化后的带壳毛莲依次进行纵向切口、护色处理及微波加热，再进行水煮并快速冷却，接着与蔗糖溶液混合并进行超声波‑真空‑常压浸渍处理，最后将经过上述处理后的带壳毛莲从蔗糖溶液中捞出、沥干，接着进行真空包装，将真空包装后的产品立即置于快速冻结装置中，使真空包装后的产品的中心温度在15~20min内达到‑15℃以下，再置于‑18~‑22℃的环境中贮藏。本发明的即食带壳毛莲的制备方法出品率高，获得的即食带壳毛莲品质好。","2019.04.04","2022.01.18"]
[235,"CN107996759B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种天麻乌龙茶及其加工方法","本发明公开了一种天麻乌龙茶及其加工方法，其是将鲜叶经萎凋、做青、炒青后，分次加入天麻粉及半边苏粉进行分步造型，再经烘干制得所述天麻乌龙茶。本发明通过在乌龙茶的加工工序中分次添加天麻粉及半边苏粉，使其充分融合，从而能使茶叶在保持原有色、香、味的基础上，增添了新的营养成分，并提高了茶叶的甜醇度，且其还可增强茶叶对人体的保健功效。","2017.12.19","2021.04.20"]
[236,"CN102550287B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种黑木耳菌丝球的制备方法及其产品","本发明涉及一种黑木耳菌丝球的制备方法及其产品。首先该方法以黑木耳为出发菌株，进行液体发酵，培养基的主要成分为果蔬汁，获得黑木耳菌丝球。本发明还提供了所述制备方法得到的黑木耳菌丝球制成各种黑木耳菌丝球干品、饮料、果冻、口服液或胶囊产品。本发明用果蔬汁作培养基，制备的黑木耳菌丝球及其产品具有色泽天然美观、风味独特、营养丰富和一定的保健作用的特点。","2012.01.11","2013.07.17"]
[237,"CN102523920B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种灰树花菌丝球的制备方法及其产品","本发明涉及一种灰树花菌丝球的制备方法及其产品。首先该方法以灰树花为出发菌株，进行液体发酵，培养基的主要成分为果蔬汁，获得灰树花菌丝球。本发明还提供了所述制备方法得到的灰树花菌丝球制成各种灰树花菌丝球干品、饮料、果冻、口服液或胶囊产品。本发明用果蔬汁作培养基，制备的灰树花菌丝球及其产品具有色泽天然美观、风味独特、营养丰富和一定的保健作用的特点。","2012.01.11","2013.12.04"]
[238,"CN105725127B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种具有益生元功能的马蹄膳食纤维粉及其制备方法","本发明公开了一种具有益生元功能的马蹄膳食纤维粉及其制备方法，以新鲜的马蹄地下茎为原料，经清洗、去皮、切片、护色、初次粉碎、冷冻粉碎、有限酶解—滚筒干燥、交联吸附、络合、二次粉碎、调配、挤压造粒、过筛、包装，制得的马蹄粉保留了马蹄全部膳食纤维和马蹄原有的风味，含有高抗性淀粉，兼具速溶性与益生效果。本发明将包埋交联、络合、酶法脱支处理与滚筒干燥结合应用于马蹄膳食纤维粉的生产过程中，能有效改善马蹄粉的冲调性，增加了流动性和溶解性，并提高产品中抗性淀粉含量，对调节肠道微生态平衡和改善胃肠具有显著功能。此外，通过挤压造粒生产的粉粒体颗粒均匀、疏松多孔，可在短时间内溶胀糊化，具有良好的速溶性和湿透性。","2016.02.23","2020.01.10"]
[239,"CN105614783B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种具有益生元功能的豆薯膳食纤维粉及其制备方法","本发明公开了一种具有益生元功能的豆薯膳食纤维粉及其制备方法，以新鲜豆薯块根为原料，经清洗、去皮、切片、护色、初次粉碎、冷冻粉碎、有限酶解—滚筒干燥、交联吸附、络合、二次粉碎、调配、挤压造粒、过筛、包装，制得的豆薯粉保留了豆薯全部膳食纤维和豆薯原有的风味，含有高抗性淀粉，兼具速溶性与益生元的功能。本发明将包埋交联、络合、酶法脱支处理与滚筒干燥结合应用于豆薯膳食纤维粉生产过程中，能有效改善豆薯粉的冲调性，增加了流动性和溶解性，并提高产品中抗性淀粉含量，对调节肠道微生态平衡和改善胃肠功能具有显著功效。此外，通过挤压造粒生产的粉粒体颗粒均匀、疏松多孔，可在短时间内溶胀糊化，具有良好的速溶性和湿透性。","2016.02.23","2020.01.10"]
[240,"CN102028055B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种降低红茶苦涩味的加工方法","本发明提供了一种降低红茶苦涩味的加工方法，该方法在红茶揉捻过程中，将纤维素酶液均匀喷施于红茶揉捻叶上，其他的萎凋、发酵、干燥工艺按照常规红茶加工方法进行加工。所制得的成品红茶茶汤苦涩味明显降低，滋味醇和度明显提高，具有显著提高红茶品质的效果，符合消费者对红茶品质的要求。","2010.11.27","2013.06.19"]
[241,"CN102007981B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种花香红茶的加工方法","本发明提供了一种花香红茶的加工方法，该方法在对采下的茶叶鲜叶进行晒青处理，晒青的参数为使晒青叶减重5%；晒青结束后移至室内摊凉后进行做青处理；其后工艺按常规红茶加工方法进行。在红茶加工过程中进行晒青和做青处理，从而转化茶叶自身香气成分和滋味成分，形成带花香的红茶香气品质和浓爽的滋味品质，所制成的成品红茶香气幽扬带清花香，滋味浓爽带甜，符合红茶消费的需求。","2010.11.27","2013.01.02"]
[242,"CN103652008B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种提高铁观音新茶品质的微波和远红外复合烘焙方法","本发明公开了一种提高铁观音新茶品质的微波和远红外复合烘焙方法，属于茶叶加工技术领域。对铁观音新茶采用微波和远红外复合烘焙后，微波烘焙加热温度为50~60℃，微波频率2450 MHz~4000MHz，间歇加热烘焙2~3h，其后再采用远红外烘焙，远红外加热温度为90~100℃，波长40~100μm，烘焙时间1~2h。经过微波和远红外复合烘焙后的铁观音新茶，香气带花香或炒米香，滋味去除苦涩转鲜醇，品质得到显著改善。","2013.12.12","2015.09.09"]
[243,"CN103789190B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种清爽型橄榄醋及其生产方法","本发明公开了一种清爽型橄榄醋及其生产方法，以橄榄浓缩汁为原料，添加红曲黄酒生产的清爽型橄榄醋。其酿造方法包括以下步骤：酒精发酵、醋酸发酵、陈酿、勾兑、超滤、灌装、灭菌、贴标与装箱。在醋酸发酵前，用福建红曲黄酒将发酵醪中酒精度调节至9-10%VoL。用本发明方法制得的橄榄醋香味浓郁、口感柔和清爽，兼具橄榄和红曲所含多种营养因子，具有降压、降血脂的保健作用。","2014.02.08","2016.01.27"]
[244,"CN102827299B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种金柑多糖的提取纯化方法","本发明公开了一种金柑多糖的高效提取纯化方法，将新鲜金柑榨汁，采用微波、超声波耦合动态逆流浸提技术进行浸提，经离心过滤得到金柑水提液，再采用酶法结合Sevag法脱蛋白、大孔吸附树脂脱色素得到金柑多糖溶液，经DEAESepharoseCL-6B离子交换柱、SephacrylS-400HR凝胶柱分离，再经超滤、减压浓缩、醇沉、冷冻干燥、粉碎制得金柑多糖的精制干粉。本发明首次从金柑中提取多糖，提取时间短，提取率高，并对金柑多糖进行精制，为充分利用我国金柑资源优势和开发应用金柑多糖提供了基础。","2012.08.27","2014.04.16"]
[245,"CN101731709B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种莲子汁的加工工艺","本发明提供一种莲子汁的加工工艺，解决莲子汁饮料极易产生的分层、沉淀等问题。本发明将新鲜莲子或速冻莲子清洗或解冻后磨浆过滤得莲子原汁，再经糊化结合超声波处理，而后按饮料的一般加工工艺进行调配、均质、灌装、杀菌、冷却得莲子汁产品。本发明应用糊化结合超声波技术对莲子原汁进行处理，在热运动和超声波共同作用下，加速莲子汁中的淀粉颗粒降解和淀粉分子溶出，并使溶出长链淀粉分子产生一定的降解形成小分子，有效阻止莲子淀粉大分子在莲子汁饮料贮藏过程中的返生，从而防止莲子汁饮料分层、沉淀现象的发生，延长产品货架期，设备要求不高，可操作性强，能有效解决莲子汁等高淀粉质饮料的返生问题，适用于莲子汁的工业化大规模生产。","2009.12.30","2012.04.11"]
[246,"CN101579013B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","莲子微波真空干燥工艺","本发明提供一种莲子微波真空干燥工艺，包括选料、去膜去芯、护色处理、沥干、微波真空干燥、包装、贮存制备成干制莲子成品。本发明以提高干制莲子品质研究及降低能耗为目的，应用微波真空干燥技术对新鲜莲子进行干燥，提高干制莲子的品质，延长产品的货架期；高新组合干燥技术的应用为新鲜莲子的干制开辟了另一条干制出路，且易于即时控制，生产环保，能实现真正连续自动化的清洁生产。","2009.06.11","2011.12.14"]
[247,"CN102212213B","食品及副产品加工","果蔬茶加工","一种莲子淀粉变性的方法","本发明提供一种莲子淀粉变性的方法，原料经过混合、调节pH、干燥、干热至成品。本发明应用添加离子胶与干热处理相结合的方法对莲子淀粉进行改性，有效改善莲子淀粉的物理性质和食用品质，扩大其应用范围；工艺简单，收率高，缩短改性时间，提高生产效率；安全、无污染。并且根据离子胶种类和用量，以及反应pH的不同可以制得不同糊化特性、流变学特性以及成膜性的变性莲子淀粉，满足不同的应用要求。干热法是一种物理改性淀粉的新方法，结合了热处理和干法工艺的优越性，为变性淀粉的生产开辟一条新的途径，且该技术易于即时控制，能够实现连续自动化的清洁生产。","2011.05.12","2012.12.05"]
[248,"CN103719196B","食品及副产品加工","粮食加工及豆制品制造","一种紫薯春卷皮及其制作工艺","本发明公开了一种紫薯春卷皮及其制作工艺，以紫薯为原料，经预处理、蒸熟、磨浆、和面、均质、醒浆、制面皮、面皮整形制得紫薯春卷皮。经本发明方法制得的紫薯春卷皮具有紫薯风味和特有的紫罗兰色，油炸后口感酥脆、紫罗兰色加深。每100克紫薯春卷皮中含花青素≥12.215mg，保留率≥70%；膳食纤维≥7g；具有良好的冻融稳定性，在低温条件下长时间贮存或反复冷冻、融化，组织结构保持不变，无水析出，表明其保水性和抗裂、抗老化效果好；将紫薯浆和面浆经胶体磨处理后，春卷皮质地细腻，无颗粒结构，具有良好的耐炸性；最大拉伸力≥470BU，而传统工艺制作的春卷皮最大拉伸力只有319BU，极大地提高了春卷皮的抗拉性。","2013.12.16","2015.04.01"]
[249,"CN103652528B","食品及副产品加工","粮食加工及豆制品制造","一种紫甘薯酱的制备方法","本发明提供一种紫甘薯酱的制备方法，所述技术的步骤包括：原料预处理、护色、蒸煮、打浆、真空包装、超高压处理、熬制，得到成品。本发明的特点是将蒸熟的紫甘薯果肉经超高压处理后熬制制成紫甘薯酱，与传统使用新鲜紫甘薯打浆后经糊化熬制成的紫甘薯酱相比，本发明制得的紫甘薯酱的凝沉稳定性提高了38.46%，冻融稳定性提高了19.79%，表明使用本发明的技术可有效改善、延缓紫甘薯酱的老化。同时，所得成品色泽鲜艳，口感细腻，可用于涂抹面包、制作水果沙拉，或直接冲水食用，在满足消费者对其外观口感的要求下，更有效地保持了紫甘薯的营养成分，为紫甘薯深加工提供了一种可行的思路。","2013.12.04","2015.04.29"]
[250,"CN104489520B","食品及副产品加工","粮食加工及豆制品制造","一种富含花色苷的发芽黑米速食粥及其加工方法","本发明公开了一种富含花色苷的发芽黑米速食粥及其加工方法，选择直链淀粉含量在11.2%以下、直链淀粉分子由120~140个或280~300个葡萄糖残基组成、胶稠度76~128mm、糊化温度75℃以下、花色苷色价达47.98以上的黑米稻种，将新鲜稻谷碾去谷壳后，经浸泡、发芽、蒸煮、保温焖饭、微波处理及热风干燥制得成品。所得速食粥中花色苷、γ-氨基丁酸含量高，复水性好，开水冲泡5~8分钟即可食用，不需另外加热；且其加工过程中发芽糙米不需粉碎，稻米不需膨化，加工过程不需冷冻，干燥过程不需冷冻干燥，不经80℃以上的温度干燥，全过程没有任何浸泡液的流失，不需任何添加剂及化学品，是一种绿色、健康的速食产品。","2014.12.29","2015.11.18"]
[251,"CN107509799B","食品及副产品加工","农副食品加工专用设备制造","一种龙眼果实病害的防治方法","本发明涉及一种龙眼果实病害的防治方法，包括以下步骤：(1)采摘前，从龙眼的幼果期开始，对龙眼进行喷施病害防治液；(2)当龙眼果实的成熟度为8‑9成时，将龙眼果实进行采摘；(3)将采摘后的龙眼果实浸泡于微酸性电解水中，浸泡10‑15min后取出，将水分沥干，然后将沥干后的龙眼果实进行保鲜包装，将包装好的龙眼果实于温度为25‑30℃、相对湿度为85％～90％的条件下进行贮藏。本发明的龙眼果实病害的防治方法，能够提高龙眼果皮几丁质酶活性、β‑1,3‑葡聚糖酶活性、苯丙氨酸解氨酶等抗病相关酶的活性，延缓总酚含量的下降，从而有效控制采后龙眼果实病害的发生。","2017.08.07","2021.06.25"]
[252,"CN109625599B","食品及副产品加工","农副食品加工专用设备制造","一种具有识别货架寿命指示标签的即食海苔抗菌包装材料","本发明公开了一种具有识别货架寿命指示标签的即食海苔抗菌包装材料，属于食品包装技术领域。本发明将聚乙烯薄膜浸泡在0.5g/L的溶菌酶溶液中，制作含有抑制微生物生长，预防微生物在包装材料表面繁衍，同时又能保留食品原有的风味和营养成分，保障食品质量与安全的包装材料。同时制作pH指示标签并粘贴于包装材料上，起到方便购物者对海苔食用期的辨别，不会误食。本发明所提供的包装材料既能帮助消费者便捷的选择食品，又能高效保证食品的安全性，延长其货架期。","2019.01.25","2020.06.16"]
[253,"CN109517226B","食品及副产品加工","农副食品加工专用设备制造","一种用于包装即食海蜇的光动力减菌保鲜膜","本发明公开了一种用于包装即食海蜇的光动力减菌保鲜膜，其是采用食品级的姜黄素和食品级的EDTA二钠复配作为光敏剂复合物，联合壳聚糖和甘油作为基质材料，经溶液浇铸法制成所述光动力减菌保鲜膜，并在采用该减菌保鲜膜包装即食海蜇后，与无毒的LED可见光源配合使用，以有效降低即食海蜇上的菌落总数。经测试证明，本发明对即食海蜇灭菌率高达99.9%，减菌效果显著，且对其风味和口感无显著影响，并可使即食海蜇的货架期从1个月延长到5个月，保障其食品安全问题。","2019.01.07","2021.03.30"]
[254,"CN104151629B","食品及副产品加工","农副食品加工专用设备制造","可食性小笼包垫膜及其制备方法","本发明涉及一种可食性小笼包垫膜及其制备方法。可食性小笼包垫膜的制备方法包括魔芋葡甘聚糖复合溶液的制备、脱气、倒板制膜、刺孔和杀菌。本发明的制备方法，以魔芋葡甘聚糖为原材料辅以其他增效剂，具有良好的抗菌性、成膜性和阻湿性；本发明的产品与普通的膜或垫纸相比，抗菌效力高、阻水性强、卫生、可食用，在正常使用下不降解，但废弃的垫膜在土壤中，通过水、二氧化碳、微生物、温度等条件可以完全降解，且降解时间较短，符合国家环保低碳政策，不会造成污染；本发明取材便捷、价格低廉、生产工艺简单，符合批量加工制作要求。","2014.07.25","2016.04.06"]
[255,"CN104939596B","食品及副产品加工","农副食品加工专用设备制造","一种魔芋葡甘聚糖菜盘及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖菜盘及其制备方法。魔芋葡甘聚糖菜盘的制备方法，包括羧甲基化紫薯淀粉的制备、复合溶胶液的制备、加热、离心脱气、菜盘热压成型、检测、消毒和包装。本发明的魔芋葡甘聚糖菜盘的制备方法，充分利用了魔芋葡甘聚糖具有优良可塑性、阻水性、可透气性、抗油性、安全性和生物可降解性的特点。制备的菜盘安全性好、耐高温耐水、抗拉伸强度高、工艺简单、原料丰富、成本低廉。另外本产品具有不易破损和可降解的优点，是一种绿色环保的产品。该菜盘为非金属、非陶瓷和非塑料质地，利用魔芋葡甘聚糖和紫薯淀粉制备日常使用的菜盘，大大提高了菜盘的安全性和使用持久性，同时魔芋葡甘聚糖菜盘的抗油性和易清洁性，大大方便了普通家庭的使用。","2015.07.06","2016.06.29"]
[256,"CN109259110B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种基于多次发酵提高鹅肉嫩度的方法","本发明属于食品加工和微生物发酵领域，具体涉及一种基于多次发酵提高鹅肉嫩度的方法，其包括以下步骤，S1：将鹅肉经超高压冷冻处理；S2：在S1处理好的鹅肉中注入嫩化剂；S3：在S2处理好的鹅肉在真空滚揉腌制嫩化；S4：采用Streptococcus thermophilus对S3处理好的鹅肉分别进行一次发酵和二次发酵；S5：将S4处理好的鹅肉拉伸压缩处理；S6：将S5处理好的鹅肉95～100℃下蒸煮10～14min。本发明的方法能够提高煮熟鹅肉质构上的嫩度，嫩滑多汁又不影响鹅肉原有风味，减少蒸煮损失率，有效解决鹅肉肉质变硬的问题。","2018.10.26","2021.09.24"]
[257,"CN109259108B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种基于多次发酵提高牛肉嫩度的方法","本发明属于食品加工和微生物发酵领域，具体涉及一种基于多次发酵提高牛肉嫩度的方法，其包括以下步骤，S1：将牛肉经超高压冷冻处理；S2：在S1处理好的牛肉中注入嫩化剂；S3：在S2处理好的牛肉在真空滚揉腌制嫩化；S4：采用Streptococcus thermophilus对S3处理好的牛肉分别进行一次发酵和二次发酵；S5：将S4处理好的牛肉拉伸压缩处理；S6：将S5处理好的牛肉于98～100℃下蒸煮8～9min。本发明的方法能够提高煮熟牛肉质构上的嫩度，嫩滑多汁又不影响牛肉原有风味，减少蒸煮损失率，有效解决牛肉肉质变硬的问题。","2018.10.26","2021.09.28"]
[258,"CN109007776B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种中式肉类菜肴复配保水剂及其制备方法和应用","本发明公开了一种中式肉类菜肴复配保水剂及其制备方法和应用，属于肉制品保鲜加工技术领域。本发明首先采用卡拉胶低聚糖溶液与大豆卵凝脂、胆固醇、1%的吐温80采用动态高压微射流制备卡拉胶低聚糖脂质体混合；再与辅料大豆分离蛋白，檬酸三钠，酪蛋白酸钠，蔗糖酯，麦芽糊精混合经二次动态高压微射流均质，制备成状态均一的保水剂。本发明通过动态高压微射流所制备的保水剂应用于中式肉类菜肴的加工中，有效防止肉类蛋白制品冷冻变性，减少了菜肴解冻时的汁液损失，从而有效改善了中式肉类菜肴商业运输与售卖过程中的产品品质。该技术工艺简单，可操作性，适用性广。","2018.06.13","2021.08.03"]
[259,"CN109259106B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种基于多次发酵提高羊肉嫩度的方法","本发明属于食品加工和微生物发酵领域，具体涉及一种基于多次发酵提高羊肉嫩度的方法，其包括以下步骤，S1：将羊肉经配料腌制处理；S2：将嫩化剂注射至S1处理好的羊肉内；S3：将S2处理好的羊肉真空滚揉处理；S4：采用Streptococcus thermophilus对S3处理好的羊肉分别进行一次发酵和二次发酵；S5：将S4处理好的羊肉拉伸压缩处理；S6：将S5处理好的羊肉于95～100℃下蒸煮8～10min。本发明的方法能够提高煮熟羊肉质构上的嫩度，嫩滑多汁又不影响羊肉原有风味，减少蒸煮损失率，有效解决羊肉质变硬的问题。","2018.10.26","2022.05.10"]
[260,"CN109259105B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种基于多次发酵提高鸭肉嫩度的方法","本发明属于食品加工和微生物发酵领域，具体涉及一种基于多次发酵提高鸭肉嫩度的方法，其包括以下步骤，S1：将鸭肉经超高压冷冻处理；S2：在S1处理好的鸭肉中注入嫩化剂；S3：将S2处理好的鸭肉与配料混合后真空滚揉腌制嫩化；S4：采用Streptococcus thermophilus对S3处理好的鸭肉分别进行一次发酵和二次发酵；S5：将S4处理好的鸭肉拉伸压缩处理；S6：将S5处理好的鸭肉于95～100℃下蒸煮6～8min。本发明的方法能够提高煮熟鸭肉质构上的嫩度，嫩滑多汁又不影响鸭肉原有风味，减少蒸煮损失率，有效解决鸭肉质变硬的问题。","2018.10.26","2021.09.28"]
[261,"CN103772754B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","即溶蟹肉棒外套及其制备方法","本发明涉及一种即溶蟹肉棒外套及其制备方法。即溶蟹肉棒外套的制备方法包括配制魔芋葡甘聚糖混合凝胶、均质、离心脱气、倒板制膜和制套。本发明的即溶蟹肉棒外套以魔芋葡甘聚糖为载体并辅以其他助剂，具有优良的成膜性、吸水性、抗菌性并且拉伸强度大，柔韧性好，裹上蟹肉棒并不易断裂。本发明的特点是具有热水溶性，可以食用，不仅解决了人们在食用蟹肉棒时撕去其包装膜的麻烦，也解决人们对于蟹肉棒是否与包装膜一起煮的困惑。本发明用魔芋葡甘聚糖作为即溶蟹肉棒外套的主材料，具有很好的营养价值，可完全生物降解，环保低碳，取材方便。","2014.01.10","2016.06.29"]
[262,"CN103610122B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种即食鲍鱼罐头的制作方法","本发明公开了一种即食鲍鱼罐头的制作方法，包括以下步骤：原料去壳取肉、复合盐溶液滚筒清洗、超声波耦合双氧水减菌化处理、漂洗装罐、排气封口、温和杀菌、检验包装。本发明在滚筒清洗过程中采用食盐与氯化钙的复合盐溶液处理，提高鲍鱼肉的持水性和质构，改善鲍鱼罐头高温杀菌后的肉质弹性和口感；采用超声波耦合双氧水减菌化处理和控制汤汁pH值，有效减低鲍鱼在杀菌前的残菌率，降低杀菌温度，实现温和杀菌，防止蒸煮损失，并保证鲍鱼罐头成品良好的嫩度和色泽。本发明适用于任何汤汁的配伍，可操作性强，便于工业连续化生产。","2013.12.06","2014.11.19"]
[263,"CN104305316B","食品及副产品加工","肉蛋奶加工","一种提高贡丸制品脆弹性的加工方法","本发明属于食品加工技术领域，具体地说，它涉及一种贡丸制品的加工方法，尤其涉及一种提高贡丸制品脆弹性的加工方法。该加工方法在肉糜制备过程添加红藻蛋白粉，在斩拌制浆过程添加可得然胶与黄原胶复配制成的水溶胶。本发明的目的在于针对现有加工技术上的不足和存在的问题，提供一种利用红藻蛋白、可得然胶和黄原胶，增加肉糜持水性，改善贡丸的凝胶强度，提高产品的脆弹性。本发明操作简便，工艺参数易于掌握，生产成本低，便于贡丸的工厂化加工。","2014.10.10","2017.01.18"]
[264,"CN103739883B","食品及副产品加工","食品添加剂及调味品制造","一种紫薯淀粉可食用膜及其制备方法","本发明公开了一种紫薯淀粉可食用膜及其制备方法，所述的可食用膜包含以下质量分数的组分：干热变性紫薯淀粉20-90%、甘油0.1-30%和海藻酸钠0.1-20%，所述方法包括干热变性紫薯淀粉的制备和成膜步骤，该工艺简单、安全、成本低且无污染。本发明制得的可食用膜可塑性较强，能与普通塑料袋相媲美，同时耐水能力较好，能够适应水分含量大的食品，尤其是该膜的透明度，明显优于其它可食用膜，达到90%以上，具备果蔬涂膜保鲜、食品抗菌包装的应用价值。","2014.01.24","2016.02.03"]
[265,"CN102342565B","食品及副产品加工","食品添加剂及调味品制造","一种联合干燥方法","本发明公开了一种联合干燥方法。现有的真空冷冻干燥分为升华干燥和解析干燥两个阶段，其中解析干燥，采用较高的温度（60-90℃）去除物料中的结合水。本发明首先利用真空冷冻干燥的升华阶段去除原料中的大部分水分，之后采用吸附干燥技术代替温度较高的解析阶段，在真空常温状态下，放置一定的时间，经过吸附干燥，除去剩余的结合水，全过程物料温度不超过20℃-30℃，该方法避免了传统解析干燥时温度较高对原料品质的影响。本发明适用于热敏性产品的干燥，制得的产品营养价值高，且最大程度的保留了其风味、色泽。","2011.09.28","2013.02.27"]
[266,"CN108771096B","食品及副产品加工","食品添加剂及调味品制造","一种中式菜肴调理包复配保水剂及其制备方法和应用","本发明公开了一种中式菜肴调理包复配保水剂及其制备方法和应用，属于调味品加工技术领域。本发明首先取卡拉胶低聚糖溶液与大豆卵凝脂、胆固醇、1%的吐温80采用动态高压微射流制备卡拉胶低聚糖脂质体；再与辅料大豆分离蛋白，海藻酸钠，蔗糖酯，酪蛋白酸钠，麦芽糊精混合经过两次动态高压微射流均质，制备成状态均一的保水剂。本发明通过动态高压微射流所制备的保水剂应用于中式菜肴调理包的加工中，有效防止调料中蛋白型辅料因冷冻变性，减少调理包解冻时的汁液损失，尽可能保留了调理包原有风味。该技术工艺简单，可操作性，适用性广。","2018.06.13","2021.11.02"]
[267,"CN115119898B","食品及副产品加工","食品添加剂及调味品制造","一种植物基人造肉肠的加工方法","本发明公开了一种植物基人造肉肠的加工方法，其包括：将预设份量的大豆分离蛋白粉、植物油、冰水和调料混合后，加入膨化杏鲍菇、大豆基益生元组织化蛋白、乳化蛋白软凝胶、蛋清粉、马铃薯淀粉、卡拉胶进行再混合后，再加入红曲红、素肉香精和TG酶进行进一步混合，制得混合肉糜，然后将混合肉糜加入到灌肠机中灌肠成型，继而对灌肠成型物进行熟化处理且经冷却风干后，制得植物基人造肉肠；本方案实施可靠、能够解决植物肉咀嚼性差、豆腥味重且制品营养均衡、品质高。","2022.07.26","2023.08.22"]
[268,"CN107307062B","食品及副产品加工","食品添加剂及调味品制造","一种魔芋葡甘聚糖虾保鲜剂及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖虾保鲜剂及其制备方法。魔芋葡甘聚糖虾保鲜剂的制备方法，包括丝素蛋白的制备、丝素肽的制备和纯化、魔芋葡甘聚糖/丝素肽纳米纤维膜的制备、魔芋葡甘聚糖虾保鲜剂的制备。本发明以天然多糖魔芋葡甘聚糖为主要成分，基于桑蚕“纺器”的丝链耦合穿孔仿生技术，将亚铁肽嵌入魔芋葡甘聚糖蚕丝蛋白微纤网状筒，制备一种鲜虾保鲜剂，所制备的产物安全绿色并且具有很好的抗氧化性，可明显提高虾的抗菌抗氧化稳定性，延长其货架期。该虾保鲜剂功能多、纯度高、效果好，并且原料绿色安全，成本低廉，工艺简单，无论从哪个角度都遵循安全绿色质优价廉应用潜力巨大的标准，具有很大的市场空间。","2017.08.08","2020.06.16"]
[269,"CN106376901B","食品及副产品加工","食品添加剂及调味品制造","一种快熟莲子糊及其制备方法","本发明公开了一种快熟莲子糊及其制备方法，是以莲子、薏米、奶粉、白芝麻、蔗糖和红豆为原料，通过利用固态气爆技术来快速熟化莲子糊的方法，制作步骤包括：除杂，清洗，固态气爆技术快速熟化莲子糊粗品（气爆过程：温度40‑160℃，5‑25min内升压至0.1‑1.2MPa，保压20‑120s后瞬间降压），冷却、干燥，烘烤白芝麻，配比混拌和封装共7道工序，工艺简单，易操作且高效。本发明合理搭配的莲子糊口味独特、气味香醇、营养丰富、保健功能强，是广大群众所接受和喜爱的一款莲子加工制品，拓宽了莲子产品的种类。","2016.09.08","2019.07.09"]
[270,"CN102919891B","食品及副产品加工","水产品加工","一种海参干制方法","本发明提供一种海参干制方法，涉及海产品干燥加工技术领域。该方法经过原料挑选、去内脏、盐煮、清洗、微波真空干燥、缓苏、太阳能热泵干燥、包装，得到成品。本发明将微波真空干燥与太阳能热泵干燥方式联合起来，分段干燥，充分发挥各自干燥方式的优点，对提高海参干燥效率和质量，节约成本具有重要意义。本发明工艺简单，节能环保，可明显提高干燥效率，且该发明提供的干燥方式温和，制得的海参品相好，复水快，卫生安全，较好保留海参原有的营养成分，该技术易于实时控制，能够实现连续自动化的清洁生产。","2012.11.21","2014.04.02"]
[271,"CN103907961B","食品及副产品加工","水产品加工","一种超声波辅助海产品泡发设备及其应用","本发明涉及一种超声波辅助海产品泡发设备及其应用，该泡发设备由产品处理系统和设备输出控制系统组成，所述产品处理系统包括用于浸泡海产品的处理槽体和用于控制水温的控温装置，所述处理槽体内设有控温装置的温度传感器、用于感应水位的液位传感器以及在水中发出超声波的超声波换能器，所述设备输出控制系统包括驱动超声波换能器工作的超声波驱动器和控制超声波驱动器的控制装置，所述控制装置设有人机界面、数据输出接口以及数据存储接口，所述控制装置分别与控温装置和液位传感器电性连接。本发明集海产品加工过程的泡发、蒸煮等于一体，具有自动化高、操作简单、易实时监控、污染低、泡发产品质构特性好、节能环保、成本低、工作效率高等优点。","2014.04.23","2016.01.13"]
[272,"CN106387304B","食品及副产品加工","水产品加工","一种高压脉冲电场偶联生物酶解制备鲍鱼内脏磷脂的方法","本发明涉及一种高压脉冲电场偶联生物酶解制备鲍鱼内脏磷脂的方法，属于水产食品精深加工领域。该方法制备步骤依次为：原料预处理、PEF偶联生物酶解、脂质提取、硅胶柱层析分离磷脂、蛋白提取、醇提多糖等手段，依次得到鲍鱼中磷脂、中性脂肪、蛋白、多糖、色素等。本发明操作工艺简单，成本低，针对我国鲍鱼产业加工中的副产品——内脏进行精深加工和综合利用，制备得到的鲍鱼磷脂、蛋白、多糖和色素等可作为中间原料应用于食品、医药等各个领域。本发明技术适用于各种规模的工业化生产，有效解决鲍鱼生产加工业的废弃物排放。","2016.09.12","2019.06.04"]
[273,"CN102934781B","食品及副产品加工","水产品加工","一种回收利用肉丸、鱼丸水煮液的方法","本发明属于废水利用领域，涉及一种肉丸、鱼丸加工过程中水煮液的回收利用方法。首先通过重复使用肉丸、鱼丸水煮液的方法来增浓，使其浓度由约为1%升至4～7%，这样可以减少生产过程中水煮液的用量，提高可溶性物质的含量；然后采用冷冻浓缩技术对增浓后的水煮液进行浓缩；最后得到的浓缩液进行适当的调配后经过罐装、杀菌工序做成调味罐头或通过干燥方法制备成粉末调味品。本发明既解决了肉丸、鱼丸加工企业水煮液处理的问题，降低了肉丸、鱼丸水煮液对环境的污染，与此同时还能将浓缩后的肉丸、鱼丸水煮液制作成调味料，产生商业价值。","2012.11.17","2014.07.09"]
[274,"CN103404941B","食品及副产品加工","水产品加工","一种鲍鱼或海参过热蒸汽与冷风联合干燥的方法","本发明公开了一种鲍鱼或海参过热蒸汽与冷风联合干燥的方法。该方法首先采用过热蒸汽干燥技术快速干燥鲍鱼或海参，去除物料中一部分的水分；待物料水分含量降至37.5%～41.2%时，进入第二个阶段，采用冷风干燥技术去除物料中剩余的结合水。本发明避免了过热蒸汽干燥末期的高温蒸汽对水产品组织结构及营养成分的破坏，也解决了冷风干燥速度慢、耗时长等难题。同时，前期干燥过程中鲍鱼或海参能够均匀收缩，快速脱水，品质好，不会出现像热风干燥引起的结壳、硬化开裂、过度收缩、扭曲变形等不良现象。","2013.07.20","2015.02.04"]
[275,"CN107660605B","食品及副产品加工","水产品加工","一种快速嫩化海螺肉的复配保鲜方法","本发明涉及食品加工技术领域，具体涉及一种快速嫩化海螺肉的复配保鲜方法。本发明将新鲜处理好的海螺肉用配置好的木瓜蛋白酶溶液进行胶原蛋白和弹性蛋白的分解和结缔组织纤维的水解。同时辅以超声波处理，破坏肌肉原有结构。起到有效嫩化海螺肉的作用。处理完毕后采用光动力灭菌技术进行非热灭菌，在对海螺肉进行杀菌的同时，能最大程度保持海螺肉的营养成分、良好风味及口感，有效延长货架期。总的来说，本发明所提供的技术既能高效嫩化海螺肉，又能有效保鲜海螺肉，延长其货架期。","2017.09.29","2019.10.18"]
[276,"CN104432228B","食品及副产品加工","水产品加工","一种提高虾肉丸凝胶性能的加工方法","本发明公开了一种提高虾肉丸凝胶性能的加工方法，属于食品加工技术领域。该加工方法直接利用冷冻虾仁为原料，集成运用射频解冻、添加虾头蛋白水解物和耐冷乳酸菌低温轻度发酵凝胶化等技术。本发明大幅增加虾肉丸制品的凝胶强度和弹性，改善虾肉丸产品的凝胶性能，全面提升虾肉丸产品食用品质。本发明不添加任何外源品质改良剂，更加安全、营养、卫生，且操作简便，工艺参数易于掌握，生产成本低，便于虾肉丸的工厂化加工。","2014.11.13","2017.04.26"]
[277,"CN104286980B","食品及副产品加工","水产品加工","一种即食莲子休闲食品的加工方法","本发明属于食品加工技术领域，具体地说，它涉及一种莲子加工方法，尤其涉及一种即食莲子休闲食品的加工方法。加工方法包括原料处理、蒸汽熟化、超声‑真空浸渍、液氮深冷冻结、真空低温油浴脱水、真空离心脱油、调味包装。本发明针对现有加工技术上的不足和存在的问题，提供的一种即食莲子休闲食品的加工方法，突破了莲子加工产品易返生老化的技术瓶颈，最大限度的保留莲子原有营养成分。采用本发明加工的莲子口感酥脆、状态饱满、色泽鲜艳，含油率低（<13%以下），且不含丙烯酰胺，是一款安全、高档的即食休闲食品。","2014.09.29","2017.04.26"]
[278,"CN103734790B","食品及副产品加工","水产品加工","一种超声波辅助电解水泡发海参的方法","本发明公开了一种超声波辅助电解水泡发海参的方法，将经过挑选的干海参或经过直接剖肚、清洗、预煮的鲜海参，在泡发的过程中同时用超声波进行辅助，通过控制超声波辅助泡发的时间、温度、频率以及功率，同时泡发过程中所用的清水用弱酸电解水代替，以达到杀菌、改善质构、缩短泡发时间的效果，显著提高产品质量。本发明的泡发快、杀菌效果显著、大大改善海参质构、降低残留的重金属含量、较大程度地保留海参营养物质，并能延长保质期。","2014.01.24","2015.02.18"]
[279,"CN109007779B","食品及副产品加工","水产品加工","一种冷冻鱼糜复配保水剂及其制备方法和应用","本发明公开了一种冷冻鱼糜复配保水剂及其制备方法和应用，属于水产品加工技术领域。本发明首先取卡拉胶低聚糖溶液与大豆卵凝脂、胆固醇，及1%的吐温80采用动态高压微射流制备卡拉胶低聚糖脂质体；然后以鱼糜质量为基质加入0.3~0.7%卡拉胶低聚糖纳米脂质体，0.4~0.8%大豆分离蛋白，0.5~1.2%酪蛋白酸钠，0.2~0.7%蔗糖酯，0.3~0.6%麦芽糊精，0.3~1%双乙酸钠混合经过二次动态高压微射流，制备成状态均一的保水剂。本发明通过动态高压微射流所制备的保水剂应用于冷冻鱼糜的加工中，有效防止鱼糜蛋白冷冻变性，提高冷冻鱼糜的持水力，并减少了鱼糜解冻时滴液损失，从而有效改善了冷冻鱼糜的结构品质。工艺简单，可操作性，适用性广。","2018.06.13","2021.07.23"]
[280,"CN105054292B","食品及副产品加工","烟酒糖及饮料制造","一种魔芋清口气烟嘴滤芯及其制备方法","本发明涉及一种魔芋清口气烟嘴滤芯的制备方法，包括魔芋葡甘聚糖碱性水溶液的制备、魔芋葡甘聚糖乳液制备、魔芋葡甘聚糖凝胶微球制备、魔芋葡甘聚糖凝胶微球的干燥、薄荷魔芋葡甘聚糖凝胶微球的制备、载药魔芋葡甘聚糖凝胶微球的制备、魔芋纤维的制备和滤芯的制备。本发明的魔芋清口气烟嘴滤芯，以魔芋为主要原料，以其有效的纤维可塑性、吸附性和缓释性，发挥作用：能降低到达口腔的有毒物质含量，杜绝吸烟后黄齿；所含药物微量缓释，保证药效；所有材料非常环保，在空气中容易降解，无毒害作用，不污染环境；而且可使吸烟者神清气爽、鼻窍通透，精神状态更佳。","2015.07.03","2018.09.18"]
[281,"CN106261444B","食品及副产品加工","烟酒糖及饮料制造","一种抗氧化的菌菇浓缩饮料及制备方法","本发明提出一种具有辅助抗氧化功效的食用菌浓缩饮料及制备方法，其制备方法包括以下步骤：以双孢蘑菇、平菇、灵芝、秀珍菇、杏鲍菇、茶树菇、竹荪等菌菇为主料，清洗粉碎后，加入啤酒浸提，制得菌菇浓缩液；并与制得的菌菇蛋白和菌菇多糖混匀，加入配料，均质，杀菌、热罐装、封罐、冷却。根据本发明制备得到的浓缩饮料营养丰富，风味独特，且整个工艺过程条件温和、能很好的保留食用菌的活性成分，是一种具有辅助抗氧化功效的食用菌浓缩饮料。","2016.10.08","2019.12.20"]
[282,"CN108893069B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","一种食品级魔芋葡甘聚糖胶带及其制备方法","本发明涉及一种食品级魔芋葡甘聚糖胶带及其制备方法。食品级魔芋葡甘聚糖胶带由胶带基材和胶粘溶胶组成，其制备方法包括溶解玉米蛋白、溶解纳米纤维素、混合溶胶制备、制备基材层溶胶、胶带基材的制备、胶粘溶胶的制备、食品级魔芋葡甘聚糖胶带的制备。本发明的食品级魔芋葡甘聚糖胶带，除了具有普通胶水的功能外，还具有高透明度、与食品可直接接触、可降解等特性。同时粘着强度随温度和时间变化也较小，具有较好的粘着稳定性，无残胶。该胶带还具有一定的防水功能，在湿度较大的情况下仍然具有较好的粘着性。","2018.05.30","2020.11.06"]
[283,"CN105077225B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","一种真姬菇咀嚼片及其制备方法","本发明公开了一种真姬菇咀嚼片及其制备方法，其所用原料按重量份计包括：真姬菇20‑50份，填充剂40‑70份，矫味剂5‑10份，润滑剂0‑1份，是将新鲜真姬菇洗净、熟化、烘干、粉碎后，按配比加入填充剂、矫味剂混合制成细粉，然后加入乙醇溶液制成软材，过筛造粒，再经干燥、冷却后压片成型，得到所述真姬菇咀嚼片。本发明真姬菇咀嚼片的制备方法简便，实施可行性高，便于机械化和标准化加工，且所制得的真姬菇咀嚼片食用方便，营养成分易于吸收，为真姬菇充分发挥其食药价值提供了一种更为便捷的方式，具有较好市场前景。","2015.09.29","2017.10.20"]
[284,"CN107495331B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","一种杏鲍菇子实体口含片及其制备方法","本发明涉及一种杏鲍菇子实体口含片，包括以下重量份原料制备而成：杏鲍菇子实体多酚50‑60份、杏鲍菇子实体膳食纤维15‑25份、木糖醇4‑6份、调味剂0.3‑0.7份、羧甲基淀粉钠3‑8份、阿拉伯胶5‑10份和润滑剂2‑6份。本发明还涉及一种杏鲍菇子实体口含片的制备方法。本发明的杏鲍菇子实体口含片同时含有杏鲍菇子实体多酚和杏鲍菇子实体膳食纤维，具有多种生理功效。","2017.10.13","2021.03.05"]
[285,"CN102423075B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","一种保健魔芋元宵及其制备方法","本发明涉及一种保健魔芋汤圆及其制备方法，由元宵粉的制备、馅料的制备、馅料成型、速冻、成型馅料滚圆、包装、冷藏。本发明的保健魔芋元宵，以魔芋粉为主要原料，魔芋粉中的魔芋葡甘聚糖不仅是一种优良的低热量、低脂肪、高纤维素的水溶性膳食纤维，对营养平衡有重要的调节作用，还具有减肥、润肠通便、调节胆固醇代谢的功能，对动脉硬化、胆结石、便秘、糖尿病、肥胖症等有显著的疗效，是一种健康食品。藕含有多种营养，含有丰富的钙、磷、铁及多种维生素，具有清热润肺，健脾开胃、降压、止血等多种功能，是老幼妇孺、虚弱病人的良好补品。红薯富含人体必需的多种维生素、氨基酸、膳食纤维，以及钙和铁等多种矿物质，支链淀粉含量高，易被人体消化吸收，是良好的保健食品。","2011.12.21","2013.03.20"]
[286,"CN105105020B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","一种富含EGCG及薏苡仁油脂的薏苡速食片","本发明公开了一种富含EGCG及薏苡仁油脂的薏苡速食片，其以高EGCG含量的茶粉与高薏苡仁油脂含量的薏苡为主要原料，将当年收获的薏苡经去壳、精选、浸泡后捞出、沥干，再按重量比1:1加水蒸30分钟，取出，沥干后将熟薏苡冷却，并用茶粉打散后经压片机压片成型，烘干即得，所得薏苡速食片中EGCG含量为1.2‑2.6wt%，薏苡油脂的含量为0.4‑0.72wt%。本发明富含EGCG及薏苡仁油脂的薏苡速食片中不仅富含EGCG及薏苡仁油脂，还富含膳食纤维等多种营养成分，具有去湿利尿、健脾补肺及抗氧化、抗肿瘤、抗突变、降血糖、增强免疫力、美容养颜等多种保健功效，且其色泽均匀、食用方便，是药食两用的速食营养佳品。","2015.09.18","2018.08.17"]
[287,"CN105124585B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","一种牛樟芝薏苡速食食品的制作方法","一种牛樟芝薏苡速食食品的制备方法，属于保健食品加工技术领域，其将薏苡浸泡后加水蒸30分钟，然后取出、沥干、冷却，用熟薏苡仁粉打散，压成薏苡片；然后以薏苡片为主料配制成培养基；将牛樟芝菌种接种到该培养基上进行固体发酵；将形成的牛樟芝和薏苡片复合物取出，用熟薏苡仁粉打散，压片后烘干制得牛樟芝薏苡速食片，或再经进一步粉碎制得牛樟芝薏苡速食粉。本发明牛樟芝薏苡速食品具有色泽金黄、耐贮藏、食用方便等优点，同时其营养丰富，具有去湿利尿、健脾保肝、抗肿瘤、调节免疫力、预防心脑血管疾病、保健和美容等功效，是一款全新的复合型保健食品。","2015.09.18","2018.05.11"]
[288,"CN107232451B","食品及副产品加工","中药及其他食品制造","五指那藤复合保健饮料及其制备方法","本发明公开了一种五指那藤复合保健饮料及其制备方法。按重量份数计，该五指那藤复合保健饮料由以下各原料制成：五指那藤果汁35‑40份、柚花提取液15‑18份、越桔果汁25‑30份、越桔叶提取液12‑15份、美蔷薇花提取液10‑15份、荷花提取液5‑10份、蜂蜜1.5‑1.8份、柠檬酸0.2‑0.3份、白砂糖2‑4份、复合稳定剂1.8‑2份。本发明的五指那藤复合保健饮料富含天然活性成分，具有镇静、止痛、解痉、消肿、消炎、除痰、顺气、利尿、活血、去湿、调经、健脾促消化、解热解毒等作用，经常饮用对人体健康非常有益。","2017.07.18","2020.11.13"]
[289,"CN111767741B","其他","电子信息","一种基于深度学习和TFIDF算法的文本情感分析方法","本发明涉及一种基于深度学习结合TFIDF算法的文本情感分析方法，将获取的中文语料及维基百科的中文语料进行文本预处理后，使用word2vec模型分别进行训练，然后结合两者训练的得到的词向量，作为深度学习训练模型的输入，然后进行情感分析模型的构建；最后，进行新语料的预测。本发明无需进行复杂的词典构建，减少了人工成本，避免了繁琐的特征工程构建对分类结果的影响，同时将深度学习模型中学习的特征结合了传统的语义信息，增加了分类的准确性。此外，在词向量的训练中将文本自身领域与维基百科的中文语料纳入考虑，提高了词向量对文本语义信息表达的准确性。","2020.06.30","2023.04.07"]
[290,"CN105748046B","其他","电子信息","基于红外热像图的温度信息监测方法及其系统","本发明基于红外热像图的温度信息监测方法及其系统，方法包括获取活动物体预设部位的红外热图像；获取环境温度；提取所述红外热图像的特征区域；获取所述特征区域的温度信息；依据历史经验数据预设温度数据分析模型；将所述环境温度以及特征区域的温度信息代入所述温度数据分析模型进行计算，获取所述活动物体的预设部位的温度信息。本发明实现了远程在线对活动物体特定部位的温度自动检测，及时、准确获取活动物体的温度信息；所述温度信息的获取方式具有非接触性、无创性、及时性、以及适用性广，自动化操作，快速便捷，投入成本低廉，精确度高等特点，对动物状态的分析具有重要意义。","2016.02.05","2018.10.12"]
[291,"CN112491724B","其他","电子信息","基于SDN的IPv4及IPv6的管理系统及方法","本发明涉及基于SDN的IPv4及IPv6的管理系统及方法。所述系统包含SDN控制器和SDN交换机,所述SDN控制器具有openflow‑suit模块、主动路由模块、被动路由模块、意图网络模块；其中，openflow‑suit模块使得SDN控制器可以跟SDN交换机进行通信及对其进行配置；主动路由模块对穿越SDN网络的数据流进行处理；被动路由模块对SDN部的网络流量以及其他流量，如外部网络访问SDN内部网络的流量进行处理。意图网络模块为主动路由模块以及被动路由模块提供流表管理服务。所述SDN交换机接收到控制器下发的流表后，对命中流表匹配域的数据执行对应流表规定的操作。","2020.12.09","2022.12.09"]
[292,"CN110327955B","其他","化学试剂和助剂制造","一种碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂的制备方法","本发明提供一种碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂的制备方法，所述方法步骤如下：以三聚氰胺和尿素为前驱体，用热缩合的方法制备微异质结g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>，并用氧气做刻蚀气体，对块状g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>进行剥离，得到片状的g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>；将纳米纤维素和片状g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>混合，在氩气保护下经管式炉热处理得到碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂；将碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂置于水和乙醇混合液中，在可见灯光照条件下制备双氧水，用POD/DPD法测试双氧水的含量。本发明方法制备的产品具有导电能力好，比表面积大，光催化反应活性高，电荷载流子传输效率高等优点，是一种环保型的光催化材料，可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。","2019.06.13","2022.01.04"]
[293,"CN105032366B","其他","化学试剂和助剂制造","一种魔芋葡甘聚糖水体滤芯及其制备方法","本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖水体滤芯及其制备方法。魔芋葡甘聚糖水体滤芯的制备方法，包括魔芋纤维的制备、魔芋葡甘聚糖凝胶微球制备、含营养补充剂魔芋葡甘聚糖凝胶微球的制备和制备滤芯。本发明的魔芋葡甘聚糖水体滤芯，以魔芋为主要原料，利用魔芋纤维与魔芋葡甘聚糖凝胶微球的吸附性能，以及微球的缓释性能，发挥作用。魔芋纤维能净化水质，魔芋葡甘聚糖凝胶微球能滤去水体中的大部分微生物，从而在很大程度上不需要使用杀微生物剂；含营养补充剂魔芋葡甘聚糖凝胶微球可使营养物质长期、稳定、持续地释放，保证人体的吸收效率。营养补充剂的成份为碳酸钙、富马酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、硫酸锰、吡啶甲酸铬等，能补充人体所需的钙、铁、锌、硒、铜、锰、铬等必需的微量元素。","2015.07.10","2017.08.11"]
[294,"CN108816291B","其他","化学试剂和助剂制造","一种藻酸盐基复合光催化气凝胶材料及其制备方法","本发明公开了一种藻酸盐基复合光催化气凝胶材料及其制备方法，其是将纳米光催化材料超声均匀分散于水中，制得悬浊液；然后加入可溶性海藻酸盐，经剧烈搅拌后所得混合溶液倒入模具中进行冷冻干燥；将冻干后的块体材料放入固化剂溶液中固化后进一步经冷冻干燥，得到所述藻酸盐基复合光催化气凝胶材料。本发明所制备的藻酸盐基复合光催化气凝胶材料具有强度佳、密度低、比表面积大、耐水性强、易回收等特性，且其制备工艺简单，在深度处理污染水体方面具有很大的潜在应用价值。","2018.05.14","2020.12.29"]
[295,"CN108686697B","其他","化学试剂和助剂制造","一种藻酸盐基复合氮化碳光催化气凝胶材料及其制备方法与应用","本发明公开了一种藻酸盐基复合g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>光催化气凝胶材料及其制备方法与应用，其是将体相g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>粉末剥离制得二维纳米片状g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>，然后将其超声均匀分散于水中，制得悬浊液，再加入可溶性海藻酸盐，经剧烈搅拌后所得混合溶液倒入模具中进行冷冻干燥；将冻干后的块体材料放入固化剂溶液中固化后进一步经冷冻干燥，得到所述藻酸盐基复合g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>光催化气凝胶材料。本发明所制备的藻酸盐基复合g‑C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>光催化气凝胶材料强度佳、密度低、比表面积大、稳定性好，且其在可见光区具有高效光催化活性，可用于光解水制氢。","2018.05.14","2020.12.29"]
[296,"CN104156005B","其他","新能源新材料","一种太阳能追光装置","本发明公开了一种太阳能追光装置，包括有支撑底座，及太阳能板固定架，所述的太阳能追光装置还包括有方位角调节装置及高度角调节装置，所述的方位角调节装置支撑于支撑底座上，高度角调节装置通过支架支撑于方位角调节装置的输出轴上，高度角调节装置的输出端与太阳能板固定架相铰接带动太阳能板实现高度角摆动,在方位角调节装置的输出轴上设置有用于检测角度变化的编码器，在太阳能板固定架的转动轴上或与方位角调节装置相铰接的铰接轴上设置有检测角度变化的编码器。本发明由于设置了高度角驱动装置及方位角驱动装置，因而可根据太阳光线的入线角调整太阳能板位置，因而可充分的吸收太阳能，提高吸收率，从而提高太阳能热量的应用。","2014.08.07","2017.10.24"]
[297,"CN102433786B","其他","新能源新材料","一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法","本发明公开了一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法，它是由纤维素与化学助剂混合研磨得到的。该方法化学助剂用量少，操作简单，耗能低。采用该机械力化学法制备微纳米纤维素能使纤维素在机械力、热力与化学的多重作用下，充分利用过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应，使体系处于化学活性状态，降低反应活化能，从而催化激发化学反应发生与进行。达到多、快、好、省地制备微纳米纤维素的目的。","2011.10.31","2014.04.09"]
[298,"CN107309438B","其他","新能源新材料","一种余甘多糖制备纳米银复合粒子的方法","本发明提供了一种余甘多糖制备纳米银复合粒子的方法，属于纳米材料技术领域，所述的方法包括余甘多糖的制备和纳米银制备。本发明制备的复合粒子抑菌实验测得抑菌圈直径大小为27.9±0.01mm，理论值与试验值基本吻合，说明利用响应面优化法制备的AgNPs制备工艺绿色可靠。","2017.07.14","2021.03.09"]
[299,"CN105602268B","其他","新能源新材料","一种植物纤维增强生物基热固性树脂复合材料","本发明公开了一种植物纤维增强生物基热固性树脂复合材料及其制备方法，采用生物基反应性溶剂甲基丙烯酸异山梨醇酯与丙烯酸酯环氧大豆油共混制备生物基热固性树脂，将植物纤维、生物基热固性树脂和引发剂通过热压成型得到植物纤维增强生物基热固性树脂复合材料。本发明制备的植物纤维增强生物基热固性树脂复合材料和植物纤维增强改性生物基热固性树脂复合材料均具有很好的弯曲强度、弯曲模量和弯曲应变性能。","2016.01.21","2018.01.12"]
[300,"CN106450397B","其他","新能源新材料","一种氮掺杂石墨烯电极材料的制备方法","本发明公开了一种氮掺杂石墨烯电极材料的制备方法。包括下列步骤：1)以碳基材料为基底；2)将碳基材料置于水中，在正负极间施加电流进行电解；3)电解完毕后，将碳基材料浸入含氮化合物溶液中进行浸泡；4)取出碳基材料，干燥，在厌氧条件下碳化获得氮掺杂石墨烯电极。本发明方法以常规的水为电解液，无需高锰酸钾、硫酸、过氧化氢等毒性较大的化学药剂；利用交流电代替原来的直流电，可以获得空隙均匀的碳基材料；利用炭化将N元素沉积在电极表面，制备得到氮掺杂石墨烯电极。本发明方法的制备过程简单、快捷，所得电极输出功率更好，长期运行稳定性较好，是一种可持续发展的原位制备氮掺杂石墨烯电极方法。","2016.09.20","2019.06.04"]
[301,"CN107551832B","其他","新能源新材料","一种再生纤维素基交联改性纳滤膜的制备方法","本发明提供一种再生纤维素基交联改性纳滤膜的制备方法，先采用NMMO、没食子酸正丙酯、纤维素铸膜液制作纤维素铸膜液；接着采用沉浸凝胶法制得再生纤维素膜，膜厚度为2μm‑50μm；之后配置ALG/CMC共混溶液，以制得的再生纤维素膜为基膜，将ALG/CMC共混溶液均匀地涂覆在基膜上，于室温下风干12‑36h后，得复合纤维素膜；将所得复合纤维素膜浸泡在环氧氯丙烷乙醇溶液中，并调节体系pH为9‑12，且于30℃‑70℃条件下交联反应4‑24h，即得再生纤维素基交联改性纳滤膜。本发明不仅制备过程简单，原料低廉、来源广泛；且制得的再生纤维素基交联改性纳滤膜具有高附加值和对环境友好的特点。","2017.09.21","2019.08.13"]
[302,"CN108905296B","其他","新能源新材料","一种具有高稳定性可生物降解的双网络油水分离网膜的制备方法","本发明涉及一种具有高稳定性可生物降解的双网络油水分离网膜的制备方法，是以氧化处理后表面具有纳米片状粗糙结构的铜网为基板支撑材料，以具有亲水性高、耐盐及可生物降解等优点的天然多糖类物质海藻酸钠及壳聚糖为主体成胶材料，采用天然生物交联剂京尼平对内层壳聚糖网络进行部分交联以使其固定在铜网基板上，同时保持壳聚糖网络结构的柔韧性；外层海藻酸钠网络则采用二价钙离子进行物理交联固定，内、外层之间靠静电力及氢键作用自组装成双层网络结构。本发明具有特殊的双网络结构的油水分离网膜除具有油水分离效率高、抗油污、耐酸碱及高盐环境外，还具有稳定性高、耐用性久的优势，此外，该网膜涂层绿色、环保、可完全生物降解。","2018.07.13","2020.08.25"]
[303,"CN107193063B","其他","新能源新材料","一种同时提高SiO<Sub>2</Sub>增透膜疏水性和疏油性的方法","本发明公开了一种同时提高SiO<Sub>2</Sub>增透膜疏水性和疏油性的方法，用含氟含氢硅油/正己烷/Kastredt催化剂混合液来表面修饰SiO<Sub>2</Sub>增透膜。其过程简单高效，明显提高SiO<Sub>2</Sub>增透膜疏水性和疏油性，进而提高其光学稳定性。利用含氟含氢硅油上的氢原子和SiO<Sub>2</Sub>增透膜上的羟基发生脱水缩合反应原理，将含有丰富F元素和甲基基团的硅油链接枝到SiO<Sub>2</Sub>增透膜上，同时改善SiO<Sub>2</Sub>增透膜的疏水和疏油性能，该法快捷高效，较于其他方法，更适用于户外环境。","2017.07.24","2019.01.29"]
[304,"CN104896567B","其他","其他","多能源组合热水系统及控制方法","本发明提供了一种多能源组合热水系统及控制方法，所述热水系统采用集热器、空气源热泵、电加热器三种供热源进行供热，并包括水箱温度传感器、集热器温度传感器、空气温度传感器；所述控制方法为：若集热器真空管温度比水箱水温高，且差值大于设定的集热器与水箱温差，则集热器开；若水箱水温小于设定水箱温度，水箱温升曲线不满足温升要求，并且空气温度大于空气源开启温度，则空气源热泵开；若水箱水温小于设定水箱温度，水箱温升曲线不满足温升要求，则电加热器开；依次对三种供热源的是否开启进行判断，且集热器的开启考虑了集热器接受太阳光这种自然能源的影响，空气源热泵开启考虑了空气温度的影响，使系统达到安全运行且节约能源的效果。","2015.05.06","2018.03.16"]
[305,"CN112545140B","其他","其他","头戴式洗发烘干一体机","本发明涉及一种头戴式洗发烘干一体机，包括支撑架，所述支撑架的上端设置有具有两侧板且宽度可调的安装架，所述安装架的顶部设置有顶喷花洒，安装架的两侧板之间设置有泡沫管以及由驱动机构驱动旋转并可收放调节宽度的洗头刷，安装架的顶部还设置有螺旋式柔风烘干机构。该一体机适用于各种有洗头需要的人群，尤其对于独居的老年人群体，让洗头更加安全舒适便捷。","2021.01.20","2022.09.06"]
[306,"CN106931457B","其他","其他","一种采用轴移式刮板的烟道清灰装置及其使用方法","本发明涉及一种采用轴移式刮板的烟道清灰装置及其使用方法，包括烟道管，所述烟道管内设置有套筒，所述套筒的内侧壁沿周向间隔设置有用于使套筒利用烟道管内的风能实现旋转并沿顺风方向进行轴向移动的风叶，套筒的外侧壁沿周向间隔设置有刮灰板，所述烟道管上还设置有用于使套筒在烟道管内逆风轴向行走的驱动装置。该装置不仅结构结构，而且可以实现烟道的全方位清灰，使用简便。","2017.05.16","2023.07.14"]
[307,"CN116714532B","其他","其他","一种车用盲区监测传感器","本发明公开了一种车用盲区监测传感器，涉及车用盲区监测领域，包括传感器组件，用于对传感器组件进行防护的防护机构，所述防护机构包括防护箱和用于封闭防护箱顶部且与防护箱顶部转动连接的挡板，所述防护箱顶部设有开口，用于驱动传感器组件自防护箱内伸出并垂直平移的，所述移动机构包括移动架、用于安装传感器组件的固定架和第一驱动件；该车用盲区监测传感器，实现对传感器组件进行防护的同时，提高使用寿命，挡板对传感器组件侧面进行遮挡，有效避免货物的飞溅对传感器组件造成冲击，导致传感器组件的损坏，在传感器组件伸出开口后，将开口进行封闭，避免自卸车载进行倾倒砂石等货物，货物飞溅进入防护箱内。","2023.08.07","2023.10.20"]