{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["生态环境、植物保护领域"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"生态环境、植物保护领域","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11]]}
["生态环境、植物保护领域"]
["序号","成果名称","成果类别","成果号","成果描述","联系人/手机","成果权属单位（全部）","转化方式","许可类型（许可使用时必填）","是否已许可","许可详情","下游产业链范围/主要产业基地"]
[]
[1,"一种去除养殖污水中高浓度氨氮的菌碳净水剂及其制备方法　","发明专利","ZL201710908421.8","本发明属于生物净水剂技术领域，具体涉及一种去除养殖污水中高浓度氨氮的菌碳净水剂及其制备方法。该净水剂可利用微生物中的氨氮菌降解污水中氨基酸、蛋白质等，能去除污水中大部分的污染物，显著降低污水的氨氮指标，达到污水净化的目的；同时由于含有亲水性基团的柱型碳载体与水有了更好的相溶性，且与微生物共培养过程提高了碳载体对微生物的吸附固定效率，提高了对污染物的吸附效率。该菌碳净水剂易于沉淀，具有吸附与降解的双重净化作用等优点。","黄婧18106044885","福建省农业科学院农产品加工研究所","许可使用　","普通许可","否","无","养殖污水净化，全国范围"]
[]
[2,"一种臭氧催化材料的制备方法","发明专利","ZL202011641742.4","本发明针对现有臭氧催化剂存在的活性组分易脱落，矿化效率低下等技术缺陷，采用程序阶梯式梯度升温煅烧法和羟基化改性制备了一种以氧化铝为载体、过渡金属复合氧化物为活性组分的臭氧催化材料，该材料可应用于深度处理不同水质特性的生化尾水，具有处理快速、占地面积小和操作简便等技术优势。","肖艳春15959112133","福建省农业科学院农产品加工研究所；福建技术师范学院","许可使用　","普通许可","否","无","养殖污水净化，全国范围"]
[]
[3,"覆膜厌氧发酵装置","实用新型专利","ZL2016 2 1074426.2","目前使用到的沼气池、罐等厌氧装置存在诸多缺点，如沼气池的施工需要有资质的专业技术人员才能进行，施工要求高、成本高；而沼气罐虽然已经批量制成成品，施工较为简易，但其体积还是有限，无法应用在大容量的场合。本发明依据厌氧发酵原理设计一种以HDPE防渗膜为主体材料的覆膜厌氧发酵装置，该厌氧发酵装置结构简单、设计合理，有利于缩短施工周期、降低施工难度和成本。","陈彪13015714546","福建省农业科学院农产品加工研究所　","许可使用　","普通许可","否","无","环境治理装备，全国范围"]
[]
[4,"　稻飞虱卵寄生蜂饲养技术","发明专利　","　ZL202110838990.6","　该技术实现稻飞虱卵寄生蜂工厂化饲养，填补了稻飞虱卵寄生蜂产品的空白。","施龙清/18050776159　","福建省农业科学院水稻研究所　","许可使用　","　普通许可","否　",null,"植物保护领域"]
[5,"一种甘薯小象甲引诱剂","发明专利","ZL201810261943.8","本发明公开了一种甘薯小象甲引诱剂，其组分按照质量分数计为，（Z）-3-十二碳烯-1-基（E）-2-丁烯酸酯32-58%，丁酸乙酯10-38%，顺-11-十二碳烯酸甲酯10-25%，顺-3-己烯乙酸酯5-15%，2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚1%，上述各物质的质量分数之和为100%。本发明中（Z）-3-十二碳烯-1-基（E）-2-丁烯酸酯为甘薯小象甲的性信息素主要组分，顺-3-己烯乙酸酯既为性信息的组成成分也可作为对性信息素主成分（Z）-3-十二碳烯-1-基（E）-2-丁烯酸酯的增效物质，大大提高了引诱剂的诱集效果，而且对甘薯小象甲幼虫虫口密度的控制也有较好的效果，为甘薯小象甲类害虫的综合防治技术开辟了新的思路。","田厚军15059478327","福建省农业科学院植物保护研究所","技术转让",null,"否",null,"植物保护领域，全国"]
[6,"一种利用信息素复合物与瓢虫联合防治蚜虫类害虫的方法","发明专利　","ZL201611017469.1　","本发明公开了一种利用信息素复合物和瓢虫联合防治蚜虫类害虫的方法，以蚜虫报警信息素、植物绿叶气味为基本成分，通过不同配比制成缓释载体，释放出的反-β-法尼烯不仅可以直接趋避蚜虫，还可使其产生骚动，提高瓢虫发现和取食蚜虫效果，而加入的植物绿叶气味可以适当的调节报警素释放的稳定性，并增加其释放持效期，以达到趋避和捕杀蚜虫的目的。防治试验证明，使用本发明的情况下，比单独应用瓢虫或者信息素防效时防治效果可提高25％-45%，本发明可以减少化学农药的使用量，减少环境污染，使蚜虫不易产生抗药性，保护了生物多样性和天敌资源，开拓了信息素在防治害虫领域的新手段。","田厚军15059478327","福建省农业科学院植物保护研究所　","技术转让",null,"否",null,"植物保护领域，全国"]
[7,"一种黄曲条跳甲引诱剂及其制备方法　","发明专利　","ZL201810262005.X　","本发明公开了一种黄曲条跳甲引诱剂及其制备方法，以液体石蜡为溶剂，将100μg/ml的庚烷、辛醛、苯甲醛、顺-3-己烯乙酸酯、丁酸甲酯、萝卜硫素、α-石竹烯、香橙烯、α-蒎烯、2-异丙基-5-甲基-1-庚醇进行相同质量混合而成。该引诱剂成分均是从寄主植物挥发物或提取物中鉴定、筛选出来的活性组分，其组合配方具有不易产生抗性、诱集效果持久的特点。该引诱剂可使黄曲条跳甲成虫迅速被诱集到目标诱捕区，诱捕持效期可达20天，可大幅减少十字花科蔬菜中黄曲条跳甲的田间种群数量，提高黄曲条跳甲的防治效果，可作为一种重要绿色、安全、可持续的无公害技术。","田厚军15059478327","福建省农业科学院植物保护研究所　","技术转让",null,"否",null,"植物保护领域，全国"]
[8,"一种阿维菌素偶联的Bt杀虫毒素及其应用","发明","ZL201710860848.5","本发明提供一种阿维菌素偶联的Bt杀虫毒素，其是在Bt杀虫蛋白Cry2Ab和4”‑O‑succinoyl阿维菌素在偶联剂EDC、NHS的共同作用下键合形成所述杀虫毒素，该Bt杀虫毒素具有较强的毒力，其对小菜蛾具有更好的杀虫效果，即对防治农业害虫具有更好的应用前景，能够作为针对小菜蛾的农业杀虫剂；且该Bt杀虫毒素的制备方法过程简单便捷、可操作性强。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[9,"一种啶虫脒偶联的Bt杀虫毒素及其制备方法与应用","发明","ZL201710859987.6","本发明提供一种啶虫脒偶联的Bt杀虫毒素，其是在Bt杀虫蛋白Cry2Ab，和羧基啶虫脒在偶联剂EDC、NHS的共同作用下键合形成的一个新的偶联型杀虫毒素，该Bt杀虫毒素具有较强的毒力，其对小菜蛾具有更好的杀虫效果，即对防治农业害虫具有更好的应用前景，能够作为针对小菜蛾的农业杀虫剂；且同时揭露了该Bt杀虫毒素的制备方法，该制备方法过程简单便捷、可操作性强。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[10,"一种伊维菌素偶联的Bt杀虫毒素及其应用","发明","ZL201710861475.3","本发明提供一种伊维菌素偶联的Bt杀虫毒素，其是在Bt杀虫蛋白Cry2Ab和4”,5‑O‑succinoyl伊维菌素在偶联剂EDC、NHS的共同作用下键合形成的一种偶联型杀虫毒素，该Bt杀虫毒素具有较强的毒力，其对小菜蛾具有更好的杀虫效果，即对防治农业害虫具有更好的应用前景，能够作为针对小菜蛾的农业杀虫剂；且该Bt杀虫毒素的制备方法过程简单便捷、可操作性强。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[11,"一种阿维菌素偶联的Bt杀虫毒素及其应用","发明","ZL201710861495.0","本发明提供一种阿维菌素偶联的Bt杀虫毒素，其是在Bt杀虫蛋白Cry2Ab和4”,5‑O‑succinoyl阿维菌素在偶联剂EDC、NHS的共同作用下键合形成的所述杀虫毒素，该Bt杀虫毒素具有较强的毒力，其对小菜蛾具有更好的杀虫效果，即对防治农业害虫具有更好的应用前景，能够作为针对小菜蛾的农业杀虫剂；且Bt杀虫毒素的制备方法过程简单便捷、可操作性强。","郑梅霞17805918616","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"　否",null,"生物农药，全国"]
[12,"一种新型的pH敏感型水凝胶及其制备方法与应用","发明","ZL201810436896.6","本发明一种新型的pH敏感型水凝胶，属于化学改性技术领域。所述的水凝胶是以三羟甲基丙烷三缩水甘油醚为交联剂，以过硫酸钾为引发剂，在黄原胶分子链中同时引入丙烯酰胺和丙烯酸，对黄原胶进行交联改性获得的。本发明的新型pH敏感型水凝胶不仅对pH敏感，而且具有很好的退溶胀性能，及很强的铜离子吸附性能，因此在吸附重金属方面具有广泛的应用前景。","郑梅霞17805918616","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[13,"一种化学改性黄原胶的制备方法","发明","ZL201710506124.0","本发明属于化学改性黄原胶领域，具体涉及一种化学改性黄原胶的制备方法，以过硫酸钾为引发剂，丙烯酰胺为接枝单体，三羟甲基丙烷三缩水甘油醚为交联剂，制备接枝共聚物。获得的改性黄原胶吸水增强，絮凝效果增强，在较低黄原胶与丙烯酰胺比例的条件下也能获得高的接枝率，使黄原胶具有更广阔的应用前景。本发明操作简便，成本较低；制得的改性黄原胶可用做吸附剂在工业废水中发挥很大作用，也可用于食品包装，使食品达到保鲜的目的，也可用于药物控释。","郑梅霞17805918616","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[14,"一种判别养猪微生物发酵床垫料发酵程度的方法","发明","ZL201110082027.6","本发明涉及一种判别养猪微生物发酵床垫料发酵程度的方法，将等量的垫料分别与不同浓度的氯化钠溶液混合后，通过常规的操作得出上层垫料、下层垫料的干重，进而算出垫料在不同浓度氯化钠溶液中的悬浮率，最后以垫料发酵级别(Y)为因变量，将垫料在不同浓度氯化钠溶液中的悬浮率(X)为自变量，采用多元逐步回归筛选变量，以自由度P＜0.05为引入标准，自由度P＞0.10为剔除标准，并利用DPS v7.05分析软件获得一回归方程，即获得养猪微生物发酵床垫料发酵指数模型。本发明的优点在于：不仅可实现垫料发酵程度的量化测定，而且操作简捷、相对误差低、具有良好的可信度。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"曾普通许可","许可期已结束","养殖业污染治理，贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[15,"一种微生物发酵床垫料发酵程度色差识别方法","发明","ZL201610058607.4","本发明提供一种微生物发酵床垫料发酵程度色差识别方法，步骤如下：用TES‑135色差仪对微生物发酵床大栏养猪场的若干份垫料样本进行色度分析，采用亨特(Hunter)色差公式对样本间的色差进行统计分析，结合STDEV算法，根据样本的色差相对于平均值的离散程度，将垫料的发酵等级分为四级:0&lt;△E≤μ‑2σ为发酵一级；μ‑2σ&lt;△E≤μ为发酵二级；μ&lt;△E≤μ+2σ为发酵三级；△E≥μ+2σ为发酵四级，通过表观颜色、干湿度、味道、腐烂程度等对不同发酵等级的垫料样本进行表观描述，结果显示垫料的色度分析能准确的反应垫料的发酵等级。本发明能够快速鉴定发酵床垫料的发酵等级，并具有可量化，误差小、准确度高，操作简单等优点。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"曾普通许可",null,"养殖业污染治理，贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[16,"一种结冷胶的化学改性方法及其应用","发明","ZL201810436894.7","本发明一种结冷胶的改性方法及其应用，属于化学改性技术领域。所述的改性方法是以结冷胶为基体，以丙烯酰胺和丙烯酸为单体，以三羟甲基丙烷三缩水甘油醚为交联剂，通过过硫酸钾引发，制备结冷胶改性的新型水凝胶。本发明的新型水凝胶不仅对pH敏感，而且具有很好的退溶胀性能，很强的亚甲基蓝吸附性能，因此在吸附染料、水处理等方面具有广泛的应用前景。","郑梅霞17805918616","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[17,"一种伊维菌素偶联的Bt杀虫毒素及其应用","发明","ZL201710859935.9","本发明提供一种伊维菌素偶联的Bt杀虫毒素，其制备方法如下：称取4”‑O‑succinoyl伊维菌素、EDC和NHS，且溶于DMSO溶剂内，得活化后的4”‑O‑succinoyl伊维菌素，待用；取Bt Cry2Ab杀虫蛋白配置含5mmol/L BtCry2Ab杀虫蛋白的Na2CO3/NaHCO3缓冲液，即Bt Cry2Ab杀虫蛋白溶液，待用；分别量取配制好的活化后的4”‑O‑succinoyl伊维菌素与Bt Cry2Ab杀虫蛋白溶液进行偶联反应，获得Bt杀虫毒素。本发明Bt杀虫毒素具有较强的毒力，其对小菜蛾具有更好的杀虫效果，能够作为农业杀虫剂，即对防治农业害虫具有更好的应用前景。","郑梅霞17805918616","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"生物农药，全国"]
[18,"微生物发酵床大栏养猪生长状况动态模型的创建方法","发明","ZL201410327466.2","一种微生物发酵床大栏养猪生长状况动态模型的创建方法，包括创建发酵床猪舍的步骤；饲喂育肥猪的步骤；建立了一套猪群生长状况动态模型的内容；所述模型包括(1)猪体重(y)与日龄(x)模型为y＝0.7589x-19.883，(2)猪增重(y)与日龄(x)模型为y＝1.0395x0.5051，(3)日均采食量(y)与日龄(x)模型为y＝0.0235x-0.3343，(4)猪料重比(y)与日龄(x)模型为y＝0.022x+0.4278。本发明可以这些模型作为理论值，判别特定日龄下猪的生长状况，为如何养殖大猪群提供宝贵经验，且本发明一栏可同期饲养1500头育肥猪。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"养殖业污染治理，贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[19,"一种乳杆菌来源的碳量子点及其制备方法","发明","ZL201811569735.0","本发明提供了一种乳杆菌来源的碳量子点及其制备方法，属于纳米发光材料制备的技术领域。本发明的碳量子点是以乳杆菌为碳源，采用水热法来制备的，碳量子点的直径3±1nm，荧光发射峰在430‑470nm。本发明工艺简单、制备成本低、绿色环保，制备的碳量子点对青枯雷尔氏菌和地毯草黄单胞菌具有很强的抑制作用，可用于防治植物细菌病害。","郑梅霞17805918616","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"发布开放许可中",null,"生物农药，全国"]
[20,"微生物发酵床大栏猪舍育肥猪群的分栏饲喂方法","发明","ZL201410325084.6","本发明提供一种微生物发酵床大栏猪舍育肥猪群的分栏饲喂方法，将微生物发酵床大栏猪舍分隔形成第1栏、第2栏、第3栏、第4栏、第5栏、第6栏、第7栏、及第8栏，且每栏的相应猪舍顶棚上均安装有复数个装有消毒药物的超声雾化器；1500头小猪从第7栏进入该微生物发酵床大栏猪舍，并于第7栏中进行适应；之后将其中生病的猪隔离至第1栏中，体质弱的隔离至第2栏中，瘦小的猪隔离至第3栏中，竞争力较差的猪隔离至第4栏中；将体形大的猪逐步地逆时针赶入第8栏。本发明该分栏饲喂方法能够使饲喂猪群的健康状态稳定，从而保证了育肥猪养殖品质、及效益。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所","技术转让",null,"否　",null,"养殖业污染治理，贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[21,"微生物发酵床自动投料装置","实用新型","ZL201520102812.7","本实用新型提供了一种微生物发酵床自动投料装置，包括一投料容器、一接料槽以及一控制箱，所述投料容器的顶部连接至一进料管道，所述投料容器的底部呈倒“T”型三通结构，该倒“T”型三通结构具有一横向通道，所述横向通道的一端设置有一电机，该横向通道的另一端为一出料口；所述电机的轴连接有一呈螺旋结构的旋转体，该旋转体位于所述横向通道内部，且所述旋转体的自由端向外延伸至所述出料口；所述接料槽设置在所述出料口的下方；所述电机与所述控制箱连接。本实用新型能够实现精准自动投料，解决了以往投料不够准确，且需要手动拉的缺陷。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所$福建省农业科学院畜牧兽医研究所","技术转让",null,"否　",null,"养殖业污染治理，贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[22,"微生物发酵床保育猪新型养殖通道","实用新型","ZL201520102726.6","本实用新型提供了一种微生物发酵床保育猪新型养殖通道，包括一处于两产床之间的场地，所述场地的头尾两侧分布有食槽和水槽，所述场地内设置有一保温箱。本实用新型可以减少断奶保育猪因挪窝带来的环境应激；且可以节约占地空间，减少了养殖成本。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所$福建省农业科学院畜牧兽医研究所","技术转让",null,"否　",null,"养殖业污染治理。贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[23,"微生物发酵床可拆卸产床","实用新型","ZL201520103262.0","本实用新型提供了一种微生物发酵床可拆卸产床，包括复数个产架，每所述产架的下方均固设有复数个套筒，每所述产架的底部均向下延伸有复数根套管，且所述套筒与套管均一一对应套设；每所述产架均设置有一母猪活动栏以及至少一与所述母猪活动栏紧邻的小猪活动栏，每所述母猪活动栏内均放置有一垫板。本实用新型的优点如下：在要更换产架或者清洗产架时，可以直接将产架拆卸下来，既方便又灵活。还有就是产床上设置有垫板，可以防止母猪奶头埋在垫料内而使小猪吃不到奶，或者因母猪不小心压死小猪。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所$福建省农业科学院畜牧兽医研究所","技术转让",null,"否　",null,"养殖业污染治理。云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[24,"微生物发酵床保育猪新型木制保温箱","实用新型","ZL201520102814.6","本实用新型提供了一种微生物发酵床保育猪新型木制保温箱，包括一箱体，所述箱体内分隔有复数个独立保温隔间；每所述独立保温隔间内均设有一保温灯，每所述独立保温隔间的侧表面均设有复数个通气孔，且每所述独立保温隔间均设有一扇门。本实用新型的优点如下：为保育猪提供了专门的休息场所，使挪窝后的保育猪无需面对环境变化带来的应激，降低了保育猪生病的概率，有利于保育猪正常发育。","王阶平15359335830","福建省农业科学院农业生物资源研究所$福建省农业科学院畜牧兽医研究所","技术转让",null,"否　",null,"养殖业污染治理。贵州、云南、四川，西藏，重庆，陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，内蒙古，福建"]
[25,"一种植物源蚊香及其制备方法","发明专利","ZL2022103832324","本发明公开了一种植物源蚊香，包括以下重量份的原料：对-聚伞花素3-8份、α-蒎烯1-3份、α-松油烯4-8份、异驱蛔素4-8份、β-紫罗兰酮1-3份、D-柠檬烯1-3份、1-(1,4-二甲基-3-环己烯-1-基)乙酮4-8份和淀粉80-100份。本发明还公开了一种植物源蚊香的制备方法：（1）称取各原料；（2）先向淀粉中加入蒸馏水进行浸泡，然后加热，得到糊化淀粉；（3）将除淀粉外的原料混合均匀，得到植物源粉；（4）先将糊化淀粉加入植物源粉中混合均匀成粉浆，然后将粉浆冲压成形，最后烘干，即得。本发明植物源蚊香对人体无害，具有生态环保、安全健康、使用简单、方便携带、原料丰富、成本低廉等特点。","田厚军15059478327","福建省农业科学院植物保护研究所","技术转让",null,"否",null,"生态环境，全国"]